|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 新能源配置表 | | |
|  |  |  |
| 低速锂电参数表 | | |
| 序号 | 配置名称 | 舒适型配置 |
| 1 | 电机类型 | 永磁同步 |
| 2 | 额定功率（kw） | 5KW |
| 3 | 装电量（度） | 7.68 |
| 4 | 电机控制器 | 云控 |
| 5 | 驱动形式 | 4\*2（后置后驱） |
| 7 | 整车整备质量（kg） | 930 |
| 8 | 总长（mm） | 3500 |
| 9 | 总宽（mm） | 1500 |
| 10 | 总高（mm）（空载） | 1530 |
| 11 | 轴距（mm） | 2360 |
| 12 | 最小离地间隙（mm） | ≥120 |
| 13 | 持续30分钟最高车速（km/h） | ≥55 |
| 14 | 最大爬坡度（%） | ≥20% |
| 15 | 额定电压(v) | 72 |
| 16 | 最大续驶里程（km） | 100-120 |
| 17 | 轮胎数 | 4 |
| 18 | 轮胎型号 | 165/60R14 |
| 19 | 电池管理系统 | 科利BMS加热系统 |
| 低速锂电配置表 | | |
| 序号 | 配置名称 | 舒适型配置 |
| 1 | 动力电池 | 三元锂电池 |
| 2 | 电量 | 7.68度 |
| 3 | 电池厂家 |  |
| 4 | 钥匙一键启动 | ● |
| 5 | 暖风 | ● |
| 6 | 电机功率 | 5KW |
| 7 | 带溃缩功能转向柱管 | ● |
| 8 | 遥控器电子防盗 | ● |
| 9 | 后雾灯 | ● |
| 10 | 后门儿童安全锁 | ● |
| 11 | 安全带未系警告 | ● |
| 12 | 车门未关警告显示 | ● |
| 13 | BCM四门电动门窗 | ● |
| 14 | 后备箱电动门 | ● |
| 15 | 倒车雷达 | ● |
| 16 | 高位刹车灯 | ● |
| 18 | 铝合金轮辋 | ● |
| 19 | 侧转向灯 | ● |
| 21 | 坡道辅助 | ● |
| 22 | 黑色后视镜 | ● |
| 23 | 镀铬字标 | ● |
| 24 | 车身同色保险杠 | ● |
| 25 | 电动助力转向 | ● |
| 26 | 电子油门踏板 | ● |
| 27 | 前门电动玻璃升降 | ● |
| 28 | 后门电动玻璃升降 | ● |
| 29 | 后备箱车内开启提示 | ● |
| 30 | 遥控中央门锁 | ● |
| 31 | 黑色布座椅 | ● |
| 32 | 空调通风口电子调节 | ● |
| 33 | 立体式挡位器 | ● |
| 34 | 多功能显示屏9寸 | ● |
| 35 | 全液晶仪表 | ● |
| 36 | 镀铬门外把手 | ● |
| 37 | 座椅头枕（前排） | ● |
| 38 | 内门镀铬拉手 | ● |
| 39 | 绒毛地毯 | ● |
| 40 | 2扬声器系统 | ● |
| 41 | 喊话器 | ● |
| 42 | 警灯 | ● |
| 43 | 空调（冷） | ● |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8座电动巡逻车（封闭式）** | | |
| **电器系统** | 电控 | 72V交流控制器 |
| 电池 | 免维护电池6V/只，12只；200ah/只 品牌：超威 |
| 电机 | 交流7.5KW电机 |
| 充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/180V、输出72V、25A |
| 充电时间 | 小于10小时（放电率为80%） |
| **车身配置** | 前挡 | 夹层玻璃 |
| 座椅 | 皮革座椅 |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
| 顶蓬 | 汽车工程料ＡＢＳ吸塑成型 |
| 地板 | 铝合金花纹防滑地板 |
| 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能+电子方向助力 |
| DC、灯光及信号 | 12V-400W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 |
| 车身 | 汽车工艺钣金车身 |
| 仪表台 | 注塑汽车级用仪表台，电压表、电量表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表、消防警灯（带喊话器）、茶杯托、倒车雷达 |
| 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车，真空刹车助力 |
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震 |
| 后桥及悬挂 | 整体式加强后桥、筒式液压减震 |
| 轮胎直径 | 185/65R14 |
|  | 空调 | 冷暖空调 |
|  | 带倒车影像 |  |
| **技术参数** | 长\*宽\*高（mm） | 3960×1540×1860 |
| 额定乘员（人） | 8 |
| 最大行驶速度km/h | ≤30km/h |
| 续驶里程km | ≧100KM |
| 设计爬坡度 | ≧25% |
| 最小转弯半径 | 5.5（m） |
| 最小离地间隙（无载/满载） | 140/130（mm） |
| 轴距 | ≧2830mm |
| 轮距 | 前1270/后1300（mm） |
| 制动距离(无载/满载) | 3.5/5.0（M） |
|  | 押犯车厢长\*宽\*高（mm） | 外车厢：1600\*1400\*1900；内车厢：1600\*1400\*1500 |
|  | 押犯车厢门窗 | 驾驶室与押犯车厢、车厢左右两侧、车厢后对开门上各开一窗，共五窗，内侧镶嵌不锈钢隔离护栏。 |



****