**2021年福建省龙岩监狱周界和监舍疏通门监控及报警联动采购项目**

**网上竞价文件**

**竞价编号：YSZB-LY-2021-02**

**采购人：福建省龙岩监狱**

**福建优胜招标项目管理集团有限公司**

**二0二一年十二月**

**地址: 龙岩市新罗区龙岩大道383号万阳城A3梯1921、1922室**

**电话:0597-2283818传真：0597-2283818**

**网址:www.fjyszb.com 邮箱:fjlyyszb@163.com**

1. **竞价货物内容及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年福建省龙岩监狱周界和监舍疏通门监控及报警联动采购项目 | 项目编号 | YSZB-LY-2021-02 |
| 预算金额 | 20万元 | 采购方式 | 网上竞价 |
| 文件主要内容 | 第一部分 采购内容及要求**一、项目概况：**福建省龙岩监狱拟采购周界和监舍疏通门监控及报警联动系统，项目预算金额20万元。**二、项目内容及要求：****1、报价要求：**报价人按项目总价报价，总报价作为评标依据。**报价人同时应列出纸质采购清单，清单应列名所投设备名称、技术规格参数、品牌、型号、计量单位、数量、单价、总价等信息，并加盖公章，在项目成交后提交至招标代理公司。**超过项目最高预算的报价为无效报价。报价人投报的价格包含但不仅限于：设备主、辅材料、运输、管件预埋、系统施工安装、调试、施工安全风险金、技术培训费用、验收、售后服务等一切费用，还包含其中施工安全风险费金含土建施工预留、预埋不准确或设计标高或管道走向与其他专业有矛盾，导致施工、安装、维护等过程中产生的额外费用，采购人不再支付其他费用。**2、****采购清单及技术参数、要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400万像素红外球机 | 400万星光级25倍红外球型网络摄像机1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；6~150mm电动变焦，25倍光学变倍；支持：人脸检测，支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出，内置1个Micro SD插槽，最大支持256GB；音频接线，1路音频输入，1路音频输出；2路告警输入，1路告警输出；1路RS485串口1路BNC；1个RJ45 10M/100M 自适应以太网电口；供电方式：AC24V±25%；DC24V±25%；功耗：53W Max，电源防护：支持过压过流保护，6KV防雷；工作环境：–40°C ~ 65°C，≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：IP66，防暴等级：IK10（除玻璃部分） | 台 | 4 |
| 2 | 球机支架 | 球机支架 | 个 | 4 |
| 3 | 400万像素红外枪型摄像机 | 400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688\*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7.5W MAX；防护等级：IP66；IK10； | 台 | 11 |
| 4 | 6寸筒机支架 | 立装二维支架 | 个 | 11 |
| 5 | DC12V/1A墙插式电源适配器 | Non-Brand DC12V/1A墙插电源适配器 | 个 | 11 |
| 6 | 500万像素鱼眼摄像机 | 500万像素1/1.8"鱼眼半球网络摄像机；2.1mm定焦；音频1入1出；告警1入1出；Micro SD；1路RS485串口；BNC接口；10M/100M自适应网口；0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；15FPS（4000 × 3000)；支持运动检测、遮挡检测、声音异常、越界检测、区域入侵/热度图、定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍；供电方式：DC12V(±25%)、PoE；工作温湿度：-35℃~60℃，≤90%RH；功耗：9.6W MAX；防护等级：IP68；防暴等级：IK10； | 台 | 36 |
| 7 | 4寸半球斜装支架 | 4寸半球斜装支架 | 个 | 36 |
| 8 | 信号线 | RVVP2\*0.5 | 米 | 500 |
| 9 | 门磁 | 连接方式：常闭/常开，电流/电压/功率：0.5A/200V/30W,工作距离（mm）：30、60 | 对 | 70 |
| 10 | 立杆 | 杆高度4.5米加厚材料，材质镀锌钢管，管下直径12CM,管上直径12CM，顶部伸出长度1米,包含地笼高度500\*螺杆间距280\*280MM | 根 | 8 |
| 11 | 电源 | 输出：直流电压：12V,额定电流：12.5A,电流范围：0-12.5A;额定功率：150W,启动500ms,30ms/230VAC, 保持时间：40ms/115VAC;输入电压范围：85-132VAC/170-264VAC,频率范围：47-63Hz,交流电流：2.8A/115VAC,浪涌电流:60A/230VAC；过载保持：110-140%；过电压13.8-16.2V；可承受300VAC浪涌输入10秒； | 个 | 12 |
| 12 | 电源线 | RVV2\*2.5 | 米 | 1300 |
| 13 | 电源线 | RVV2\*1.5 | 米 | 650 |
| 14 | PVC管 | Ø2.0 | 米 | 1800 |
| 15 | 网线 | 产品适用：1000Base-T，最大单段长度：100米，传输速率：100Mbps 包装长度：305米 | 箱 | 3 |
| 16 | 光端机 | 支持100Base-TX 1000Base-T自适应；支持端口隔离；支持全双工和半双工传输模式，能自动协商内置高效交换核心，减少广播包；支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装；支持全双工和半双工传输模式，能自动协商；支持VLAN超长数据包传输；支持QoS，保证VOIP数据包传输；支持STP生成树，构成冗余网络；低功耗，低发热，能长时间稳定工作；支持双纤多模、双纤单模和单纤单模多种光纤口；接口2个1000M SC光口、4个10/100/1000m;双纤单模10KM;接口SC FP 1310 | 对 | 7 |
| 17 | 光纤 | 12芯单模，符合国标GB/T 13993中有关要求 | 米 | 1300 |
| 18 | 辅材 | 防水设备箱、立杆摄像头横担、光纤熔接、电源插座、空气开关等 | 批 | 1 |
| 19 | 管路开挖 | 2根20PVC管，25cm深，550米长，含10米水泥路面 | 批 | 1 |

**注：项目按固定总价形式承包。****3、龙岩监狱周界摄像机安装位置：在综合楼楼顶安装两台球机、办公楼楼顶安装一台球机（网线直连）；在监狱东面沿老水泥厂马路安装4台枪机（光纤连接，须立杆和开挖管路）；在监狱西面G235辅路沿隔音墙至老水泥厂北门围墙安装1台球机和7台枪机（光纤连接，须立杆和开挖管路）。****监狱各楼层疏通门楼梯安装的监控半球共36台，疏通门上安装门磁，连接至监控半球报警输入端用于检测疏通门的开闭并产生报警至监控中心平台。所有监控设备需无缝对接监狱现使用的宇视监控平台。****三、履约保证金：**合同签订前，成交人须向采购人缴纳成交金额5%的履约保证金，质保期结束后，无未了事宜，由成交人申请，采购人在15个工作日内无息退还。**四、送货要求：**1. 交货地点：福建省龙岩市新罗区中城解放北路92号龙岩监狱
2. 交货时间：签订合同后20日内交货，并按采购人要求安装调试并验收完毕。
3. 收货联系人：卢先生 18965978566
4. 交货方式：

1.成交人提供设备须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。2.成交人必须能按照采购文件的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、软件、配件、材料及工具的包装和运输。**五、验收要求：**1、成交供应商应于发货前通知采购人准备收货，因未通知造成采购人增加的额外收货准备费用及相关费用，或未按通知时间交货引起的二次收货准备费用及相关费用由成交供应商方承担。2、货物到达收货地点时，采购人应对所交付货物的数量、外观质量、产品说明书、合格证书及技术资料等进行清点验收，若货物发生缺、损或与采购文件不符的，采购人有权拒绝接收，交货期不予顺延，成交供应商应尽快负责补足或更换。3、货物送达后，双方应当商定安装及验收时间，成交供应商应在规定时间内安排安装调试，设备的安装、调试及检验结果应符合生产厂家产品标准、国家有关标准和规范。采购人应在成交供应商安装调试完成后在约定的时限内及时验收。4、采购人应认真负责对成交供应商所提供的货物按合同约定进行验收，验收结束后，如发现货物质量与采购文件不符，采购人应当在5个日历日内书面通知成交供应商。成交供应商应当尽快负责补足或更换。**六、结算与付款方式：**项目验收合格后，成交供应商开具合同货款金额100%的发票，并凭验收单及相关的财务凭证，办理付款手续。项目经验收合格之日起15个工作日内一次性付清合同金额。支付方式：以转账的方式支付款项。**七、服务要求：**（一）提供壹年免费质保，质保期从验收合格之日起计算。（二）质保期内提供免费咨询和技术维护服务，同时提供7X24小时电话热线咨询服务。（三）成交供应商须派遣技术人员到采购人指定现场负责设备的安装和调试工作。设备调试正常后，成交供应商须对设备操作及简单维修等注意事项，给予现场培训，使用户熟练掌握设备使用。（四）在质保期内，若软硬件设备出现故障，成交供应商应在接到故障申报2小时内响应，24小时内排除故障，直至满足最终验收指标和性能的要求。（五）成交供应商在质保期内未履行或未完全履行上述所列售后服务的，每违约一次扣除1000元履约保证金，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿采购人所受的损失,一年内超过三次的，采购人有权扣除全部履约保证金直至终止合同。**八、违约责任要求：**（一）成交供应商应在经营范围内经营，否则应承担由此产生的法律责任。（二）除不可抗拒原因，成交供应商单方解除合同的，没收全额履约保证金，如对采购人造成其他损失的，成交供应商需支付相应的赔偿。（三）在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。（四）成交供应商超出约定供货期限20个工作日不能按期交货完成调试的，采购人有权扣除成交供应商全部履约保证金，并终止合同。如对采购人造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿。（五）成交供应商所交货物品种、型号、测试报告等相关材料不符合成交要求的，采购人有权拒收，原则上退换货，并扣除成交供应商履约保证金2000元，如对采购人造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿，直至终止合同。 （六）本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，没收全额履约保证金。如履约保证金不能弥补违约对采购人造成的损失的，成交供应商另行支付相应赔偿。**九、其它要求**（一）成交供应商送货车辆应性能安全可靠，门窗完好无损，同时随车配备安全保险锁，遵守采购人单位车辆相关管理规定。（二）由于采购人单位管理的特殊性，要求成交供应商指派送货或管理人员必须为男性，且无犯罪前科等符合采购人外涉人员的管理规定。（三）项目施工需要符合采购人单位疫情管理规定。由此产生的费用由成交供应商自理。（四）保密要求成交供应商要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，未经采购人允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，成交供应商及其工作人员将承担相应法律后果。 |

**根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购[2010]18号）的规定，福建优胜招标项目管理集团有限公司采用网上竞价（以下简称“竞价”）方式组织实施本次货物及服务的网上竞价，现邀请合格的供应商前来报价。**

**二、合格的竞价供应商**

1、凡有能力提供本竞价公告所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的供应商；

2、供应商须提供社会保障资金的相关材料；

3、供应商须提供无行贿犯罪承诺函；

4、供应商须提供网上竞价承诺书。

注：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供统一社会信用代码营业执照复印件。 (2)社会保障资金的相关材料，是指提供报名截止时间前六个月任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的声明函。(3)提供无行贿犯罪承诺函（书面说明并加盖供应商公章）。

**三、报名要求**

1、报名时间与竞价文件上传时间：**2021年12月13日至2021年12月16日17:30止**，北京时间上午9：00-11:30，下午14:30-17：30时（正常工作时间，节假日除外）

2、**竞价时间：2021年12月17日上午09:00至 11：00**

3、关于网上竞价线上报名流程：

第一步：请各潜在报价人登录【福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）】首页进行供应商注册；

第二步：供应商注册审核经通过后，供应商应登录供应商后台进行项目报名，待报名审核通过后，供应商须上传电子版响应文件，否则竞价将被拒绝。

**四、竞价须知**

1、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品投标。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购清单目录中加★号的），供应商须提供《节能产品政府采购清单》内的产品，并在报价文件中提供相关证明材料，未按此要求的，竞价无效。

3、供应商所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在报价文件中提供相关证明材料，且在有效期内，未按此要求的，竞价无效。

4、供应商须打印报价文件签字确认并每页加盖公章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、近期（提交报价文件截止时间前六个月任意一个月）缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、节能产品政府采购清单相关材料（若有）、3C认证证书（若有）。未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

5、供应商自行承担所有参与报价的全部相关费用，本项目若无三个(含)以上供应商参与竞价的，本项目将做废标处理。

6、供应商应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）

**五、竞价准则**

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在福建优胜招标项目管理集团有限公司网站（http://www.fjyszb.com）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）进行发布。网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过福建优胜招标项目管理集团有限公司网（http://www.fjyszb.com）竞平台进行竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

2、本项目最高折扣价为100%，竞价过程中，供应商提交的最终报价必须低于最高折扣，否则视为无效报价。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

4、各供应商的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

5、供应商已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

**六、竞价结果确认**

1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将成交结果等信息在福建优胜招标项目管理集团有限公司上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式二份至采购代理机构处领取成交通知书。供应商携带的网上竞价项目报价文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、近期（提交报价文件截止时间前六个月任意一个月）缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、报价代表人的法定代表人授权书、节能产品政府采购清单相关材料（若有）、3C认证证书（若有）。以上材料必须加盖报价单位公章，并由成交人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

七、**竞价保证金**

**1、竞价保证金人民币2000元整，各竞价人应于竞价截止日前一天将保证金汇入福建优胜招标项目管理集团有限公司指定账户,以福建优胜招标项目管理集团有限公司指定开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。**

|  |
| --- |
| 开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司龙岩分公司 |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行 |
| 账号：3500 1697 7070 5252 7193 |

2、未成交的供应商，在竞价结果公告发布5个工作日后即可申请无息退回，成交供应商在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证。

**八、签订合同、交货时间、交货地点**

1、领取《成交通知书》后，根据要求在30日内签订合同，并按合同要求提供服务。

2、按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。

1. **招标代理服务费：**成交供应商应按照以下规定，向招标代理机构交纳代理服务费：竞价文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。根据闽狱采购[2018]3号《关于转发规范政府采购代理机构管理的通知》标准收取代理费：

（1）以成交价为计算基数；

1. 招标代理服务收费实行累进法计算：成交金额(万元) 收费费率标准 50（含，下同）以下 按1% ；50-100 按0.9% 。

（3）代理服务费的交纳方式：

代理服务费由成交供应商在代理机构发布中标公告后5个工作日内支付代理服务费，代理服务费以银行转账或现金等付款方式。

|  |
| --- |
| 开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司龙岩分公司 |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行 |
| 账号：3500 1697 7070 5252 7193 |