**福建省武夷山监狱**

**档案室密集架**

**采购项目**

**竞价文件**

**采购人:福建省武夷山监狱**

**二○二二年四月**

目录

[第一章 报价邀请 3](#_Toc516061842)

[第二章 报价人资格条件 4](#_Toc516061843)

[第三章 竞价采购内容及要求 5](#_Toc516061844)

[第四章 响应文件的评审、定标与签订合同 9](#_Toc516061845)

[第五章 响应文件格式 12](#_Toc516061846)

第一章 报价邀请

福建省武夷山监狱现采用竞价方式向社会公开进行项目采购，欢迎符合资格条件的国内供应商按照要求提交密封的响应文件。

一、项目名称

福建省武夷山监狱档案室密集架采购项目。

二、竞价内容及要求

详见竞价文件第三章。

三、报价截止时间

1.截止时间：2022年4月28日14∶30。

2.接收地点：福建省武夷山市兴田镇东山埔。

3.报价人应在截止时间之前将密封**（骑缝处加盖公章）**的响应文件**（响应文件应进行胶装）**，密封的外包装应注明“福建省武夷山监狱档案室密集架采购项目”。逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

4.因单位疫情防控要求，响应（报价）文件用邮政EMS快递（不接收其他快递）在截止时间前寄达，逾期视为无效报价，采购人不予接收，请提前安排好邮递时间。寄达地点：福建省武夷山市兴田镇东山埔（福建省武夷山监狱采购办公室）联系人：胡警官，电话：0599—5258587。开标结果以福建监狱网网上公示，以及电话形式通知投标人。

四、项目咨询

1.报价人需咨询咨询标的物技术方面事宜的，请与武夷山监狱联系：黄警官，联系电话：0599-5258025；

2.投标人需咨询本次竞价采购活动相关事项的，请与武夷山监狱联系：胡警官，联系电话：0599—5258587。

第二章 报价人资格条件

一、报价人资格标准：

㈠本项目不接受联合体参与报价。

二、应提交的资格证明材料：

㈠营业执照复印件（加盖公章）；

㈡法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）;

㈢报价授权委托书原件（若有）。

报价人未按报价资格要求完整提供证明材料的，或响应文件中的资格描述与证明材料不一致的，视为资格条件不符合。

第三章 竞价采购内容及要求

1. **采购设备清单及参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格(mm）** | **技术参数要求** | **数量（m³）** |
| **1** | **档案密集架** | **高2500mm\*宽3600mm\*深600mm** | **采购清单：高2500mm\*宽3600mm\*深600mm\*10列**  **1）执行标准**  **密集架系列产品各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.3-2013手动密集架国家标准和DA/T7-92国家档案局手动密集架行业要求。所用钢板选取上海宝钢生产的优质钢板。热轧钢板符合GB710优质碳素结构钢热轧钢板技术条件；冷轧钢板符合GB708优质碳素钢结构钢薄钢板技术条件。产品表面处理及质量符合GB6807-86钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。**  **2）结构要求**  **密集架为橱式款式，是由轨道、底盘、立柱板、中封板、搁板、侧板、门板、顶板、防尘板、防鼠板、传动机构等零（部）件组合而成。（响应条件：投标人须提供符合GB/T 13667.3-2013 《钢制书架第3部分：手动密集架》的手动密集架检测报告，检测报告须带有CMA、iLac·MRA、CNAS、CAL标识）**  **3）用材标准：**  **\*所用钢板采用上海宝钢生产的优质钢板。冷轧钢板标准为GB708，热轧钢板标准为GB710的国家标准。（响应条件：投标人提供开标前，第三方检测机构出具的“一级冷轧钢板”检测报告扫描件，原件备查（检测报告上有CMA或CNAS标识）。检测依据为：GB/T13237-2013《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》。检测结果要求：化学成分含：C、Si、Mn、P、S 5大元素符合GB/T13237-2013标准;抗拉强度 σb、Rm ：355-500 N/mm2；晶粒度≥7级；脱碳层：一面不得大于钢板和钢带实际厚度的2.5%，两面不得大于3.0%。）**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **设备名称** | **设备装置** | | | **材料规格** | **技术参数** | **采用标准** | **性能说明** | | **轨道** | **轨道座** | | | **3.0mm** | **热轧钢板** | **GB711** | **底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑，分段式结构，承重2000KG不变形。** | | **轨道** | | | **20\*20mm** | **实心方钢** | **GB711** | | **底盘** | **底梁、轴承档、加紧块** | | | **3.0mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | | **架体** | **立板** | | | **1.2mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | **全模具化设计，架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑** | | **\*搁板** | | | **1.0mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | | **中封板** | | | **1.0mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | | **侧封板** | | | **1.0mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | | **门面** | **门框** | | | **1.2mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | **门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑，配名牌锁具。符合国家相关标准及行业质量标准。** | | **门板** | | | **1.2mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | | **门锁** | | | **方型锁** | **/** | **/** | | **定位模块** | | | **/** | **/** | **/** | | **侧面板** | **侧面板** | | | **1.0mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | **设计美观，表面亚光喷塑。** | | **防护装置** | **防震、防尘装置** | | | **20 mm** | **永久磁性橡胶封条** | **/** | **每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。** | | **防尘板、防鼠板** | | | **1.0mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | | **顶板** | | | **1.0mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | | **防倾倒装置** | | | **3.0mm** | **冷轧钢板** | **GB710** | | **传动装置** | **轴承** | | | **P204** | **E级双排滚珠** | **GB1285** | **符合国家相关标准及行业质量标准，精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好** | | **六角实心轴** | | | **Ф20** | **45#钢** | **GB699** | **传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准。传动速比1：8。** | | **连接钢管** | | | **Ф25\*2.5mm** | **无缝钢管** | **GB699** | | **铁滚轮** | | | **HT20-40铸铁/ HT200铸钢** | **高强度灰铸铁** | **GB9439** | | **链轮** | | | **ZG45** | **滚齿精制** | **GB1135/ GB1244** | | **\*摇盘** | **链条** | | | **FR420** | **摩托车专用/Ф8.5节距12.7** | **GB1244** | **符合国家相关标准及行业质量标准。** | | **摇手体总成** | | **摇手体** | **ABS,铝合金** | **抽拉式转子圆盘、双向超越离合器结构** |  | **造型美观大方，手感舒适，把手为圆盘式，可避免通道障碍，摇动任意一列均不会带其他把手。（投标人提供开标前第三方检测机构出具的“转子摇盘”检测报告扫描件，原件备查（检测报告上有CMA或CNAS标识）。** | | **滚珠轴承** | **/** |  | | **制动装置** | **侧列锁定装置** | | | **808锁** | **密集柜专用锁** | **/** | **每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。** | | **中列制动装置** | | | **ABS专用滑块** | **/** | **/** | | **表面处理** | **高压静电喷塑** | | | **环氧型聚脂混合粉** | **HYBRID** | **/** | **符合国家相关标准及行业质量标准。** | | **前处理药剂** | | | **ZN系磷化** | **FRE-9001E** | **/** | |  | | **纯水洗** | |  | **电导率≤10μs** | **常温** |   **4）传动机构**  **1、手柄：采用折转子摇盘。造型美观大方，手感舒适。**  **2、传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式。自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车专用链条Φ8.5，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用Φ23mm 45#冷拉八角实心轴；底盘轴承安装采用P204E级双排向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。**  **5）制动装置**  **每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全；每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁，防盗能力更强，保密程度更高。**  **6）密封装置**  **每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条、橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体。底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。**  **7）前期处理及表面处理**  **1、前期处理：采用乳化剂和碱性助洗脱脂剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、钝化。前期处理原料采用阿克苏诺贝尔涂料有限公司生产的“环氧型聚酯混合粉”涂料。其工艺过程如下：55℃-65℃热水脱脂——冷水清洗——除锈——冷水清洗——中和——表调——35℃-45℃磷化——冷水清洗——55℃-65℃热钝化——烘干。**  **2、表面处理：所有工部件的表面处理必须是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化成品。**  **3、涂膜技术标准：**  **光泽测定：60%镜面反射率，测定40°±5%；**  **涂膜硬度：中华牌铅笔≥2H试验合格；**  **耐冲击力：冲击试验1/2\*500g＞30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象；**  **涂膜厚度：60-70um；**  **涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，达到1级标准；**  **耐腐蚀试验：盐雾试验48小时，涂膜无脱落现象。**  **8）制造要求**  **1、凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于1mm，焊点间距控制在100mm以内。焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿等现象。**  **2、冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在+2.0mm之内。**  **3、折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。**  **4、涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。**  **5、载重性能要求**  **搁板载重：单面搁板上均匀载重40kg，双面为80kg，最大挠度为2mm，24h卸载后，无裂纹，永不变形。**  **全负载载重：每标准节在全负载（每块单面搁板均匀载重40kg）的情况下，架体、立柱板无有明显变形，架体不产生倾倒现象。**  **载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都运行自如，无阻滞现象。每标准节手动摇力不小于11.8N(每列密集架的手柄摇力为：11.8N\*标准节数)。**  **载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的百分之一。支架、立柱板无明显变形。**  **9）安装要求**  **1、各部安装应牢固可靠，没有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。**  **2、标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。**  **3、门缝间隙在安装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。**  **4、导轨安装后，上面与地面平齐，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。**  **以上参数带\*号部分为重要技术参数，供应商必须满足，若有缺失或无效，则按无效标处理；** | **54** |

1. **本项目的预算价：**

本次项目最高控制价为7万元人民币，此价格即包含设备采购、运输、安装、调试、售后服务等一切费用，投标供货商报价高于最高控制价的报价属于无效报价。

1. **竞价要求：**

1、投标人投标产品需完全满足参数要求，保证产品不低于以上参数。

2、在满足所有参数的前提下，投标价格最低者为中标人。

3、供应商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配的配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

4、投标人报价应包含货物的主体、附件、零备件、辅材等货物部分，还要包括必要的使用运输、安装施工费及税收、调试、培训等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。投保人须对上述涉及各报价项在分项报价表中体现（包括但不仅限于货物的主机、零备件、辅材等货物部分，还要包括运输、安装施工费及税收、调试、培训等伴随服务），否则体现按无效投标处理。

1. **履约保证金：**

成交人在签订合同前向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金。待最终验收合格后无息退还。成交人如不按规定签订合同或不按合同履行义务，履约保证金不予退还，若对采购方造成的损失超过履约保证金还应对超出部分予以赔偿。

1. **交货时间：**

成交人须在签订合同之日起 (30) 天内交货。

1. **验收标准：**

运输、安装、调试、培训，试运行1个月后，双方现场按国家相关标准验收；设备安装调试完毕后，必须达到采购文件所有需求功能。

1. **付款方式：**

项目验收合格后，支付成交金额的90%，成交人开具100%增值税普通发票；余款10%作为质保金，质保期限为一年，待货物正常使用一年后（期间维护正常，无质量问题）且无质量问题的情况下无息付清。

1. **售后服务及违约责任：**

1、本次项目涉及所有硬件及软件均提供三年质保期。

2、若在质保期内，产品因质量产生的问题，中标人接到采购人求助电话后24小时内未到现场响应的，若是第一次出现违约，需向采购人支付违约金人民币1000元，若是第二次出现违约，需向采购人支付人民币2000元，若是第三次出现违约则采购人有权无需向中标人支付剩余10%的质保金，并且由于中标人未到现场响应，所造成的一切损失由中标人承担（包括但不限于：产品维修费用、无法保证正常生产生活的损失）。

3、成交人未按时交付使用的，每逾期1天按成交金额的1%交违约金，采购人有权从货款中扣除。逾期超过15日，采购人有权解除合同，并没收全部履约保证金，并保留进一步追究其违约责任的权利。

1. **保密条款**

1、成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露；成交人进入采购人工作区域的工作人员需严格履行保密义务。

2、保密承诺：成交人需了解有关保密法律法规，知悉应当承担的保密义务和法律责任，并庄重承诺：

2.1认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

2.2不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

2.3不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体；

2.4不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

2.5未经采购人审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

2.6若违反保密承诺，自愿承担有关法律后果。

3、成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

4、本条款不因合同届满或解除而失效。

5、附件《保密承诺书》范本如下：

保密承诺书

（参考范本）

我了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人庄重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体；

四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

五、未经采购人审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

违反上述承诺，自愿承担有关法律后果。

承诺人签名：

年 月 日

1. **廉政条款**

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任。

1. **报价人须知**

报价人应对本次招标活动出具报价承诺函，对竞价文件进行书面确认及承诺，否则视为无效投标。所有报价人响应文件均由采购人存档，不再退还报价人。送达地址，为标书上确认的地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。诉讼相关费用承担，若因乙方未履行本合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担违约和赔偿责任。

报价人需咨询咨询标的物技术方面事宜的，请与武夷山监狱黄警官（0599-5258025）联系；本次竞价采购活动相关事项的，请与武夷山监狱采购办胡警官（0599-5258587）联系。

竞价文件最终解释权属福建省武夷山监狱。

第四章 响应文件的评审、定标与签订合同

**一、响应文件的评审**

**1.报价时间截止后，停止接收任何响应文件。**

**2.由采购人3人以上单数的工作人员组成竞价评审小组，对响应文件进行评审，审计部门人员监督。**

**3.凡有下列情况之一者，属于重大偏差，竞价响应文件将被视为未实质性响应竞价公告要求**：

1. 竞价响应文件未按照本公告规定进行密封、标记、胶装的；
2. 未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价人公章；或签字人未经法定代表人有效授权委托的，或竞价响应文件中有代签名、虚假签名、加盖虚假印章、盖章不符合要求等情况；
3. 报价联合体未提交联合体协议的（若允许联合体报价）
4. 报价有效期不满足竞价公告要求的；
5. 报价内容与竞价采购内容及要求有重大偏离或保留的；
6. 报价人提交的是可选择的报价；
7. 竞价响应文件中提供虚假或失实资料的；
8. 交货期超过竞价公告规定；
9. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
10. 竞价响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞价公告的要求；
11. 报价人附有采购人不能接受的条件；
12. 一个报价人不止投一个标；
13. 竞价响应文件组成不符合竞价公告要求的；
14. 不符合竞价公告中规定的其它实质性要求的条款。其他实质性要求的条款可由竞价小组一致讨论确定。

竞价小组决定响应文件的响应性只根据竞价响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

**4.竞价响应文件的澄清**

4.1 对竞价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，竞价小组可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者纠正应当在竞价小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人签字或者授权代表签字或者加盖公章，并不得超出竞价响应文件的范围或者改变竞价响应文件的实质性内容。

4.2 细微偏差澄清：竞价响应文件实质上响应竞价公告要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。竞价小组可以书面要求报价人在评审结束前予以补正。补正的程序和方法按法定的澄清程序执行。无法补正或不允许补正的细微偏差，将在评审时对细微偏差作不利于该报价人的认定。

4.3其他：竞价公告规定的其他须澄清情况。

**5.** **比较与评价**

**5.1竞价小组将对资格性检查和符合性检查合格的竞价资格文件及报价文件进行综合比较与评价（竞价小组将先对资格证明文件进行评审，若资格证明文件不符合采购人要求，其报价文件视为无效；资格证明文件能响应本次竞价采购要求的，再对各有效报价文件进行评审）。**

5.2对漏（缺）报项的处理：竞价公告中要求列入报价的费用（含配置、功能等），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效报价人该项最高报价加入评审价进行评审。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

5.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按竞价小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

5.4竞价小组在评审过程中发现报价人存在下列情形之一的，可认定其有串通报价行为，并做出其报价无效的决定：

⑴不同报价人的竞价响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加采购答疑会、交纳或退还报价保证金、报价公开的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。

5.5竞价小组将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在竞价公告中确定的成交候选人数量推荐出成交候选人。

**二、定标与签订合同**

**1.****定标标准**

本项目采用最低评标价法，在满足竞价文件要求的至少三家有效报价人中确定报价最低的一家为中标人。若出现两家或以上最低有效报价，则通过随机抽取的方式确定中标人。

**2.****签订合同**

2.1中标人在竞价结果公示结束后30日内，根据竞价通知书确定的事项和中标人竞价响应文件与监狱方签订合同。双方所签订的合同不得对竞价通知书和中标人竞价响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律法规规定承担相应的法律责任。

2.2竞价通知书、竞价通知书的修改文件、中标人的竞价响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞价通知书所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

**三、采购项目监督部门及质疑**

本采购项目的监督部门为福建省武夷山监狱审计科。

当报价人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向经办部门或监督部门提出质疑；经办部门或监督部门在收到质疑后7个工作日内做出书面答复。

# 第五章 竞价响应文件格式

|  |
| --- |
| **注:本附件所有格式仅供制作竞价响应文件（资格文件及报价文件）时参考，报价人应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。资格文件与报价文件分别分档密封装订。** |

**资 格 文 件**

**项目名称：福建省武夷山监狱档案室密集架采购项目**

**报价人全称(加盖公章)：**

**法定代表人姓名：**

**地址： 邮编：**

**电话： 传真：**

**电子邮箱：**

**报价代表（印刷体）：**

**手机： 日期 ：202 年 月 日**

**目 录**

1. 报价承诺书…………………………………………页码
2. 报价人资格证明书…………………………………

2-1 营业执照副本复印件…………………………

2-2 单位负责人身份证复印件……………………

2-3其它必要的相关证明材料复印件（如有）…

1. 单位负责人授权书…………………………………
2. 技术和服务要求 …………………………………

4-1承诺书…………………………………………

一、报 价 承 诺 函

致：福建省武夷山监狱

我方自愿参加贵单位组织的“福建省武夷山监狱档案室密集架采购项目”项目竞价采购，并作以下承诺：

一、我方已详细审查全部竞价文件内容且认可采购人在本竞价文件中提出的全部要求，同时自行承担因对竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

二、我方提交的报价文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

三、我方承诺提供与竞价文件参数相同或优于竞价文件参数的货物，否则验收不通过并同意贵单位不予退还全额履约保证金（若有），此外还自愿承担由此产生的后果和责任。

报价人（全称并加盖公章）：

报价代表（签字）：

日期：2022年 月 日

**二、报价人资格证明书**

2-1 营业执照副本复印件

* 1. 单位负责人身份证复印件
  2. 其它必要的相关证明材料复印件（如有）

**三、单位负责人授权书**

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：        身份证号：            手机：

投标人代表：        身份证号：            手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指**法定代表人**，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。  
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。  
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

6、**要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。**

**四、技术和服务要求**

4-1承诺书

致：

关于项目名称： 项目名称 ，我公司郑重承诺，如果我司经评审后确定为中标供应商，公司对中标货物做出以下服务：

1、

2、

3

…

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

**报 价 文 件**

**项目名称：福建省武夷山监狱档案室密集架采购项目**

**报价人全称(加盖公章)：**

**法定代表人姓名：**

**地址： 邮编：**

**电话： 传真：**

**电子邮箱：**

**报价代表（印刷体）：**

**手机： 日期 ：202 年 月 日**

**竞价采购报价表**

货币及单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 报价金额 |
| 福建省武夷山监狱档案室密集架采购项目 | 项 | 1 | 70000 |  |
| 注意事项 | 1、报价栏内数字不得手写，否则，报价无效。  2、各报价人的报价金额不得高于预算金额。报价含税费、运输费、安装费、售后服务费等一切费用。 | | | |

报价人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

联系电话：

日期：2022年 月 日