福建省武夷山监狱外诊设备采购项目市场调查
福建省武夷山监狱现对外诊设备采购项目控制价进行市场调查，欢迎符合要求的供应商按照要求提交密封报价材料。

一、项目名称
福建省武夷山监狱外诊设备采购项目。

市场调查采购设备参数及功能要求

设备清单及参数

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	电子脚镣系统
	一、电子脚镣系统功能要求：

1、设备配对绑定：警用终端应可以通过工具软件设置的方式与平台内任意一副电子脚镣进行配对绑定。

2、无线精准测距：电子脚镣与警用终端应能通过无线方式实时测量配对设备之间的距离。视距无遮挡情况下距离测定误差小于等于±0.3m。

3、脱逃报警：当电子脚镣与警用终端之间的距离超过设定阈值时可立即发出脱逃报警。脱逃报警信息包括：电子脚镣与警用终端上的语音报警信息、押解管控平台上的语音及图片报警信息。

4、防逃距离阈值设定：押解民警应可通过警用终端根据需要在1～20米范围内以1米为步长设置报警阈值。

5、设备状态监测：电子脚镣上应具备断带报警、低电报警、锁扣非法打开报警等多种自动状态监测功能功能。

6、定位管控：电子脚镣和警用终端应具备GPS(或北斗等)、Wi-Fi、LBS等多种定位功能，可以在室内、室外等场景下获取位置数据。

二、电子脚扣（含：外出押解嵌入式软件）及组合金属脚镣

1、电子脚扣与金属脚镣一体化设备。可以在电子脚扣上自行组装、撤除金属脚镣部件成为一个整体（非在佩戴脚扣的同时加戴金属脚镣），电子脚扣环体应采用金属材料。（供货时现场检验）

2、电子脚扣外壳表面应光滑无毛刺、无裂纹、永久性污渍及不应有明显变形和划痕等缺陷，金属材料应进行防锈处理，不应有起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落。

3、电子脚扣的外壳防护等级应不低于IP57的要求。

4、电子脚扣的锁扣在锁启闭时应灵活、可靠。

5、电子脚扣的锁扣防拨净工作时间大于或等于20min的要求。

6、电子脚扣组合脚镣后强度检验要求，施加不小于3000N的纵向静拉力和3000N的横向拉力，保持30s，金属脚镣不应被打开，且试验后不应产生永久变形或裂缝，金属脚镣应能正常开启和锁闭。

7、电子脚扣锁扣被非正常打开、固定带被剪断、脱离监管区域、与手持监控终端距离超过20±5m或电池电量不足时，应在3s内发出报警声的要求。

8、电子脚扣报警声级应大于等于80dB的要求。

9、电子脚扣应支持任务启动后工作时间不少于72h。

10、质量不大于8kg的要求。

11、电子脚扣应具备低电压报警功能，低于一定阈值可以自动发出报警提示。

12、电子脚扣在工作状态下可承受空气放电±8000V，接触放电±6000V的静电放电。

13、冲击试验：冲击加速度为15g，持续时间11ms、在X、Y、Z三轴向各试验三次。试验后应能正常工作。

14、电子脚扣需支持全网通制式的通信网络。

15、电子脚扣须支持不中断任务不解开脚扣情况下随时可充电及任务结束不拆卸电池的情况下充电。（供货时现场检验）

16、电子脚扣须配备应急电源。

三、手持监控终端（含：外出押解嵌入式软件）
1、手持终端支持全网通制式的通信网络，支持GSM(语音)和GPRS（数据）；

2、手持终端规格≤130×80×30mm,显示屏≥2.4英寸，分辨率≥240×320像素；

3、手持终端应支持待机时间≥138h，任务启动待机时间≥32h；

4、手持终端支持定位功能，支持GPS、北斗等卫星定位功能中的一种或多种，支持Wi-Fi、LBS等多种辅助定位功能中的一种或多种；

5、手持终端可对电子脚扣进行无线测距，测距精度≥30cm（视距无遮挡条件下）；

6、当电子脚扣与警用终端之间的距离超过阈值，或电子脚扣被非正常打开时，警用终端应产生报警信息；

7、手持终端应具备低电压报警功能，低于一定电量阈值后可以发出报警提示；

8、警示音量≥80分贝；

9、手持终端支持与≥30个电子脚扣同时进行精确测距。

10、投标人提供的电子脚镣系统需同时符合《GA237-2018金属脚镣》和《GA443-2014电子脚扣系统》中的要求。
	3套
	

	2
	5G智能执法终端
	操作系统须为安卓11.0及以上；

内置CPU≥8核，最高主频率≥2.0GHz；

外形尺寸（背夹、外接设备除外）≤105mm×65mm×26mm（长×宽×高），质量(外接设备除外)≤220g；

外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP68的规定(水深1m,持续2h)；

采用可更换电池供电设计，支持不断电更换电池，在更换一次电池条件下，待机时间≥500h；

要求采用内置可更换电池设计，支持不断电更换电池，在更换一次电池的条件下，在分辨率1920x1080、30帧情况下，连续摄录时间≥12小时；在分辨率1920×1080、30帧情况下，同时进行连续本地录制和无线传输实时视音频，电池工作时间≥9h；

须具有电池欠压、存储溢出报警功能，外接摄像头的应有视频丢失报警功能。电池欠压报警后电池剩余容量须能保证正常摄录≥5min；

具备夜视功能，支持自动和手动开启红外灯，在开启夜视功能后，红外补光范围在3m处须覆盖摄录画面70%以上面积，可看清≥5m范围内人体面部特征，≥10m范围内的人体轮廓；

具有白光补光灯，补光灯可以常亮方式进行补光，可实现夜间照明和夜间彩色视频录像和拍照；

内置非接触式集成电路卡读卡器；

具有彩色显示屏，显示屏对角≥3.1in；

支持人脸比对功能，在离线状态下，支持与本机存储图片进行对比，并给出提示比对结果；在联网状态下，支持将抓拍图片和比对结果上传至后端平台；

支持一键联动报警功能，后端平台支持接收上传的联动报警，后端平台界面具有报警提示，同时给出声音报警提示并实时上传视频；后端平台支持查看报警信息，并与进行视频呼叫；

视场角应在1920x1080和1280x720分辨率下均≥90°

在1920x1080和1280x720分辨率下几何失真率均≤10.5%；

视频性能：视频分辨率在1920×1080下，视频帧率为30帧/s,视频分辨力≥800线；视频分辨率在1280×720下，视频帧率为30帧/s,视频分辨力≥700线；

无线传输性能：支持H.264、H.265编码；H.265编码方式开启时，在分辨率1920×1080、码率2Mbps下视频分辨力≥800线，帧率为30帧/s；在分辨率2320×1440、码率4Mbps下视频分辨力≥950线，帧率为30帧/s；

支持预录触发前≥60s的视音频信息，支持延录≥60s的视音频信息；

照片分辨力：在所支持的分辨率下，照片分辨力应≥900线；

能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度≥450cd/ m²；

支持接入移动、联通、电信、广电的5G和4G SIM卡实现无线传输功能；

支持单北斗模式定位功能，支持最大位置更新率≥1Hz；

在水泥地面2米，任意4个面各跌落1次，试验后功能须正常；

支持TTS语音播报功能，通过无线网络注册至平台后，支持接收平台下发的文字信息，并将文字信息进行语音播报，文字信息播报后可保存在记录仪本地并查看；

主要部件要求满足以下耐久性要求：电源开关3000次，快门10000次，液晶显示及开关2000次，可动部件3000次，模式选择开关3000次，USB接口及连接线1000次。
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上述所有设备终端须接入福建省监狱管理局及采购单位指挥情报中心“数智一体化”平台及“外出押解系统脚镣和视频”平台，并保证设备所有功能正常使用，所需所有费用由成交供应商负责，需提供承诺函，格式自拟。未提供或提供内容不符合要求的按无效响应处理。
三、报价人资格标准：
㈠报价人应是有能力提供本次采购货物及服务，具有报价项目经营范围的独立法人资格的国内供应商,须提供有效的企业营业执照复印件；
㈡报价人应当具备政府采购法第二十二条规定的条件；
㈢报价人提供货物必须完全响应所有参数及要求；
四、应提交的报价材料：
㈠报价单（必须字迹清晰，无涂改）；
㈡营业执照复印件（加盖公章）；
㈢法人代表身份证复印件（加盖公章）；
㈣如有授权代理人的，还应提交授权委托书原件和授权代理人的身份证复印件（加盖公章）。
五、报价截止时间、地点

1.截止时间：2026年7月16日上午11：00时。
2.接收地点：福建省武夷山市兴田镇东山埔福建省武夷山监狱。邮编：354306，联系人：刘警官，电话：13509539644。
报价人应在截止时间之前将密封（骑缝处加盖公章）的报价文件（报价文件应进行胶装）通过寄送或现场送达方式送达上述指定地点，密封的外包装应注明“福建省武夷山监狱外诊设备采购项目”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。

六、其他说明
本次市场调查结果仅作为对本项目最高控制价，与后续正式招标无关，特此说明。
附件：响应文件
响  应  文  件
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报价人全称(加盖公章)：                        
法定代表人姓名：                                
地址：                           邮编：          
电话：                  传真：                   
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法定代表人授权书
 
致：福建省武夷山监狱
（报价人全称）法定代表人（法人代表姓名） 授权（报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的福建省武夷山监狱外诊设备采购项目
项目招标采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。
特此授权。本授权书自出具之日起生效。
 
报价代表：              性别：       身份证号：                    
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：                                                       
邮政编码:             电话：                  
附：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致）。
 
 
报价人全称（加盖公章）：             
法定代表人签署：                     
报价代表签署：              
日     期：                   
报价一览表
 
我公司拟对福建省武夷山监狱外诊设备采购项目控制价进行市场调查。请按以下报价表进行报价并予以签字盖章确认。

 

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	是否满足参数
	响应品牌及型号
	报价

	1
	电子脚镣系统
	一、电子脚镣系统功能要求：

1、设备配对绑定：警用终端应可以通过工具软件设置的方式与平台内任意一副电子脚镣进行配对绑定。

2、无线精准测距：电子脚镣与警用终端应能通过无线方式实时测量配对设备之间的距离。视距无遮挡情况下距离测定误差小于等于±0.3m。

3、脱逃报警：当电子脚镣与警用终端之间的距离超过设定阈值时可立即发出脱逃报警。脱逃报警信息包括：电子脚镣与警用终端上的语音报警信息、押解管控平台上的语音及图片报警信息。

4、防逃距离阈值设定：押解民警应可通过警用终端根据需要在1～20米范围内以1米为步长设置报警阈值。

5、设备状态监测：电子脚镣上应具备断带报警、低电报警、锁扣非法打开报警等多种自动状态监测功能功能。

6、定位管控：电子脚镣和警用终端应具备GPS(或北斗等)、Wi-Fi、LBS等多种定位功能，可以在室内、室外等场景下获取位置数据。

二、电子脚扣（含：外出押解嵌入式软件）及组合金属脚镣

1、电子脚扣与金属脚镣一体化设备。可以在电子脚扣上自行组装、撤除金属脚镣部件成为一个整体（非在佩戴脚扣的同时加戴金属脚镣），电子脚扣环体应采用金属材料。（供货时现场检验）

2、电子脚扣外壳表面应光滑无毛刺、无裂纹、永久性污渍及不应有明显变形和划痕等缺陷，金属材料应进行防锈处理，不应有起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落。

3、电子脚扣的外壳防护等级应不低于IP57的要求。

4、电子脚扣的锁扣在锁启闭时应灵活、可靠。

5、电子脚扣的锁扣防拨净工作时间大于或等于20min的要求。

6、电子脚扣组合脚镣后强度检验要求，施加不小于3000N的纵向静拉力和3000N的横向拉力，保持30s，金属脚镣不应被打开，且试验后不应产生永久变形或裂缝，金属脚镣应能正常开启和锁闭。

7、电子脚扣锁扣被非正常打开、固定带被剪断、脱离监管区域、与手持监控终端距离超过20±5m或电池电量不足时，应在3s内发出报警声的要求。

8、电子脚扣报警声级应大于等于80dB的要求。

9、电子脚扣应支持任务启动后工作时间不少于72h。

10、质量不大于8kg的要求。

11、电子脚扣应具备低电压报警功能，低于一定阈值可以自动发出报警提示。

12、电子脚扣在工作状态下可承受空气放电±8000V，接触放电±6000V的静电放电。

13、冲击试验：冲击加速度为15g，持续时间11ms、在X、Y、Z三轴向各试验三次。试验后应能正常工作。

14、电子脚扣需支持全网通制式的通信网络。

15、电子脚扣须支持不中断任务不解开脚扣情况下随时可充电及任务结束不拆卸电池的情况下充电。（供货时现场检验）

16、电子脚扣须配备应急电源。

三、手持监控终端（含：外出押解嵌入式软件）
1、手持终端支持全网通制式的通信网络，支持GSM(语音)和GPRS（数据）；

2、手持终端规格≤130×80×30mm,显示屏≥2.4英寸，分辨率≥240×320像素；

3、手持终端应支持待机时间≥138h，任务启动待机时间≥32h；

4、手持终端支持定位功能，支持GPS、北斗等卫星定位功能中的一种或多种，支持Wi-Fi、LBS等多种辅助定位功能中的一种或多种；

5、手持终端可对电子脚扣进行无线测距，测距精度≥30cm（视距无遮挡条件下）；

6、当电子脚扣与警用终端之间的距离超过阈值，或电子脚扣被非正常打开时，警用终端应产生报警信息；

7、手持终端应具备低电压报警功能，低于一定电量阈值后可以发出报警提示；

8、警示音量≥80分贝；

9、手持终端支持与≥30个电子脚扣同时进行精确测距。

10、投标人提供的电子脚镣系统需同时符合《GA237-2018金属脚镣》和《GA443-2014电子脚扣系统》中的要求。
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	2
	5G智能执法终端
	操作系统须为安卓11.0及以上；

内置CPU≥8核，最高主频率≥2.0GHz；

外形尺寸（背夹、外接设备除外）≤105mm×65mm×26mm（长×宽×高），质量(外接设备除外)≤220g；

外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP68的规定(水深1m,持续2h)；

采用可更换电池供电设计，支持不断电更换电池，在更换一次电池条件下，待机时间≥500h；

要求采用内置可更换电池设计，支持不断电更换电池，在更换一次电池的条件下，在分辨率1920x1080、30帧情况下，连续摄录时间≥12小时；在分辨率1920×1080、30帧情况下，同时进行连续本地录制和无线传输实时视音频，电池工作时间≥9h；

须具有电池欠压、存储溢出报警功能，外接摄像头的应有视频丢失报警功能。电池欠压报警后电池剩余容量须能保证正常摄录≥5min；

具备夜视功能，支持自动和手动开启红外灯，在开启夜视功能后，红外补光范围在3m处须覆盖摄录画面70%以上面积，可看清≥5m范围内人体面部特征，≥10m范围内的人体轮廓；

具有白光补光灯，补光灯可以常亮方式进行补光，可实现夜间照明和夜间彩色视频录像和拍照；

内置非接触式集成电路卡读卡器；

具有彩色显示屏，显示屏对角≥3.1in；

支持人脸比对功能，在离线状态下，支持与本机存储图片进行对比，并给出提示比对结果；在联网状态下，支持将抓拍图片和比对结果上传至后端平台；

支持一键联动报警功能，后端平台支持接收上传的联动报警，后端平台界面具有报警提示，同时给出声音报警提示并实时上传视频；后端平台支持查看报警信息，并与进行视频呼叫；

视场角应在1920x1080和1280x720分辨率下均≥90°

在1920x1080和1280x720分辨率下几何失真率均≤10.5%；

视频性能：视频分辨率在1920×1080下，视频帧率为30帧/s,视频分辨力≥800线；视频分辨率在1280×720下，视频帧率为30帧/s,视频分辨力≥700线；

无线传输性能：支持H.264、H.265编码；H.265编码方式开启时，在分辨率1920×1080、码率2Mbps下视频分辨力≥800线，帧率为30帧/s；在分辨率2320×1440、码率4Mbps下视频分辨力≥950线，帧率为30帧/s；

支持预录触发前≥60s的视音频信息，支持延录≥60s的视音频信息；

照片分辨力：在所支持的分辨率下，照片分辨力应≥900线；

能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度≥450cd/ m²；

支持接入移动、联通、电信、广电的5G和4G SIM卡实现无线传输功能；

支持单北斗模式定位功能，支持最大位置更新率≥1Hz；

在水泥地面2米，任意4个面各跌落1次，试验后功能须正常；

支持TTS语音播报功能，通过无线网络注册至平台后，支持接收平台下发的文字信息，并将文字信息进行语音播报，文字信息播报后可保存在记录仪本地并查看；

主要部件要求满足以下耐久性要求：电源开关3000次，快门10000次，液晶显示及开关2000次，可动部件3000次，模式选择开关3000次，USB接口及连接线1000次。
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上述所有设备终端须接入福建省监狱管理局及采购单位指挥情报中心“数智一体化”平台及“外出押解系统脚镣和视频”平台，并保证设备所有功能正常使用，所需所有费用由成交供应商负责，需提供承诺函，格式自拟。未提供或提供内容不符合要求的按无效响应处理。
	总报价（元）

	 
 


备注：
1、供应商提交的报价应将安装调试、运输、人工、税点等费用包括在内。 
供应商：
 
报价人（签字）：
 
日　期：　　年　  月  　日 
