福建省武夷山监狱监控存储扩容及业务服务器采购项目控制价市场调查
福建省武夷山监狱现对监控存储扩容及业务服务器采购项目控制价进行市场调查，欢迎符合要求的供应商按照要求提交密封报价材料。

一、项目名称
福建省武夷山监狱监控存储扩容及业务服务器采购项目。

市场调查采购设备参数及功能要求

设备清单及参数

	序号
	产品名称
	基础参数
	单位
	数量

	1
	48盘位单控20TB
	1.硬盘容量：20TB；
2.硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级；
3.硬盘缓存：不低于256MB；
4.硬盘转速：不小于7200RPM；
5.需兼容接入现有云存储设备（宇视NI-VX1648-C）；
	片
	48

	2
	48盘位单控8TB
	1.硬盘容量：8TB；
2.硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级；
3.硬盘缓存：不低于256MB；
4.硬盘转速不小于7200RPM；
5.需兼容接入现有云存储设备（宇视NI-VX1648-C）；
	片
	25

	3
	国产化流媒体服务器
	1.国产化CPU：≥1颗，≥8核，频率≥3.0 GHz；
2.内存：≥8GB DDR5；
3.硬盘：≥8TB SATA；
4.网口：≥5个GE口；
5.其他接口：USB≥4个，PCIE插槽≥3个，VGA接口≥1个；
6.媒体流入口带宽:≥1024Mbps，媒体流出口带宽:≥2048Mbps;
7.支持音视频单播/组播流的复制分发；
8.支持对回放媒体流的转发，支持负载均衡和动态互备;
9.服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常；
10.支持对接采购人现有监控系统（宇视VM 5.0），兼容到现有监控系统内，形成流媒体的统一配置和调度且运行稳定，采购人在项目建设期间将协调提供平台标准对接端口文档提供给成交供应商对接使用，供应商须负责与监控系统设备厂商沟通协调并完成接入以及上述全功能的实现；所需费用包含在此次报价中；
	台
	2

	4
	视频平台扩容升级
	1.视频监控系统只部署一个单域统一管理平台，避免多级平台推送和转发造成性能瓶颈和故障节点；视频监控管理平台须与现有监控系统无缝对接，实现现有流媒体系统、解码显控系统、存储系统、数据库系统无缝对接扩容，实现整个视频网络数据的统一管理和统一配置。采购人在项目建设期间将协调提供现有监控系统标准对接文档提供给成交供应商对接使用，供应商须负责与监控系统设备厂商沟通协调并完成接入以及上述全功能的实现；所需费用包含在此次报价中。
2.设备可接入本域摄像机数：≥10000路，可管理摄像机总数≥10万路，最大用户数≥10000个，同时在线用户数≥3000个；
3.最大支持上级域数量：≥10个（总共向上级推送≥10万摄像机），最大支持下级域数量：≥1014个；
4.支持实况播放、录像回放、电视墙业务、组织管理、用户管理、设备管理、告警业务、域间管理；
5.支持实况、录像视频叠加水印，水印包含用户名、IP、时间等信息；支持配置水印的显示密度；
6.支持抓包诊断功能：支持按网卡、抓包时长、IP地址、端口号等参数进行网络抓包，便于运维定位；
7.支持抗干扰保障功能：支持开启“乱序整理”及“抗丢包”按钮，可在弱网环境下一定程度上维持视频图像质量；
8.支持组显示、轮巡、轮切功能，可根据显示需要实时改变播放窗格布局，支持电视墙功能，能在页面上模拟电视墙，从而实现对电视墙的直接操作；
9.为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段；
10.支持视频丢失、运动检测、开关量输入报警、存储失败等业务类报警上报；
11.支持报警联动到软硬解实况、云台、存储、开关量输出、备份、Email、短信、预案等；
12.支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统），支持云存储双直存；
	套
	1

	
	
	
	
	

	5
	视频应用服务器
	1.国产化CPU：≥1颗，≥8核，频率≥3.0 GHz；
2.内存：≥32GB DDR5；
3.硬盘：≥4TB SATA；
4.网口：≥3个GE口；
5.其他接口：USB≥4个，PCIE插槽≥2个，VGA接口≥1个；
6.支持配置用户对业务模块的访问权限，查看系统的服务数量及状态，查看并管理License；
7.支持应用菜单自定义，支持隐藏和调整各模块位置，支持内嵌程序或内嵌网页，支持多种风格的首页界面，支持切换；
8.支持按照系统预设模板或自定义模板切换展示效果、支持自定义包括登录页、首页、顶部导航栏的LOGO/背景/名称的展示效果；
9.提供录像审核服务，管理员用户对无录像下载权限的用户进行请求审核，审核通过后该用户才能下载相应的录像，支持待审批和已审批记录的查询；
10.支持以组轮巡的方式对摄像机实况配置巡逻检查任务。可以指定工作人员按计划进行巡更，可以保障巡更工作有序开展，及时发现摄像机实况异常事件；
11.支持系统内的各类报警数据汇总，支持跳转到各类告警的历史查询功能界面，支持告警弹窗与告警处理；
12.视频切换支持手动切换、定时切换、分组切换、报警切换等切换方式，支持提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项。
	台
	1


三、报价人资格标准：
㈠报价人应是有能力提供本次采购货物及服务，具有报价项目经营范围的独立法人资格的国内供应商，须提供有效的企业营业执照复印件；
㈡报价人应当具备政府采购法第二十二条规定的条件；
㈢报价人提供货物必须完全响应所有参数及要求；
四、应提交的报价材料：
㈠报价单（必须字迹清晰，无涂改）；
㈡营业执照复印件（加盖公章）；
㈢法人代表身份证复印件（加盖公章）；
㈣如有授权代理人的，还应提交授权委托书原件和授权代理人的身份证复印件（加盖公章）。
五、报价截止时间、地点

1.截止时间：2026年8月24日上午11：00时。
2.接收地点：福建省武夷山市兴田镇东山埔福建省武夷山监狱。联系人：吴警官，邮编：354306，电话：18970844612。
报价人应在截止时间之前将密封（骑缝处加盖公章）的报价文件（报价文件应进行胶装）通过寄送或现场送达方式送达上述指定地点，密封的外包装应注明“福建省武夷山监狱监控存储扩容及业务服务器采购项目”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。

六、其他说明
本次市场调查结果仅作为对本项目最高控制价，与后续正式招标无关，特此说明。
附件：响应文件
响  应  文  件
 
 
 
项目名称：福建省武夷山监狱监控存储扩容及业务服务器采购项目
 
 
 
 
 
报价人全称(加盖公章)：                        
法定代表人姓名：                                
地址：                           邮编：          
电话：                  传真：                   
电子邮箱：                                        
报价代表（印刷体）：         
手机：                日期 ：202  年   月   日
 
 
 
 
 
目    录
 
 
1.报价人有效的企业营业执照复印件……………………………………（页码）
2.法人代表身份证复印件…………………………………………………（页码）
3.授权委托书原件和授权代理人的身份证复印件………………………（页码）
4.报价一览表………………………………………………………………（页码）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人授权书
 
致：福建省武夷山监狱
（报价人全称）法定代表人（法人代表姓名） 授权（报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的福建省武夷山监狱监控存储扩容及业务服务器采购项目
项目招标采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。
特此授权。本授权书自出具之日起生效。
 
报价代表：              性别：       身份证号：                    
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：                                                       
邮政编码:             电话：                  
附：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致）。
 
 
报价人全称（加盖公章）：             
法定代表人签署：                     
报价代表签署：              
日     期：                   
报价一览表
 
我公司拟对福建省武夷山监狱监控存储扩容及业务服务器采购项目控制价进行市场调查。请按以下报价表进行报价并予以签字盖章确认。

 
	序号
	产品名称
	基础参数
	单位
	数量
	相应品牌及型号
	价格

	1
	48盘位单控20TB
	1.硬盘容量：20TB；
2.硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级；
3.硬盘缓存：不低于256MB；
4.硬盘转速：不小于7200RPM；
5.需兼容接入现有云存储设备（宇视NI-VX1648-C）；
	片
	48
	
	

	2
	48盘位单控8TB
	1.硬盘容量：8TB；
2.硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级；
3.硬盘缓存：不低于256MB；
4.硬盘转速不小于7200RPM；
5.需兼容接入现有云存储设备（宇视NI-VX1648-C）；
	片
	25
	
	

	3
	国产化流媒体服务器
	1.国产化CPU：≥1颗，≥8核，频率≥3.0 GHz；
2.内存：≥8GB DDR5；
3.硬盘：≥8TB SATA；
4.网口：≥5个GE口；
5.其他接口：USB≥4个，PCIE插槽≥3个，VGA接口≥1个；
6.媒体流入口带宽:≥1024Mbps，媒体流出口带宽:≥2048Mbps;
7.支持音视频单播/组播流的复制分发；
8.支持对回放媒体流的转发，支持负载均衡和动态互备;
9.服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常；
10.支持对接采购人现有监控系统（宇视VM 5.0），兼容到现有监控系统内，形成流媒体的统一配置和调度且运行稳定，采购人在项目建设期间将协调提供平台标准对接端口文档提供给成交供应商对接使用，供应商须负责与监控系统设备厂商沟通协调并完成接入以及上述全功能的实现；所需费用包含在此次报价中；
	台
	2
	
	

	4
	视频平台扩容升级
	1.视频监控系统只部署一个单域统一管理平台，避免多级平台推送和转发造成性能瓶颈和故障节点；视频监控管理平台须与现有监控系统无缝对接，实现现有流媒体系统、解码显控系统、存储系统、数据库系统无缝对接扩容，实现整个视频网络数据的统一管理和统一配置。采购人在项目建设期间将协调提供现有监控系统标准对接文档提供给成交供应商对接使用，供应商须负责与监控系统设备厂商沟通协调并完成接入以及上述全功能的实现；所需费用包含在此次报价中。
2.设备可接入本域摄像机数：≥10000路，可管理摄像机总数≥10万路，最大用户数≥10000个，同时在线用户数≥3000个；
3.最大支持上级域数量：≥10个（总共向上级推送≥10万摄像机），最大支持下级域数量：≥1014个；
4.支持实况播放、录像回放、电视墙业务、组织管理、用户管理、设备管理、告警业务、域间管理；
5.支持实况、录像视频叠加水印，水印包含用户名、IP、时间等信息；支持配置水印的显示密度；
6.支持抓包诊断功能：支持按网卡、抓包时长、IP地址、端口号等参数进行网络抓包，便于运维定位；
7.支持抗干扰保障功能：支持开启“乱序整理”及“抗丢包”按钮，可在弱网环境下一定程度上维持视频图像质量；
8.支持组显示、轮巡、轮切功能，可根据显示需要实时改变播放窗格布局，支持电视墙功能，能在页面上模拟电视墙，从而实现对电视墙的直接操作；
9.为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段；
10.支持视频丢失、运动检测、开关量输入报警、存储失败等业务类报警上报；
11.支持报警联动到软硬解实况、云台、存储、开关量输出、备份、Email、短信、预案等；
12.支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统），支持云存储双直存；
	套
	1
	
	

	5
	视频应用服务器
	1.国产化CPU：≥1颗，≥8核，频率≥3.0 GHz；
2.内存：≥32GB DDR5；
3.硬盘：≥4TB SATA；
4.网口：≥3个GE口；
5.其他接口：USB≥4个，PCIE插槽≥2个，VGA接口≥1个；
6.支持配置用户对业务模块的访问权限，查看系统的服务数量及状态，查看并管理License；
7.支持应用菜单自定义，支持隐藏和调整各模块位置，支持内嵌程序或内嵌网页，支持多种风格的首页界面，支持切换；
8.支持按照系统预设模板或自定义模板切换展示效果、支持自定义包括登录页、首页、顶部导航栏的LOGO/背景/名称的展示效果；
9.提供录像审核服务，管理员用户对无录像下载权限的用户进行请求审核，审核通过后该用户才能下载相应的录像，支持待审批和已审批记录的查询；
10.支持以组轮巡的方式对摄像机实况配置巡逻检查任务。可以指定工作人员按计划进行巡更，可以保障巡更工作有序开展，及时发现摄像机实况异常事件；
11.支持系统内的各类报警数据汇总，支持跳转到各类告警的历史查询功能界面，支持告警弹窗与告警处理；
12.视频切换支持手动切换、定时切换、分组切换、报警切换等切换方式，支持提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项。
	台
	1
	
	


	是否响应全部参数
	总报价（元）

	 
 
	


备注：
供应商提交的报价应将安装调试、运输、人工、税点等费用包括在内。 

我公司完全响应本次市场调查全部技术参数，填报品牌、型号、报价内容真实有效。
供应商（盖章）：
 
报价人（签字）：
 
日　期：　　年　  月  　日 
