福建省翔安监狱市场调查函

我单位近期需采购翔安监狱外出押解管控设备采购项目 项目(最高限价152000元，电子脚镣系统41000元，5G高清应急指挥箱35000元)，现向贵单位发函市场调查。请在 2026年 5月 9日 17 点前，将本市场调查函、营业执照及法人代表身份证等相关必要资质证明复印件(均需加盖公章)，密封后报送到翔安监狱。

联系人: 叶华萍 联系电话: 0592-7888229 联系地址： 厦门市翔安区内厝镇官路北路1号（翔安监狱）

市场调查回函

福建省翔安监狱:

根据翔安监狱市场调查函，我方报价如下:

项目名称	规格及型号	单位	数量	单价(元)	金额(含税)
电子脚镣系统	一、电子脚镣系统功能要求：

1、设备配对绑定：警用终端应可以通过工具软件设置的方式与平台内任意一副电子脚镣进行配对绑定。

2、无线精准测距：电子脚镣与警用终端应能通过无线方式实时测量配对设备之间的距离。视距无遮挡情况下距离测定误差小于等于±0.3m。

3、脱逃报警：当电子脚镣与警用终端之间的距离超过设定阈值时可立即发出脱逃报警。脱逃报警信息包括：电子脚镣与警用终端上的语音报警信息、押解管控平台上的语音及图片报警信息。

4、防逃距离阈值设定：押解民警应可通过警用终端根据需要在1～20米范围内以1米为步长设置报警阈值。

5、设备状态监测：电子脚镣上应具备断带报警、低电报警、锁扣非法打开报警等多种自动状态监测功能功能。

6、定位管控：电子脚镣和警用终端应具备GPS(或北斗等)、WiFi、LBS等多种定位功能，可以在室内、室外等场景下获取位置数据。

二、电子脚扣（含：外出押解嵌入式软件）及组合金属脚镣

1、电子脚扣与金属脚镣一体化设备。可以在电子脚扣上自行组装、撤除金属脚镣部件成为一个整体（非在佩戴脚扣的同时加戴金属脚镣），电子脚扣环体应采用金属材料。（供货时现场检验）

2、电子脚扣外壳表面应光滑无毛剌、无裂纹、永久性污渍及不应有明显变形和划痕等缺陷，金属材料应进行防锈处理，不应有起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落。

3、电子脚扣的外壳防护等级应不低于IP57的要求。

4、电子脚扣的锁扣在锁启闭时应灵活、可靠。

▲5、电子脚扣的锁扣防拨净工作时间大于或等于20min的要求。

▲6、电子脚扣组合脚镣后强度检验要求，施加3000N的纵向静拉力和3000N的横向拉力，保持30s，金属脚镣不应被打开，且试验后不应产生永久变形或裂缝，金属脚镣应能正常开启和锁闭。

▲7、电子脚扣锁扣被非正常打开、固定带被剪断、脱离监管区域、与手持监控终端距离超过20±5m或电池电量不足时，应在3s内发出报警声的要求。

8、电子脚扣报警声级应大于80dB的要求。

9、电子脚扣应支持任务启动后工作时间不少于72h。

▲10、电子脚扣组合脚镣后一副金属脚镣的重量不大于8kg的要求。

11、电子脚扣应具备低电压报警功能，低于一定阈值可以自动发出报警提示。

12、电子脚扣在工作状态下可承受空气放电±8000V，接触放电±6000V的静电放电。

13、冲击试验：冲击加速度为15g，持续时间11ms、在X、Y、Z三轴向各试验三次。试验后应能正常工作。

14、电子脚扣需支持全网通制式的通信网络。

15、电子脚扣须支持不中断任务不解开脚扣情况下随时可充电及任务结束不拆卸电池的情况下充电。（供货时现场检验）

16、电子脚扣须配备应急电源。

三、手持监控终端（含：外出押解嵌入式软件）

1、手持终端支持全网通制式的通信网络，支持GSM(语音)和GPRS（数据）；

2、手持终端规格≤130×80×30mm,显示屏≥2.4英寸，分辨率≥240×320像素；

3、手持终端应支持待机时间≥138h，任务启动待机时间≥32h；

4、手持终端支持定位功能，支持GPS、北斗等卫星定位功能中的一种或多种，支持WiFi、LBS等多种辅助定位功能中的一种或多种；

5、手持终端可对电子脚扣进行无线测距，测距精度≥30cm（视距无遮挡条件下）；

6、当电子脚扣与警用终端之间的距离超过阈值，或电子脚扣被非正常打开时，警用终端应产生报警信息；

7、手持终端应具备低电压报警功能，低于一定电量阈值后可以发出报警提示；

8、警示音量≥80分贝；

9、手持终端支持与≥30个电子脚扣同时进行精确测距。	部	2
5G高清应急指挥箱	1、视频输入:≥1路1080p网络高清视频；≥1路HDMI高清视频；压缩标准：H.265 和H.264；分辨率：最大分辨率≥1080P；帧率：1～25帧可调；码流：支持双码流，64kbps～4096Kbps可设；抓拍：支持不同输入源和分辨率的抓拍，格式JPEG；

2、音频：压缩标准应支持G711A、G711U、ADPCM其中一种；输入≥1路；输出≥1路；

3、显示：屏幕尺寸≥13.3寸；分辨率≥1080P；

4、网络：5G/4G：5G，向下兼容4G；WiFi：802.11b/g/n，2.4G；有线：≥1个RJ45,10/100M自适应以太网口；

5、存储：本地存储≥1TB（供货时现场检验）；设备应支持≥2个TF卡接口，单卡支持≥1TB；mSATA：内置一个 mSATA 电子盘安装位，最高支持≥1T；U盘：≥1个 USB 口，最大支持256G；

6、定位：支持 GPS和北斗双模定位；天线：外置航空头接口；

7、电源输入：12V@10A直流稳压输入；电池：≥30Ah；

8、摄像机外置：配置1台1080P网络高清球形摄像机，航空头接口；内置：720P内置摄像头。

部	2
合计金额	大写:	¥：
备注	上述所有设备终端须接入福建省监狱管理局及采购单位指挥情报中心“数智一体化”平台及“外出押解系统脚镣和视频”平台，并保证设备所有功能正常使用，需提供承诺函，格式自拟。电子脚镣系统中以“▲”标识的技术参数同时符合《GA237-2018金属脚镣》和《GA443-2014电子脚扣系统》中的要求，提供由第三方检测机构出具的具有CMA标志的特种警用装备有效检验报告并加盖供应商公章予以佐证。
报价单位:(签章) 联系人:

联系电话： 报价时间: