厦门翔弘实业有限公司市场调查函

我司近期需采购厦门翔弘实业有限公司挂车改造及仓储转运配套设备采购项目，现向贵单位发函市场调查。本单位在2026年7月 27日  17  点前会通过电话询问的方式询问报价。
联系人:   林辉煌     联系电话:   15106020610         
联系地址：        厦门市翔安区内厝镇官路北路1号     

[bookmark: _GoBack]
市场调查回函

厦门翔弘实业有限公司:
根据厦门翔弘实业有限公司市场调查函，我方报价如下:
	序号
	名称
	服务内容/规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	挂车改造
	详见附件
	台
	18
	
	
	

	
	挂车
	详见附件
	台
	14
	
	
	

	
	液压升降机
	详见附件
	台
	4
	
	
	

	1
	不锈钢物料周转推车
（304型材）
	详见附件
	台
	10
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附件：

	序号
	参考图片
	产品名称
	规格参数

	1
	[image: 373267b8584dd8727db2d8bdd0fbdced]
	挂车改造
	1、 原挂车台面尺寸（长×宽）：1900mm×1270mm；
2、改装后台面尺寸（长×宽）：1900mm×1200mm。

	2
	[image: f55461db1743499dcb4d0791cff51edc]
	挂车
	1、额定载重:≥1吨；
2、整体构造：牵引式；
3、连接牵引：后牵引；
4、台面尺寸（长*宽）:1900mm×1200mm（±5mm 公差）；
5、主体框架:主梁100×50×3矩管；
6、牵引架:6#槽钢；
7、台面板:3mm花纹板；
8、轮胎:400-8实心轮胎，4轮/2轴；
9、转盘:320mm 直径铸钢球磨无心转盘；
10、护栏：前后护栏高度约1.1m；左右护栏高度1.1m(分两节，上半部分可侧开门，下半部分下翻)；
11、表面处理：防腐底漆喷涂；在温度35±2℃环境中，试验溶液NACL 50g/L，连续喷雾，盐雾试验800h后，表面无明显变化，无开裂、无起泡、无剥落、无生锈；
12、表面油漆涂层：拉伸强度≥14MPa；断裂伸长率≥340%；撕裂强度≥55MPa；硬度≥72邵A；耐磨性≤26（750g/500r）,mg；耐冲击性≥0.9（kg▪m）；热处理、酸处理、碱处理、盐处理：试验后，拉伸强度保持率≥78%，断裂伸长率≥314%；燃烧性能：B2级或B1级，点火15s,燃烧20s内焰尖高度不超过150mm，无燃烧滴落物引燃。

	3
	[image: ]
	液压升降机
	1、款式：3吨升高2米，手动液压款；
2、立柱规格：加厚工字钢/C型钢；
3、额定载重：≥2000kg；
4、升高高度：≥2000mm；
5、腿高度：≥90mm；
6、货叉长度：≥850mm；
7、货叉可调宽度：240-770mm；
8、整机长度：≥1230mm；
9、整机宽度：≥720mm；
10、整机高度：≥2450mm；
11、后轮刹车：自锁刹车。

	4
	[image: 404770520dc2e2ebb20a8511c284897d]
	不锈钢物料周转推车
（304型材）
	1、主体材质：304不锈钢；
2、尺寸（长×宽×高）：1500mm×1200mm×1100mm（±5mm 公差）；
3、底板：不锈钢花纹板，板厚2.2mm；
4、主体框架结构：主管：规格30×30×1.2mm（长×宽×壁厚）；圆管护栏，规格Φ22×1.0mm（外径×壁厚）；
5、脚轮：配置4只万向轮（含2只带刹车万向轮）；
6、表面处理：①304不锈钢在72小时中性盐雾试验下，表面无锈蚀；②抗拉强度≥740MPa；③断后伸长率≥50%；④化学成分：C≤0.042%，S≤0.002%，Mn≤0.99%，P≤0.032%，Cr≥18%，Ni≥8%。
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