**学员洗衣房设备配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | **全自动洗涤脱水机** | 25公斤 | 2 | 台 | 65,000 | **130000** |
| 2 | **全自动洗涤烘干机** | 25公斤 | 2 | 台 | 32,000 | **64000** |
| 3 | **自吸鼓风烫台加烫斗** |  | 2 | 台 | 7500 | **15000** |
| 4 | **全自动蒸汽发生器** | 18KW | 2 | 台 | 8200 | **16400** |
| 5 | **自动立体包装机** |  | 1 | 台 | 3200 | **3200** |
| 6 | **U型全自动服装输送线** | 504孔/条 | 1 | 条 | 10600 | **10600** |
| 7 | **液晶电脑收银系统** | 网络版 | 1 | 套 | 14100 | **14100** |
| 8 | **PE布草车** | 1050\*750\*800mm | 2 | 个 | 1650 | **3300** |
| 9 | **挂衣车** | 1500\*500\*1700mm | 2 | 个 | 750 | **1500** |
| 10 | **双星水槽** | 1800\*750\*850mm | 2 | 台 | 2900 | **2900** |
| 11 | **整套设备卸车就位费** | **4000** |
| 12 | **水电、蒸汽管道及风管安装** | **23000** |
|  | 合计 | **￥288000元** |

备注：主要设备技术参数及性能说明见附表。

**附件：**

**主要设备技术参数及性能说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数及数量说明 | 备注 |
| 1 | 全自动洗涤脱水机(25公斤) | 1、简单方便的操作系统适用性强的控制系统，可添加多达15个可编程序，并有额外功能（等待、浸泡、最后甩干调整、预设起步、快速跳步）2、装取简便超大的机门设计使物料容易装与卸，圆弧型角度设计，避免意外受伤。3、悬浮减震全新调配的动态悬浮设计，在通常会发生重心不平衡的中心位置，动力会均匀分布使震动减至最小，令脱水稳定，减少磨损。4、转速适宜，效率更高单变频器驱动提供所需的转速，高速脱水转速**925rpm**，产生实心力350G，从而减少烘干时间，提高洗衣房效率。洗涤容量：25Kg电压：380V/50HZ洗涤速度：40rpm脱水速度：925rpm电机功率：2.2KW 外形尺寸为：1000×1176×1450mm(±50mm) | 2台 |
| 2 | 全自动洗涤烘干机（25公斤） | 低能耗快速烘干，安全可靠且使用简单1、内筒采用进口优质不锈钢制作，烘干过程全自动电脑控制， 2、采用自动温度控制装置，确保按所选温度恒温烘干衣物。3、大叶片风机，确保风机不被毛绒堵塞。 大面积毛绒收集网器，方便清扫毛绒。转笼D×H（mm）953\*772电机功率：1.1KW电加热功率: 23KW外形尺寸为:980×1200×1910mm(±50mm) | 2台 |
| 3 | 自吸鼓风烫台加熨斗 | 采用不锈钢网架，不生锈、耐久、寿命长。冲孔透气泡棉，透气佳，吸风力强劲。噪音低于一般产品，操作者不易疲劳，可附加配备如：电热管，排风管、挂钩，抽吹风两用，选择性高。主要用于服装半成品及成品的吸湿定型，是提高服装加工质量及档次的理想设备。同时具有吸风和吹风功能，吸风时可以将衣料吸附在烫模或台面上；抽出衣料中的水分和蒸汽，使衣料迅速冷却定型;吹风时能够迅速地将吸附在台面的衣料吹起，使风托住衣料，在空中熨烫布料，不使布料产生镜面现象。配有高速电机，吸风力强、抽湿速度快、冷却定型牢固持久。电源：220V/1PH 220V/3PH/50HZ电机功率：0.55kw吸风压强≥150Pa台面规格：800\*1500mm(±10mm)转速：1400r/min | 2台 |
| 4 | 全自动蒸汽发生器（18KW） | 18KW全自动蒸气发生器。具有压力容器证书，故障自动检测。可配套人像精整机和蒸气熨斗等设备使用蒸气，也可单独使用。额定蒸发量：24kg/h。额定蒸气压力MPa：0.4。外形尺寸为：780×500×1200mm(±10mm) | 2台 |
| 5 | 自动立体包装机 | 将干洗整洁后的服装连同衣架套入塑料薄膜中后，在上端或上、下端同时进行热合粘贴和切断。落地式、塑料袋包装可任意调节长度。适用于衬衣、风雨衣、西裤、西服及各种挂式时装的包装，进口切刀。功率：200w。电压：220V。包装尺寸为：870×650×1900mm(±10mm) | 1台 |
| 6 | U型全自动服装输送线 | U字型结构，充分利用厂房空间，电脑数控，带围装置，可以与前台收款机联网，实现全自动上挂，取衣。进口转轮，进口电机。噪间：≤30Db挂数：504孔占地空间为:2880\*2120\*1950mm(±10mm) | 1条 |
| 7 | 液晶电脑收银系统（网络版） | 配置洗衣管理软件为网络版洗衣管理软件，具有完整的收衣、上挂、发货、客户管理、财务管理等功能，用户可随时在手机上自助查询衣物状态，洗涤记录等。传输线自动控制装置 CPU: Inter酷睿9代处理器 ,固态硬盘240G,内存：四代内存，显示器：24英寸液晶。一体式电脑，80 款 小票打印机，水洗唛 打印机，2k 高清摄像头，扫描枪。 | 1套 |
| 8 | PE布草车 | PE材质 1050\*750\*800mm(±10mm) | 2个 |
| 9 | 挂衣车 | 定制304不锈钢1500\*500\*1700mm(±10mm) | 2个 |
| 10 | 双星水槽 | 定制304不锈钢1800\*750\*850mm(±10mm) | 2台 |
| 11 | 整套设备卸车就位费 | 整套设备卸车就位费 | 1项 |
| 12 | 水电、蒸汽管道及风管安装 | 水电、蒸汽管、保温、风管、排水管材料及安装。 | 1项 |