福建省景冠后勤服务有限公司景明楼一楼综合布线及监控安装，弘毅中心监控修复及增加探头需求

1. 景明楼一楼综合布线及监控安装

 机柜设置在消控中心。

1. 综合布线

有线网络。单口面板5个：便利店2个、接待中心1个、门诊部2个；双口面板8个：小办公室1个、接待中心2个、洗衣房1个、门诊部2个、工人房1个、物业办公室1个（预留布线）。有线网络接入景冠后勤互联网有线平台（华三）。门诊部单独拉一条医保专线。

无线网络。AP（含管理授权）安装到指定位置：小办公室1个、接待中心1个、洗衣房1个、门诊部2个、工人房1个、物业办公室1个（预留布线，设备暂不安装）、便利店预留布线。无线网络接入景冠后勤无线控制平台（华三）。

1. 安防监控

监控探头安装到指定位置：消控中心1路、便利店2路、接待中心4路（一路枪机）、洗衣房4路（一路枪机）、通道3路，连入景冠后勤监控平台（海康威视）；景明楼西南角3路，接入总队行政监控平台（宇视）。

（3）固话布线

消控中心、小办公室、门诊部、工人房、洗衣房各1门，接待中心2门，物业办公室1门（预留布线）。

1. 弘毅中心监控网络修复及增加摄像机
2. 修复西南角监控网络，连入总队行政监控平台（宇视）；
3. 西南角增加一路摄像机，连入总队行政监控平台。
4. 要求

乙方具备有效的综合布线、安防监控资质；

须与总队原有线、无线平台无缝连接；

隐蔽走线，保证美观；

监控安装后的录像存储时间，总队行政监控平台不少于30天，景冠后勤监控平台不少于90天；

所有设备、工程质保三年；

工期20天。