**漳州监狱定制木作及配套办公家具竞价采购品目参数表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 规格尺寸 | 参数说明 | 参考图例 | 最高单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 衣柜（定制） | 1 | 组 | 2500\*2730\*500mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。 | 524099873f6c1ca794ecf95bc3714d6 | 8872 | 8872 |  |
| 2 | 衣柜（定制） | 1 | 组 | 1550\*2750\*600mm | fd960694f2739eabfd433ca80a3d41b | 5742 | 5742 |  |
| 3 | 衣柜（定制） | 1 | 组 | 900\*2730\*600mm | 276c47a6fca2d4b2ce8dec6e5528087 | 3394 | 3394 |  |
| 4 | 水杯柜（定制） | 1 | 组 | 2730\*860\*450mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。 | 954af12d46433b0ca546349b5877d72 | 2840 | 2840 |  |
| 5 | 电视柜（定制） | 1 | 张 | 2000\*400\*450mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。 | e1f1025ea32b12122fbaccd68bf8587 | 2280 | 2280 |  |
| 6 | 电视柜（定制） | 1 | 张 | 2400\*650\*300mm | 56ef411c216b0f43b88a3d9ded4f77a | 2696 | 2696 |  |
| 7 | 电视柜（定制） | 1 | 张 | 2000\*600\*500mm | e8b3e1c3a0a789d7a4002153d5809b7 | 2400 | 2400 |  |
| 8 | 写字桌（定制） | 1 | 张 | 2450\*2100\*450mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。 | 0177be1ecf28386575c27985ef853b9 | 4875 | 4875 |  |
| 9 | 操作台（定制） | 1 | 张 | 2000\*600\*750mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。 | 8d3c4eb633d441dab8772b4477d66c0 | 2390 | 2390 |  |
| 10 | 柜子（定制） | 1 | 组 | 1780\*1520\*350\*920mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。 | 0377138112010bbfa720c3e37e97ddf | 6600 | 6600 |  |
| 11 | 沙发 | 1 | 张 | 1880\*800\*830mm | 饰 面：采用头层西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适。 海 棉：采用高密度定型海绵，密度为30KG/M3 。符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准五金配件，性能卓越，实木框架，韧性大，不易变形，抗压能力强。 | 图片1 | 940 | 940 |  |
| 12 | 方茶几 | 1 | 张 | 600\*600\*470mm | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板 2、基材质量要求：所使用的18mm中密度纤维板应同时满足含水率≤9%，静曲强度≥28MPa，内结合强度≥0.70Mpa，吸水膨胀率≤6.0%，甲醛释放量≤18mg/100g等技术指标要求，质量符合GB/T11718-2009标准规定 3、板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件； | 1d3f446f1abdbfe1d75044be472306a | 400 | 400 |  |
| 13 | 办公桌 | 3 | 张 | 1400\*700\*750mm | 1、结构及工艺要求：桌子共配置至少两个抽屉、主机柜门和健盘；台面表面为全平面 2、基材：全部选用中密度纤维板，胡桃木饰面处理；所使用的中密度纤维板应符合GB/T11718-2009标准规定； 3、五金配件：其中抽屉滑轨采用走珠导轨，耐久性达40000次，下沉量≤4%，垂直向下静载荷达150N，水平侧向静载荷达75N，拉出安全性和猛关或猛开等各项指标均符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》国家标准要求；板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件（即塑胶膨胀子、全铁质螺母、6.5mm全铁质螺杆），所有螺丝螺帽不外漏；前档板配有一个直径5.5mm的半圆形排线孔，抽屉安装双联排锁，主机柜门采用液压缓冲型杯状暗铰链； | a4b0b757bedf3fbdc09055d65a24194 | 1080 | 3240 |  |
| 14 | ★办公椅**（需提供样品一张）** | 9 | 张 | 总宽度：575±10(mm)，总深度：630±10(mm)，总高度：970±10(mm) | ★1、饰面：采用优质网布，耐磨，抗色变，防静电等优点；  ★2、海绵：采用一次成型高回弹海绵（密度≥25kg/m3），软硬适中，回弹性好，不变形；座面密度、回弹性、压缩永久变形率等指标应满足 GB/T 6343-2009、QB/T 1952.1-2012标准要求。  ★3、脚架：空心结构、壁厚不小于2.0mm。弯位套管加强工艺。  总宽度：575±10(mm)，总深度：630±10(mm)，总高度：970±10(mm)，坐垫厚度：80±20(mm)，坐垫深度：520±10(mm)，坐垫宽度：520±10(mm)，地面至扶手高度：625±10(mm)，地面至坐垫高度：445±10(mm)，靠背最宽处宽度470±10(mm)，背部2条几形加强筋与靠背框一次注塑成型，牢固可靠，美观（如图）。 | 013362ec048a45f3d06c7feddb7f362bbb353f7e4ffeea9f5382fc22b09c39915485ca67ff689268d087a1a01673735f56848160b2aed700cf4c8fd7825e | 280 | 2520 |  |
| 15 | 电脑桌 | 1 | 张 | 1200\*600\*750mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。 | cd58b23680f523bae946c7502c64580 | 520 | 520 |  |
| 16 | 转角写字桌（定制） | 1 | 张 | 2430\*2430\*600\*750mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。 | 0177be1ecf28386575c27985ef853b9 | 5832 | 5832 |  |
| 17 | 会议桌（定制） | 1 | 张 | 2000\*1200\*740mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、脚架管壁厚度1.0mm，表面喷塑工艺，多架横梁，保持桌子稳定性。高温烤漆，结构稳定，稳固不晃 | 184c5cfd2754e48b00816f0adddea00 | 2200 | 2200 |  |
| 18 | 衣柜（定制） | 1 | 组 | 3200\*2400\*550mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。 | 524099873f6c1ca794ecf95bc3714d6 | 9984 | 9984 |  |
| 19 | 电视柜（定制） | 1 | 张 | 2300\*400\*800mm | 1、基材：板材采用E1级优质环保实木多层板，板厚18mm，颜色具体确定。  2、封边条：采用1.0mm厚同色木纹PVC塑胶封边条，经高温热熔胶封边处理。  3、五金配件：采用三合一隐藏式紧固件；铰链采用液压型制作、表面经刨光、电镀；拉手采用锌合金一次性压铸而成，表面经刨光、攻牙、喷漆优质五金配件紧密拼接。  4、台面加盖石英石面。 | f37f6b8e2b16116065b37cbb77d512c | 2875 | 2875 |  |
| 20 | 叠放椅 | 4 | 张 | 470\*785\*490mm | 采用优质西皮面料。→海绵：采用高回弹海绵（密度≥45g/cm3),软硬适中，回弹性好，不变行：座面密度，回弹性，压缩永久变形率等指标应满足 GB/T10802-2006,GB 17927-1999 标准中处理化及力学测试.五金件椅架经精密冷拨成型 表面经过多次喷砂除锈然后经静电喷涂处理   表面防腐力经过强力测试 具有耐磨且不易生锈特性 | d3e71a85ad8818c4e34f05177d11a20 | 100 | 400 |  |
| 总计 | | | | | | | | 71000元 | |
| 1、上表中重量、尺寸允许误差范围±3%（标准件除外）；  2、★样品要求：供应商须提供采购货物清单内要求的样品作为佐证，样品提供不符或不全则视为无效报价供应商。  所有样品均应粘贴标签，上面标明货物等，不得体现任何能透露供应商信息的标识（如厂标、品 牌等）；标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰，且须于响应文件递交截止时间前一个工作日17:00之前送达指定地点。逾期未送达的样品，样品提供不齐全及未安装摆放完毕的样品不予接收。根据采购文件规格参数要求对样品进行评审,所提供的样品参数、配置达不到采购文件要求的视为未实质性响应采购文件要求，按无效报价处理。  3、所有样品均不予退还，成交供应商的样品交由采购人保管作为货物验收参考依据。 | | | | | | | | | |