**公开招标文件**

**招标编号：FJYS2021-248**

**（预公告）**

**项目名称：2021年度建阳兴欣织造有限责任公司缝纫设备采购项目**

**招标人：福建省建阳兴欣织造有限责任公司**

**福建优胜招标项目管理集团有限公司**

**二0二一年八月**

**地 址：福州市鼓楼区工业路526号华润万象城一期S2#4层**

**电 话：0591-87679372 87679352 邮 编：350003**

**传 真：0591-87610660**

**网 址：www.fjyszb.com**

**目 录**

[**第一章 投标邀请** 3](#_Toc74326505)

[**第二章 投标人须知** 7](#_Toc74326509)

[**第三章 招标内容及要求** 25](#_Toc74326529)

[**第四章 评标标准和方法** 42](#_Toc74326538)

[**第五章 采购合同（参考文本）** 45](#_Toc74326539)

[**第六章 投标文件格式** 48](#_Toc74326540)

注：本公开招标文件68页（含封面），请投标人领取公开招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取公开招标文件之日起二日内向福建优胜招标项目管理集团有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

**第一章 投标邀请**

## 一、 投标邀请函

福建优胜招标项目管理集团有限公司受福建省建阳兴欣织造有限责任公司委托，对2021年度建阳兴欣织造有限责任公司缝纫设备采购项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格投标人前来提交密封的投标。

一、招标编号：FJYS2021-248

二、招标项目名称、数量：见后附：招标货物一览表。

三、报名时间及要求：

**报名时间：**2021年 月 日—2021年 月 日（不含节假日）上午8：30～12：00，下午2:30～5:30(北京时间)。招标文件售价0元人民币(含电子文档)。逾期未报名的视同自动放弃参与投标。

四、报名地点：**福州市鼓楼区工业路526号华润万象城一期S2#4层**

五、投标人应于投标截止时间：**2021年 月 日下午14:30:00**前将密封的投标文件送至福建优胜招标项目管理集团有限公司开标间并签到，递交后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。

六、开标时间：**2021年 月 日下午14:30:00 (北京时间)**

七、开标地点：**福州市鼓楼区工业路526号华润万象城一期S2#4层**

八、投标人对招标文件如有疑问，请在报名之日起7个工作日内（若报名时间至投标截止时间不足7个工作日，则应在投标截止时间5个日历日之前，将问题以书面的形式**（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）**提交到福建优胜招标项目管理集团有限公司，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

九、有关本项目的相关信息(包括公开招标文件若有修改)都将在相关网站【中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn/） 、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）】上公布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

十、潜在投标人报名时间应在本投标邀请第3条规定的时间内报名并填写《领取公开招标文件登记表》，方为有效报名，且报名时的公司名称应与投标时的公司名称一致，本招标公司不接受未报名的潜在投标人投标，且可以不予以书面通知公开招标文件更改补充内容等（如果有的话）。

**报名注意事项**

**1、直接至我司报名：**填写福建优胜招标项目管理集团有限公司《领取公开招标文件登记表》。

**2、通过邮件报名：**在我司官网首页由 “办事指南”进入下载附件，完整填写“报名登记表”发邮件至我司（均须加盖公章），未达到以上要求者，不予办理。

**报名相关事宜，请联系：**

联 系 人：胡小姐

联系电话：0591-87679352 87679372

公司传真：0591-87610660

电子信箱：[fjyszb@163.com](http://www.fjyszb.com)

**项目相关事宜，请联系：**

项目负责人：林小姐

联系电话：0591-87679352 87679372

招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地 址：福州市鼓楼区工业路526号华润万象城一期S2#4层

邮 编：350003

|  |  |
| --- | --- |
| **福建优胜招标项目管理集团有限公司投标保证金、招标代理服务费汇入账户** | |
| **开户名** | **福建优胜招标项目管理集团有限公司** |
| **开户行** | **兴业银行福州华林支行** |
| **帐 号** | **11713 01001 000 37952** |

**注：未中标人的投标保证金退还时间为《中标通知书》发出后5个工作日内，请登录我司网站下载《退还保证金的函》连并保证金底单传真至我司。逾期未办理的，我司不负相关法律责任。联系人：林会计。**

**中标人的投标保证退还时间为合同签订后5个工作日内，请中标人将合同原件的扫描件以PDF格式发送至975001172@qq.com邮箱，并将《退还保证金的函》及合同原件送至我公司，未按以上规定办理，我公司将不予退还保证金。逾期未办理的，我司不负相关法律责任。联系人：林会计。**

## 二、招标货物一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **项目名称** | **数量** | **预算金额**  **（元）** | **投标保证金（元）** | **招标内容及要求** |
| 1 | 2021年度建阳兴欣织造有限责任公司缝纫设备采购项目 | 详见招标货物明细一览表 | 4674000 | 93400 | 详见“第三章的招标内容及要求” |
| **交货地点：**中标人必须将货物运至招标人指定的位置。 | | | | | |
| **注：**  1.投标人以招标人提供的最高限价进行报价，并以此作为报价的依据。投标人必须按合同包投标，对合同包内所有内容及其数量投标时必须完整，不得对合同包进行拆包，否则其投标文件将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。  2.投标人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用。  3.中标人不得将中标项目转包他人，若发现转包现象，招标人有权终止协议。 | | | | | |

## 2.1招标货物明细一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名　称 | 型号规格 | 预算单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| 1 | 计算机控制高速平缝缝纫机 | 薄料、中厚料 | 3600 | 473 | 1702800 |
| 厚料 | 3700 | 46 | 170200 |
| 2 | 计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机 | 侧切 | 4200 | 75 | 315000 |
| 切包一体 | 4600 | 7 | 32200 |
| 3 | 计算机控制针送料平缝缝纫机 | 薄料、中厚料 | 4500 | 54 | 243000 |
| 厚料 | 4500 | 5 | 22500 |
| 4 | 计算机控制双针针送料平缝缝纫机 | 针杆分离 | 12800 | 42 | 537600 |
| 5 | 计算机控制链式线迹缝纫机 | 3针、中厚料 | 4500 | 20 | 90000 |
| 6 | 计算机控制多针链缝缝纫机 | 13针 | 13500 | 13 | 175500 |
| 7 | 计算机控制上下差动送料平缝缝纫机 | 薄料、中厚料 | 9800 | 24 | 235200 |
| 8 | 计算机控制高速包缝缝纫机 | 四线 | 4500 | 14 | 63000 |
| 五线 | 4500 | 42 | 189000 |
| 9 | 计算机控制带模板缝纫机（自动模板机） | 大型 | 34000 | 13 | 442000 |
| 10 | 计算机控制花样缝缝纫机 | 2210 | 31000 | 12 | 372000 |
| 11 | 计算机控制加固缝缝纫机 | 薄料、中厚料 | 12000 | 7 | 84000 |
| 合计 | | | | 1052 | 4674000 |

**第二章 投标人须知**

## 投标须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称：2021年度建阳兴欣织造有限责任公司缝纫设备采购项目  项目内容：详见招标货物一览表  项目编号： FJYS2021-248 |
| 2 | 3.1 | **基本资格标准：**   1. **凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有境内制造商或制造商授权经销商均可能成为合格的投标人。(投标人若为制造商授权经销商的需提供制造商授予地区级或以上授权书)。** 2. **需提交以下资格证明文件：**   **A、须提供有效的企业法人营业执照、税务登记证复印件或三证合一的营业执照复印件。**  **B、法定代表人（如为单位负责人，则提供单位负责人）身份证正反面复印件；**  **C、投标代表身份证正反面复印件；**  **D、法定代表人授权书原件(格式详见第六章“投标文件格式”，投标代表是法定代表人（单位负责人），则无需提供。**  **（2）投标人须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：**   * **财务状况报告：投标人须提供财务报告（经审计的上一年度）或财务报表或资信证明或者专业担保机构出具的投标担保函。提供资信证明的还应附上其开户许可证（基本存款账户）复印件。** * **提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任意一个月依法缴纳税收的证明材料。** * **提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任意一个月社会保障资金的相关材料:缴交社保的证明材料。**   **（注：投标人若为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料。）**  **（3）投标人须提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。**  **（4）投标人须提供具备履行本项目所必需的设备及专业技术能力的证明材料声明函。**  **(5) 投标人须提供近三年无行贿犯罪记录声明函（格式自拟）。**  **（6）投标人可在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。以招标代理机构在开标结束后两小时内现场分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录为准。查询结果存在投标人在经营活动中有重大违法记录等应被拒绝参与招投标活动相关信息的，其资格审查不合格，以无效标处理。**  **(7)本项目不允许联合体投标。**  **注：投标人提交以上文件或证明的所有文件应是最新（有效）、清晰、加盖持有者的公章或签名，原件备查。未提供以上文件的投标将被视为无效投标。** |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90 日历日。  有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福州市鼓楼区工业路526号华润万象城一期S2#4层开标间  接收人：福建优胜招标项目管理集团有限公司  投标截止时间：**2021年 月 日下午14:30:00**（北京时间） |
| 5 | 12 | 投标保证金：**详见招标货物一览表**。投标保证金须以投标单位名义按转账或电汇形式提交（不接受现金、个人网上银行），在**2021年 月 日下午14:30:00**前（北京时间），向福建优胜招标项目管理集团有限公司缴交要求的投标保证金并到帐（是否到达指定的存款帐户，以公开招标文件中确定的福建优胜招标项目管理集团有限公司开户行对帐单为准），投标人在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目的招标编号及包号。**投标保证金未按规定时间及金额到达指定账户或未按规定缴纳形式提交的投标文件将被拒绝。**  投标保证金退款手续说明见12.6。 |
| 6 | 13.3 | **投标文件的编制：**  **投标人须编制由投标须知中投标文件的编写第10条规定文件组成的投标文件，包括技术商务部分和报价部分。投标人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，并在投标文件封面和密封袋上分别标明“投标文件技术商务部分”和“投标文件报价部分”，否则为无效投标。**  **投标文件正本一份、副本五份。投标文件都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章或逐页盖章，封面须加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本如有不一致，则以正本为准。**  **未按此规定编制的，将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件无效。** |
| 7 | 19.1 | **评标标准和方法：具体详见本招标文件第四章** |
| 8 |  | **废标条款：**   1. 未符合公开招标文件规定资格标准及第二章投标人须知中合格的投标人的要求的； 2. 投标人存在串通投标行为的（本章第19.4项）； 3. 投标人资格性和符合性审查不合格的（本章第17.3项）； 4. 投标人投标文件中所有资格证明文件未加盖公章，并未注明与原件一致。   （5）**投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。** |
| 9 |  | **招标服务费：**  **招标代理服务费向中标人收取。包干价20000元。**招标服务费在中标人领取中标通知书前以支票、汇票、现金等付款方式一次性缴清。 |
| 10 | 23.1 | 招标项目行政监督部门： 招标人监督部门 |
| 11 |  | 1. 评标过程中无论是否有对原件进行核查，投标人都必须对其投标文件中提供各种资料、说明、声明、承诺的真实、准确、完整及合法有效负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料或承诺欺骗招标人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。  2. 定标后，招标人有可能对中标人投标文件中的承诺内容、资料和说明进行实地核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后或签约时或履行合同过程中发现中标人是提供虚假材料或承诺谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，其投标保证金、履约保证金（如果已签订合同）将不予退还，给招标人造成损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）的，还必须进行赔偿并负相关责任。招标人有权按照中标候选人排序依法递补中标人并按相同标准和要求签订合同，以此类推。 |

**一、说 明**

**1、适用范围**

本公开招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

**2、定义**

2.1 “招标方”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标方或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人 ”系指报名，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。

2.5 “服务”系指招标文件规定中标供应商须承担的相应服务。

**3、合格的投标人：**

**3.1详见投标人须知前附表中资格标准。**

3.2投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.3一个投标人只能代表一家投标公司参与本项目投标。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

* 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
* 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；
* 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3.4投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询的公司包括其附属机构有任何利益关联。

3.5投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

**投标人有责任对以上3.3和3.4的情形做出声明，否则投标被拒绝。**

**4、投标费用**

投标人自行承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。在任何情况下福建优胜招标项目管理集团有限公司及用户不承担任何费用。

**二、公开招标文件**

**5、公开招标文件的构成**

公开招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。公开招标文件由下述部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3招标内容及要求

5.4采购合同（参考文本）

5.5投标文件格式

**6、公开招标文件的澄清**

6.1投标人对公开招标文件如有疑点，可要求澄清，应在**本公开招标文件投标邀请函第八点规定的时间内**按投标邀请中载明的地址以书面原件形式**（有效签署的质疑函原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）**并投标单位需携带营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件和法定代表人授权书原件，被授权人身份证正反面复印件并加盖投标人公章，须提供完整的函件送达招标代理有限公司。

招标代理有限公司将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将以不标明查询来源的书面答复形式发给已领取招标文件的每一投标人。

6.2投标人未在本招标文件投标邀请函第八点规定的时间内提出疑义的,视为认同本招标文件中所有条款，今后将无权提出任何疑义。（质疑具体要求详见21.6规定）

**7、公开招标文件的修改**

7.1至投标截止日期前三个日历日，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改采购文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以邮件或传真的形式予以确认。该修改内容为文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑公开招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为公开招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

**三、投标文件的编写**

**8、提示**

8.1投标人应仔细阅读公开招标文件的所有内容，按照公开招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对公开招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的投标，每个项目只能有一个投标。

**9、投标文件语言**

9.1投标文件应用中文书写，各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2公开招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件/材料的原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

**※若提供的中文译本不符合上述要求，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。**

**10、投标文件的组成**

10.1投标文件应包括下列部分：投标文件应包括第六章的所有附件及投标人根据招标项目的特点提供的其他文件。

10.2投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，不可拆分，密封提交，否则，其投标视为无效投标。

**11、投标有效期**

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

**12、投标保证金**

12.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4投标保证金以汇票、转帐等非现金形式提交。

12.5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同和支付履约保证金后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷中标人未按公开招标文件规定提交履约保证金的；

⑸以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑹本公开招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

**13.1投标文件的编制：详见投标人须知前附表。**

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”及被授权人身份证复印件。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.6未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

**13.7所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。**

**四、投标文件的递交**

**14、投标文件的密封、标记和递交**

**14.1投标人应将投标文件的报价部分的正本和全部副本分别用信封密封，并分别标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“报价部分正本”或“报价部分副本”字样。投标文件的技术商务部分密封同报价部分。投标人投标时须提交报价部分正本、报价部分副本、技术商务部分正本、技术商务部分副本至少四个密封袋。**

**未按此规定密封的投标文件将被拒绝。**

**14.2 每一信封密封处应注明“于 之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。**

**14.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。**

**14.4投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。**

**14.5投标人 在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。**

**14.6投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人 在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。**

**14.7投标截止时间结束后参加投标的投标人 ，本项目不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织采购。**

**五、投标文件的评估和比较**

15、开标

15.1在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标会由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关监督部门可以派出人员参加。

15.3开标时，在本次招标监督人员的见证下，投标人代表检查投标文件的密封情况，招标代理机构对符合密封要求的投标文件按照相应顺序当场逐一拆封，开标会唱标人宣唱各投标人的投标，唱标内容为开标一览表中的内容或招标代理机构认为需要宣唱的内容，开标会记录人对唱标内容作开标记录。

15.4投标人未派出人员参加开标会的，其唱标内容由招标代理机构记录后，按“投标人无确认”处理(即：投标人不得在开标会后以“文件密封、标记和递交，投标报价、开标记录”等方面的事由向招标代理机构提出任何异议或要求)。

15.5参加开标会的投标人代表须遵守开标时规定，并听从招标代理机构的指示，否则，招标代理机构可以拒绝其参加开标会且不允许其对开标记录进行签字确认，并按“投标人无确认”处理。

15.6唱标结束后，投标人代表须持本人身份证对开标记录进行签字确认，投标人代表的签字确认即表明投标人对开标过程及开标记录予以认可，投标人不得在开标会后以“文件密封、标记和递交、投标报价、开标记录”等方面的事由向招标代理机构提出任何异议或要求。

15.7投标人代表对开标过程及开标记录若有异议，须按规定以书面形式当场向开标会主持人提出，否则，视为其对开标过程及开标记录予以认可，投标人不得在开标会后以“文件密封、标记和递交，投标报价、开标记录”等方面的事由向招标代理机构提出任何异议或要求。

15.8投标人派出人员为非投标人代表的，则不允许其对开标记录进行签字确认，并按“投标人无确认”处理。

16.资格审查

16.1开标结束后，福建优胜招标项目管理集团有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

16.1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由招标人派出的招标人代表至少1人，由福建优胜招标项目管理集团有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为招标人代表或福建优胜招标项目管理集团有限公司的工作人员。

16.1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

16.1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），按照投标人须知前附表第2项规定进行资格审查（投标人对参加采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明未包含投标人、法定代表人、投标人代表的（若法人投标无须投标人代表）,视为资格性审查不符合,投标无效。）。

16.2资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

16.3资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建优胜招标项目管理集团有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

17、评标委员会

17.1福建优胜招标项目管理集团有限公司根据招标货物（服务）的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人（含）以上单数组成，专家不能少于三分之二、在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）现在或者在采购活动发生前三年内，与投标人存在雇佣关系；

（2）现在或者在采购活动发生前三年内担任投标人的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

（3）现在或者在采购活动发生前三年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

（5）与投标人之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系。

17.3评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建优胜招标项目管理集团有限公司统一对外发布。

②对福建优胜招标项目管理集团有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

**※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。**

18.评标程序

18.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的招标人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

18.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了招标人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，**符合性审查不合格：**

a.投标文件未按照本须知第13条、14条的规定；  
 b.未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的，或签字人未经法定代表人有效授权委托的；  
 c.未按规定提交投标保证金的；  
 d.投标有效期不满足招标文件要求的；  
 e.投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；  
 f.投标人提交的是可选择的报价；  
 g.投标人未按规定对投标进行分项报价；  
 h.一个投标人代表人不止代表一个投标人参加投标；

i.投标文件组成不符合招标文件要求的；  
 j.供货地点或付款方式不满足招标文件要求的；  
 k. 投标文件中提供虚假或失实资料的；

m.违反招标文件中载明“**投标无效**”条款的规定；  
 n.不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会对符合性审查及判定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.3 评标

（1）评标委员会按照本章《投标须知前附表》“评标标准和方法”对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。本章《投标须知前附表》“评标标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

（2）招标人、福建优胜招标项目管理集团有限公司不得将投标人的报价向评委公布。

（3）实行两阶段评标：

**第一阶段** 进行技术、商务部分的评标。评标委员会按照相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术、商务部分进行评审，评出实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人的得分情况。

**第二阶段** 进行价格部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对通过报价部分符合性审查的投标人进行评标。

（4）对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

（5）有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选投标人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

（6）投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

18.4澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第18.4条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第18.4条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按要求进行澄清的，招标人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，招标人以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则招标人将以投标描述或证明材料中有利于招标人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

18.5串通投标行为：评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为的，**按无效投标处理**：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.6漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

18.7推荐中标候选人：详见本章《投标须知前附表》“评标标准和方法”。

18.8编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

18.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为**投标无效**处理。

18.10评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。**持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。**

18.11在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其**投标无效**，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件本章第18.5条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害招标人或其他投标人的合法权益。

18.12评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

**※若废标，则本次采购活动结束，**福建优胜招标项目管理集团有限公司**将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。**

19.其他规定

19.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

19.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

19.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其**投标无效**且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

20、比较与评价

20.1按照本章第四章评标标准和方法载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

20.2关于相同品牌产品

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他**投标无效。**

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第21条第20.2款第①、②规定处理。

20.3漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

**六、中标与采购合同**

21. 中标

21.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件本章《投标须知前附表》。

21.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章《投标须知前附表》。

21.3中标公告

（1）评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构应在刊登本采购项目招标公告的媒介上进行中标公示，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

（2）中标公告同时作为福建优胜招标项目管理集团有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

21.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建优胜招标项目管理集团有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22. 采购合同

22.1签订采购合同应遵守国家相关法律及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

22.2签订时限：**中标公告期结束之日起30个日历日内**。

22.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

22.4招标人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

22.5采购合同履行过程中，招标人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原采购金额的10%。

22.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

**七、询问、质疑与投诉**

23.询问

23.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向招标人提出询问，招标人将按照有关规定进行答复。

24.质疑

24.1针对同一采购程序环节的质疑应在相关法律法规及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）投标人对公告有异议的，应在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内按以下要求向招标代理机构提交质疑书。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望采购中心对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

24.2对不符合本章第24.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

24.3对符合本章第24.1条规定的质疑，将按照有关规定进行答复。

25.投诉

25.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的“本项目监督管理部门”投诉。

25.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

**八、本项目的有关信息**

26.本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

26.1指定媒体：详见招标文件第一章。

26.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

**第三章 招标内容及要求**

**一、项目概况**

本项目为2021年度建阳兴欣织造有限责任公司缝纫设备采购项目，投标人应根据招标文件所提出的货物技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标，以充分显示贵公司的竞争实力。

**二、技术和服务要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名　称 | 型号规格 | 技术要求 |
| 1 | 计算机控制高速平缝缝纫机 | 薄料、中厚料 | ★平缝机应采用计算机控制系统、交流电机直驱，具有自动调速、自动停针位、自动剪线、自动抬压脚、自动计数、自动倒顺缝、自动加固缝、慢启动等功能。平缝机整机必须符合轻工行业标准《QB/T2380-2013工业缝纫机计算机控制高速平缝缝纫机》，机架应当符合《QB/T2378-2012工业用缝纫机 机架》，台板应当符合《QB/T2379-2012工业用缝纫机 台板》。平缝机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品（包括机架、台板等），并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。平缝机在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  功能及参数要求：  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱**（彩色触摸屏嵌入机头）一体式。**  ★2.底部采用封闭式金属油盘  3.针杆及挑线杆采用润滑脂润滑或无油润滑  4.控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥110mm  5.具有8种（含8种）以上花样缝纫功能  6.线迹长度由控制面板调节，最小调节量≤0.1mm  7.针距调节机构由独立步进电机控制  8.抬压脚机构由步进电机独立控制，可根据缝料厚度自动调节压脚压力  9.起缝及结束缝时具有密缝功能且密缝线迹长度可在控制面板上设定  10.采用电子夹线器，可通过控制面板调节夹紧时间  11.采用电子松线器可通过控制面板调节松线时间  12.具有设置底线余量或缺线报警、缝纫计数功能  ★13.自动剪线线头长度≤3mm  14.具有防鸟巢装置  15.具有旋梭润滑油供油调节，调节旋钮配备油量增减标识，无需辅助工具可实现油量调节 **16.具有大空间缝台：≥300mm\*120mm。** |
| 厚料 |
| 2 | 计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机 | 侧切 | ★侧切刀平缝机应采用计算机控制系统、交流电机直驱，具有自动调速、自动停针位、自动剪线、自动抬压脚、自动计数、自动倒顺缝、自动加固缝、慢启动等功能。平缝机整机必须符合轻工行业标准《QB/T5111-2017工业缝纫机计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机》，机架应当符合《QBT/2378-2012工业用缝纫机 机架》，台板应当符合《QBT/2379-2012工业用缝纫机 台板》。侧切刀平缝机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品（包括机架、台板等），并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。侧切刀平缝机在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  功能及参数要求：  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱**（彩色触摸屏嵌入机头）一体式。**  ★2.针杆及挑线杆采用润滑脂润滑或微油润滑  3.控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥110mm  4.采用电子夹线器，可通过控制面板调节夹紧时间  5.采用电子独立松线，可通过控制面板调节松线时间  6.具有设置底线余量或缺线报警、缝纫计数功能  7.针杆与切边刀动作可实现同步及异步  ★8.具有自动吸风收集废料装置  9.底部采用封闭式金属油盘  10.线迹长度由彩色触摸屏的控制面板调节，最小调节量≤0.1mm  11.针距调节机构由独立步进电机控制  12.自动抬压脚机构由步进电机独立控制 |
| 切包一体 |
| 3 | 计算机控制针送料平缝缝纫机 | 薄料、中厚料 | 针送料平缝机应采用计算机控制系统、交流电机直驱，具有自动调速、自动停针位、自动剪线、自动计数、自动倒顺缝、自动加固缝、慢启动等功能。针送料平缝机整机必须符合轻工行业标准《QB/T 5227-2018 工业用缝纫机计算机控制高速针送料平缝缝纫机》，机架应当符合《QBT/2378-2012工业用缝纫机 机架》，台板应当符合《QBT/2379-2012工业用缝纫机 台板》。针送料平缝机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品(包括机架、台板等)，并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。针送料平缝机在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  功能及参数要求：  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱  2.底部采用封闭式金属油盘  ★3.针杆及挑线杆采用润滑脂润滑或微油润滑  4.控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥110mm  5.线迹长度由控制面板调节，最小调节量≤0.1mm  6.起缝及结束缝时具有密缝功能且密缝线迹长度可在控制面板上设定  7.采用电子夹线器，可通过控制面板调节夹紧时间  8.自动剪线线头长度≤3mm  9.采用电子独立松线，可通过控制面板调节松线时间  10.具有设置底线余量或缺线报警、缝纫计数功能  11.针距调节机构由独立步进电机控制  12.具有防鸟巢装置  **13. 具有大空间缝台：≥300mm\*120mm。** |
| 厚料 |
| 4 | 计算机控制双针针送料平缝缝纫机 | 针杆分离 | ★双针平缝机应符合轻工行业标准《QB/T1574-2005工业缝纫机双针针送料平缝缝纫机机头》，机架应当符合《QBT/2378-2012 工业用缝纫机 机架》，台板应当符合《QBT/2379-2012 工业用缝纫机 台板》。双针平缝机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品(包括机架、台板等)，并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。双针平缝机在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱；  ★2.针杆及挑线杆采用润滑脂润滑或微油润滑；  3.线迹长度由控制面板调节；  4.起缝及结束缝时具有密缝功能且密缝线迹长度可在控制面板上设定；  5.采用电子夹线器，可通过控制面板调节夹紧时间；  6.采用电子独立松线，可通过控制面板调节松线时间；  7.控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥110mm；  8.具有设置底线余量或缺线报警、缝纫计数功能；  9.自动抬压脚机构由步进电机独立控制；  10.具有防鸟巢功能。 |
| 5 | 计算机控制链式线迹缝纫机 | 3针、中厚料 | ★链式3针机应采用计算机控制系统、平板式结构、交流伺服电机直驱、配备后拖轮，自动抬压脚、自动抬后拖轮等功能；链式3针机整机必须符合轻工行业标准《QB/T4303-2017工业缝纫机平板式链式线迹缝纫机机头》、《QB/T2380-2017工业缝纫机计算机控制高速平缝缝纫机》，机架应当符合《QBT/2378-2012工业用缝纫机 机架》，台板应当符合《QBT/2379-2012工业用缝纫机 台板》。链式3针机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品(包括机架、台板等)，并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。链式3针机在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱；  ★2.机头内部的针杆等采用润滑脂润滑或无油润滑；  3.控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥110mm，；  4具有吹气扫线功能；  5.具有剪线安全保护装置；  6.具有自动剪线功能；  7.自动剪线线数≥8；  8.机头内部上下轴传动采用同步带机构形式。 |
| 6 | 计算机控制多针链缝缝纫机 | 13针 | ★链式多针机应采用计算机控制系统、半筒式结构、交流伺服电机直驱、配备后拖轮，具有自动定针、自动抬压脚、自动抬后拖轮等功能；链式多针机整机必须符合轻工行业标准《QB/T4385-2017工业缝纫机多针链缝缝纫机机头》、《QB/T2380-2017工业缝纫机计算机控制高速平缝缝纫机》，机架应当符合《QBT/2378-2012工业用缝纫机 机架》，台板应当符合《QBT/2379-2012工业用缝纫机 台板》。链式多针机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品(包括机架、台板等)，并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。链式多针机在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱；  ★2.机头内部的针杆等采用润滑脂润滑或无油润滑；  3.控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥110mm；  4具有吹气扫线功能；  5.具有剪线安全保护装置；  6.具有自动剪线功能；  7.自动剪线线数≥8；  8.机头内部上下轴传动采用同步带机构形式。 |
| 7 | 计算机控制上下差动送料平缝缝纫机 | 薄料、中厚料 | ★电脑差动平缝机应采用计算机控制系统、交流电机直驱，具有自动调速、自动停针位、自动剪线、自动计数、自动倒顺缝、自动加固缝、慢启动等功能。电脑差动平缝机台板应当符合《QB/T5111-2017工业缝纫机计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机》，机架应当符合《QBT/2378-2012工业用缝纫机 机架》，台板应当符合《QBT/2379-2012工业用缝纫机 台板》。电脑差动平缝机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品（包括机架、台板等），并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。电脑差动平缝机在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  功能及参数要求  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱；  ★2.针杆及挑线杆采用无油润滑或微油润滑；  3. 具有差动压脚且压脚交互量≥2.5-5mm；  4.具有上差动送料功能且差动量可调节；  5.具有下差动送料功能且差动量可调节；  6.具有普通送料和下差动送料切换功能；  7.采用电子夹线器，可通过控制面板调节；  8.采用电子松线器，可通过控制面板调节；  针距调节机构具有两个独立的送料行程调节刻度盘；  9. 具有设置底线余量或缺线报警、缝纫计数功能；  10. 底部采用封闭式油盘。 |
| 8 | 计算机控制高速包缝缝纫机 | 四线 | ★包缝机应采用计算机控制系统、交流电机直驱，具有自动切料装置和自动润滑系统，能实现速度控制、自动停针位、自动计针数、自动切线辫和切条带等功能。包缝机必须符合轻工行业标准《QB/T4388-2012工业缝纫机计算机控制高速包缝缝纫机》，机架应当符合《QBT/2378-2012 工业用缝纫机 机架》，台板应当符合《QBT/2379-2012 工业用缝纫机 台板》。包缝机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品（包括机架、台板等），并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。包缝机在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  功能及参数要求  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱；  2.控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥90mm；  3.具备剪切布条和松紧带功能；  ★4.具有自动吸风收集废料装置；  5.语音播报；  6.自动识别不同透光度的面料进行缝纫；  7.剪线长度小于等于10mm；  8.具有步进电机控制剪线；  9.具有步进电机自动抬压脚功能； |
| 五线 |
| 9 | 计算机控制带模板缝纫机（自动模板机） | 大型 | ★自动模板机应采用计算机控制系统、交流电机通过滚珠丝杠装置带动模板实现X—Y方向送料运动，实现自动缝纫、自动停针、电子夹线、自动剪线、自动调速、自动模板识别和花样起始位置设置及记忆、花样程序编辑、复制、输出、储存、激光切割、工作状态显示等功能。自动模板机必须符合轻工行业标准《QB/T5328-2018 工业用缝纫机 计算机控制带模板缝纫机》；机架应当符合《QBT/2378-2012 工业用缝纫机 机架》；台板应当符合《QBT/2379-2012 工业用缝纫机 台板》。自动模板机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品(包括机架、台板等)，并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。自动模板机必须配备小型空压机，并在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  功能及参数要求：  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱  2.**最大实际缝制范围：X方向≥1300mm，Y方向≥900mm**  ★3.X轴、Y轴均采用交流伺服电机驱动滚珠丝杆传动系统  ★4.针杆及挑线杆采用润滑脂润滑或无油润滑  5.控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥177mm  5.线迹长度由控制面板调节，最小调节量≤0.05mm  ★6.X轴、Y轴均采用以下品牌之一的滚珠丝杆：  REXROTH、BLIS、LAIEN、THK、KSS、NSK、TOSOK、MISUMI、KURODA  ★7.中压脚由独立步进电机驱动、中压脚高度可编程  8.具有自动点位及画图功能  9.旋梭供油可通过控制面板调整控制  10.采用电子夹线器，可通过控制面板调节夹紧时间  11.采用电子松线器，可通过控制面板调节松线时间  12.具有设置底线余量或缺线报警、缝纫计数功能  13.自动剪线采用独立电机驱动或气缸驱动、且线头长度≤3mm  14.具有自动换梭芯功能  ★15.激光切割装置具有烟雾粉尘吸收及过滤净化系统  16.具有防鸟巢装置  17.可通过Windows10（或更高级）操作系统的电脑，控制和操作机器，实现：设备运行状态监控、故障诊断、程序升级、缝制花样编辑、输入存储等功能 |
| 10 | 计算机控制花样缝缝纫机 | 2210 | ★电脑花样机应采用计算机控制系统、机头型式为平台式、摆梭勾线；具有自动调速、缝线张力自动调节、自动抬压脚、自动剪线、电子夹线、产品储存、花样缩放、花样储存、花样循输出、工作状态显示等功能。电脑花样机必须符合轻工行业标准《QB/T4304－2017 工业用缝纫机计算机控制花样缝缝纫机》；机架应当符合《QBT/2378-2012 工业用缝纫机 机架》；台板应当符合《QBT/2379-2012 工业用缝纫机 台板》；涂装件表面应符合QB/T 2528－2001的规定；电镀件镀层表面应符合QB/T 1572－1992 的规定；发黑件表面应符合QB/T 2505－2000的规定。  投标人提供的电脑花样机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品(包括机架、台板等)，并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。电脑花样机在生产现场安装调试后无需招标人额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  功能及参数要求：  ★1.主电机采用交流伺服电机驱动直驱式  ★2.最大缝制范围：2210型X方向≥220mm、Y方向≥100mm  3020型X方向≥300mm、Y方向≥200mm  ★3.机头采用微油润滑或润滑脂润滑  4.控制面板采用彩色触摸屏、屏幕显示部分对角线长度≥177mm  ★5.中压脚采用电动式驱动具有可编程式功能，在缝制中中压脚高度能随面料厚薄变化而变更  ★6.外压框采用气动式驱动、左右分离式压脚，左右压脚上升和下降均可以独立调节  ★7.可通过控制面板设定每个部分(起缝、缝制中、缝制结束)的面线张力  8.花样缩放范围≥1-400%(针距及针数缩放应同时具备)  9.线迹长度最小分辨率≤0.05mm  10.在线迹长度为4mm、缝料为6层厚0.7-0.8mm牛仔布、设定缝制≥280针花样，从起缝至缝制结束所用的时间≤7秒  11.具有起缝防脱线功能  12.具有面线断线检测功能  13.具有防鸟巢装置  14.通过控制面板可直接编辑特征轮廓点，合成所需的曲线。  15.具有自动换梭芯功能  16.具有机针冷却功能 |
| 11 | 计算机控制加固缝缝纫机 | 薄料、中厚料 | ★加固缝机应采用计算机控制系统、交流电机直驱，具有自动调速、缝线张力调节、自动抬压脚、自动剪线、电子夹线、自动停针、自动计数、产品储存、花样缩放、花样储存、花样循环缝、工作状态显示等功能。加固缝机必须符合轻工行业标准《QBT 4302-2012（2017）工业用缝纫机 计算机控制加固缝缝纫机》；机架应当符合《QBT/2378-2012 工业用缝纫机 机架》；台板应当符合《QBT/2379-2012 工业用缝纫机 台板》。加固缝机必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品(包括机架、台板等)，并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。加固缝机在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。  ★投标人应按照机器的工作位置提供不少于六张（应包含正面、背面、左侧面、右侧面、顶面和底面）彩色照片，投标文件每页只能放置一张照片；机器彩色照片像素不小于4000万、应能清楚显示机器的型号规格和产品的唯一编号，并尽可能的展示机器的结构和性能，否则将不利于评标委员会对机器的评价，以上照片做为设备验收时比对依据；投标人应将机器彩色照片文件刻录在不可擦写的一次性光盘上随投标文件一并提交（光盘内照片须与投标文件一致）。  功能及参数要求：  ★1.主轴采用交流伺服电机直驱  ★2.机头采用润滑脂润滑或无油润滑  3.可通过操作面板设定不同条件下的面线张力  4.自动剪线残余线条长度≤3mm  5.具有防鸟巢装置 |

**三、商务条件**

**1、安装和调试**

1.1由中标人负责将货物按签订合同的具体数量分别运送到招标货物一览表所列公司指定的地点，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责到验收合格交付使用为止。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或技术资料不齐全等，招标人有权不予接收，中标人应无条件免费重新更换。

1.2货物包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

1.3货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，应充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

1.4中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，招标人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要招标人的使用单位或第三方配合的工作所发生的费用应由中标人支付给招标人的使用单位或配合方。

1.5在安装过程中，如由于中标人原因导致产品损坏，中标人将要负责更换或赔偿损失。

**2、技术培训**

中标人应结合自检、最终验收阶段，免费为招标人的相关人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标供应商承担。

**3、质保期和售后服务要求**

3.1中标人自验收合格投入使用之日起应提供对整机质保期不少于2年的免费上门保修服务(设备使用说明书备注的易损件除外)，终身维修。保修期内，非因操作不当造成的故障及要更换的零配件由中标人负责包修、包换。每年中标人须免费对所有货物进行一次巡查，为招标人使用单位提供必要的服务；所有货物在保修期结束前1个月，中标人须免费进行一次全面的维护与保养，如发现潜在问题，应负责排除，并保证货物正常使用。

3.2在保修期内货物运行发生故障时中标人在接到招标人故障电话通知后2小时内电话响应，8小时内到达用户现场解决问题，24小时内无法排除故障的，应提供则相应的备用设备以保证招标人的正常使用。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者，招标人可自行委托相关企业进行维修，所需费用从质量保证金中扣除。

3.3保修期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务。中标人有责任在需要时对货物进行维护和修理，所提供的配件应为生产厂家原装配件，更换配件时只能收取成本费。投标人在投标文件中必须明确说明保修期结束后服务承诺。

3.4所有货物保修服务均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

3.5投标人应有完善的售后服务保证体系，并设立维修服务机构，得以完成上述维保任务。投标文件中应列明在福建的售后服务网点的分布、人员(数量、职称、学历、工作经验)情况等。

3.6投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。未承诺售后服务或者质保期不满足招标文件要求的按照无效投标处理。

3.7中标人售后人员上门提供售后服务时，应提供14日内新冠病毒核酸检测结果，并保证14日内没有到新冠病毒高风险地区游历经历，保证14日内没有与新冠病毒高风险地区人员接触。

**4、验收**

4.1验收标准

**本项目所有机台设备必须提供原厂生产设备，不得提供贴牌生产的设备，否则视为验收不合格。**在货物安装调试完成后，应按采购合同中的相关条款及设备所属的《中华人民共和国轻工行业标准(QB/T)》规定进行验收，如果投标人投标文件承诺高于《中华人民共和国轻工行业标准(QB/T)》，则按照投标文件规定进行验收。

4.2验收程序和方法

a.出厂检验

中标人在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具检验报告和产品合格证等。

b.中标人自检

货物在安装地安装完毕后，中标人对所有货物的外观、各项性能参数进行自检，检验结果必须符合验收标准以及合同中相关条款要求，同时向招标人提供自检记录。

c.最终验收

中标人自检合格后，提交招标人按验收标准以及合同相关条款要求，对货物进行验收。如有需要，招标人有权委托具有缝纫机质量检验资质的部门、单位、机构对中标产品按照验收标准进行检验，所需的费用由中标人承担。在此期间，若发现货物不符合验收标准要求中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测、调试，直至验收合格交付使用。

4.3中标供应商在招标人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担。

**5、特殊工具与配品配件**

5.1特殊工具：中标人应向招标人提供货物安装、调试和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在投标文件中标明。

5.2备品备件：投标人应在投标文件中标明货物备品备件清单；中标人应在设备运送到招标人使用单位时，配齐在保修期内所需的备品备件。

5.3整机配套产品必须是满足服装行业一般生产所必备的完整产品(包括机架、台板等)，并配备实现使用说明书描述功能所需的附件与备件。在生产现场安装调试后无需额外添加任何物品就可投入生产使用。

**6、****付款方式**

待货物安装调试完毕交付招标人试用后，招标人根据招投标文件及合同要求组织验收合格情况下，中标人凭收讫货物的凭证和货物自检记录文件、全额增值税专用发票等材料交付招标人，招标人经审签程序后20个工作日内向中标人支付合同总价款的90%，余款10%作为质量保证金待质保期（即整机保修期）结束后双方无纠纷情况下无息支付。

**7、违约责任**

7.1因中标供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标供应商违约，招标人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标供应商违约对招标人造成的损失的，中标供应商还需另行支付相应的赔偿。

7.2在签定采购供货合同之后，中标供应商要求解除合同的，视为中标供应商违约，对招标人造成的损失的，中标供应商须支付相应的赔偿。

7.3若中标供应商出现以下情形中任意一种情况，均视为中标供应商违约，招标人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且中标供应商还要承担相应的法律责任。

1)中标供应商中标后，中标供应商的提供的货物与投标文件响应的不符的；

2)中标供应商自动放弃中标的；

3)中标供应商在中标公告期结束之日起30个日历内(因中标供应商原因)未与招标人签订采购合同的；

4)中标供应商因不可抗力原因未能如时供货或不能履行合同的；

5)中标供应商未响应招标文件交货完工期的。

7.4因中标供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，招标人有权保留更换中标供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

7.5若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及招标人有关安全管理办法执行外，招标人保留更换中标供应商，给招标人造成的损失，还应承担赔偿责任。

7.6在明确违约责任后，中标供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

**8、履约保证金:**

中标人应在合同签订前向招标人支付合同总价5%款项，作为履约保证金。待货物安装调试完毕交付招标人试用后，招标人根据招投标文件及合同要求组织验收合格情况下，中标人凭收讫货物的凭证和货物自检记录文件等材料交付招标人，招标人经审签程序后20个工作日内向中标人无息全额退回履约保证金。

**9、交货期：**

合同签订生效后，60个日历日内完成所有设备的供货、安装和调试，使设备能正常运行。

**10、其它要求**

**10.1本项目所有机台设备必须提供原厂生产设备，不得提供贴牌生产的设备，否则视为验收不合格。**

10.2本项目不允许中标供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，招标人有权单方终止合同，视为中标供应商违约，中标供应商违约对招标人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

10.3本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待招标人与中标供应商签订合同时，由双方协商订立。

**第四章 评标标准和方法**

遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照采购文件的要求和条件进行，本项目推荐一名中标候选人。

**一、合同包一：评标采用综合评分法。**

**（一）具体评分标准及步骤：本项目实行两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。**

具体评分标准：评标委员会将对通过资格及响应性审查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评估。评分将按报价部分、技术商务部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分。

**1、第一阶段进行技术商务部分评标，**开标一览表及报价部分投标文件在唱标后、商务技术部分评分结束前先密封保管，招标人、代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务部分进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

**2、第二阶段进行价格部分评标，**经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

**3、按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序，根据招标文件的规定推荐中标候选人（仅推荐排序第一名为中标候选人）。**若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前，若均相同则随机抽取中标人。

**（二）、各部分评分分值分布如下：**

**报价部分评分 满分40分**

**商务部分评分 满分15分**

**技术部分评分 满分45分**

每个供应商的综合得分为：报价部分+商务部分+技术部分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **总项** | **分项** | **评价要点** | **满分分值** |
| 商务部分 （15分） | 综合实力 | 1.投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业安全卫生管理体系认证的得3分。每缺一项扣1分。 | 3 |
|  | 2.投标人取得国家级高新技术企业的得3分，取得省级高新技术企业的得1分。需提供相关证明材料复印件并加盖公章（原件备查），未提供的本项得0分。 | 3 |
|  | 3.根据投标人参与中华人民共和国工业和信息化部制定：《QB/T2380-2013工业缝纫机计算机控制高速平缝缝纫机》、《QB/T5111-2017工业缝纫机计算机控制高速侧切刀平缝缝纫机》、《QB/T 5227-2018 工业用缝纫机计算机控制高速针送料平缝缝纫机》、《QB/T4799-2015工业缝纫机计算机控制双针针送料平缝机》、《QB/T5328-2018 工业用缝纫机计算机控制带模板缝纫机》、《QB/T4388-2012工业缝纫机计算机控制高速包缝缝纫机》等行业技术标准并在该标准正式发布文本中的起草单位署名情况进行评分，标准主要起草单位中排列在前三位的每提供一项得0.5分、本项最高得3分；需提供相关证明材料复印件并加盖公章（原件核查），未提供的本项不得分 | 3 |
| 售后服务 | 4.投标人在响应招标文件“质保期和售后服务要求”的基础上参与评分，**投标文件不满足招标文件“质保期和售后服务要求”按无效标处理。**在两年保修服务期（设备使用说明书备注的易损件除外）基础上，另再延长免费保修期年限，每增加一年加1分，本项最高得3分。 | 3 |
| 业绩 | 5.根据各投标人所提供的2018年6月至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）由投标人所完成的本合同类似产品的业绩情况进行打分，每提供一份得0.5分，本项最高得3分。  投标人须提供以下两种材料之一以佐证，未提供的本项得0分：1.由第三方招标代理机构开展公开招投标项目的中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址)、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件(原件备查)；未同时提供上述材料，视为未提供。  佐证材料须加盖投标人公章并注明复印件与原件一致，评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。评标过程中如发现填报不实，本项不得分。 | 3 |
| 技术部分（45分） | 技术响应情况 | 1.根据供应商所报价产品对第三章《招标内容及要求》的二、技术参数要求的响应情况进行评议：技术参数中带“★”的为重要参数要求，不允许负偏离，若有负偏离的按无效投标处理；其余每一序号项技术参数须完整完全满足的得40分，每负偏离一项扣3分，扣完为止，正偏离不加分。  佐证以上得分项必须以国家缝纫机质量监督检验中心出具的检验（检测）报告为准，投标人需提供检验报告原件或复印件（原件核查），未提供按废标处理或者扣分处理。 | 40 |
| 缝纫机机壳铸造车间 | 2.投标人具有**缝纫机机壳铸造车间**的得2分。需提供相关证明材料复印件并加盖公章（原件备查），未提供的本项得0分 | 2 |
| 售后服务应急保障 | 3.为保障售后服务的便捷性、时效性，根据各投标人在项目所在地具有设立的专业缝纫设备售后服务点的情况、应急时效情况、专职服务人员、点对点距离、承诺解决问题时间等进行横向比较，优的得3分；良的得2分；一般的得1分，须提供相关有效证明材料复印件，如售后服务点营业执照，售后服务专职技术服务人员名单与联系方式、应急时效情况承诺、和提供专职技术人员到招标单位常驻服务名单、以及售后点距离情况。 | 3 |
| **技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。** | | |
| 报价部分 （40分） | 总报价得分 | 各合格投标人的报价得分按以下方式得出：  PF= F/Fn×45分  PF：投标人的报价得分  F： 评标基准价即合格投标人中有效的最低的投标报价  Fn：各合格投标人的投标报价 | 40 |

**第五章** **采购合同（参考文本）**

合同号：

甲方(采购人)： 签定地点：

乙方（中标人）： 签定日期： 年 月 日

甲方委托(招标代理机构)对 进行招标采购（招标编号： ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） | | | | | | | |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：乙方送达

2.2交货地点：泉州市丰泽区古道街8号甲方指定场地内

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

4、履约保证金、货款的付款方式与条件

4.1履约保证金：乙方应在合同签订前向甲方支付合同总价5%款项，作为履约保证金。

待货物安装调试完毕交付甲方试用后，甲方根据招投标文件及合同要求组织验收合格情况下，乙方凭收讫货物的凭证和货物自检记录文件等材料交付甲方，甲方经审签程序后20个工作日内向乙方无息全额退回履约保证金。

4.2货款：待货物安装调试完毕交付甲方试用后，甲方根据招投标文件及合同要求组织验收合格情况下，乙方凭收讫货物的凭证和货物自检记录文件、全额增值税专用发票等材料交付甲方，甲方经审签程序后20个工作日内向乙方支付合同总价款的90%，余款10%作为质量保证金待质保期（即整机保修期）结束后双方无纠纷情况下无息支付。

5、质量要求和技术标准：按招投标文件要求执行。

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料：按招投标文件要求执行。

7、验收：按招投标文件要求执行。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标供应商视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金为每迟交1天，按500元/天核算。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按500元/天标准向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的30 ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 1天的，乙方应向甲方支付300元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、安全与保密

乙方应保证其公司人员在甲方服务期间所接触的甲方各种文件、数据、系统资料、系统操作等严格遵守乙方保密制度，不得向第三方透露。

14、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向 甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

15、其他约定

15.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

15.3本合同一式五份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执三份，乙方执一份，送代理机构备案一份，具有同等效力。

甲 方： 乙 方：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

**第六章 投标文件格式**

|  |
| --- |
| 注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。 |

**2021年度建阳兴欣织造有限责任公司缝纫设备采购项目**

**投 标 文 件**

**（ 本）**

**项目名称：**

**招标编号：**

**合同包号：**

**（报价部分）**

**投标人名称 ：**

**法定代表人姓名：**

**地址： 邮编：**

**电话： 传真：**

**网址：**

**电子邮箱：**

**投标代表（印刷体）： 签字：**

**手机： 日期 ：202 年 月 日**

**目 录**

1. 开标一览表

2. 投标分项报价表

3.申请退还投标保证金函

**开标一览表**

投标人： 招标编号∶ 货币单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌 | 投标报价  (元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人名称：**（全称并加公章）**

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

**投标分项报价表**

投标人名称： 招标编号： 货币单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人名称：**（全称并加公章）**

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

退还投标保证金函

**致：福建优胜招标项目管理集团有限公司：**

**我司于 年 月 日参与贵司组织开标的项目编号为： 的（项目名称： ）投标，我司于 年 月 日 以 (同城转帐、异城电汇)形式向贵司账户缴纳投标保证金（大写 元）（小写￥ 元），当可退回时，请退回到我司以下账户：**

**开户名：**

**开户行：**

**账 号：**

**公司所在地： 省 市 县**

**投标人 代表： 联系电话： （手机） （固话）**

**投标人 名称（盖公司公章）：**

**附：汇款凭证**

**注意事项：**

**1、以上内容应详细填写，不可简化；**

**2、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将不负法律与经济责任。**

**3、投标人 若中标的，须将合同和《退还投标保证金函》送至或传真至本公司财务部后方可退回投标保证金，若因材料不齐全未能及时退还投标保证金的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将不负法律与经济责任。**

**4、退还投标保证金联系人：财务部林小姐，电话：0591-87679372转606、传真号码：0591-87610660。**

**2021年度建阳兴欣织造有限责任公司缝纫设备采购项目（投标单位）**

**投 标 文 件**

**（ 本）**

**项目名称：**

**招标编号：**

**合同包号：**

**（技术商务部分）**

**投标人名称 ：**

**法定代表人姓名：**

**地址： 邮编：**

**电话： 传真：**

**网址：**

**电子邮箱：**

**投标代表（印刷体）： 签字：**

**手机： 日期 ：202 年 月 日**

**目 录**

1.投 标 书

2. 项目说明一览表

3.技术商务评分标准对照情况应答表

4.偏离表5. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书法人营业执照、税务登记证

其他资料证明材料

声明函

6. 投标人提交的其它资料

7. 招标服务费承诺书

8. 投标保证金缴交凭证

**投 标 书**

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

根据贵方为 项目的投标邀请（招标编号）: ，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五份和电子文本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细投标表中规定的应提供和交付的货物及服务投标总价（国内现场交货价）详见投标文件投标部分。

2.投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部公开招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守公开招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。投标人所提供的资质材料在投标文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在公开招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生公开招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意福建优胜招标项目管理集团有限公司不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标人或采购机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

**项目说明一览表** （按投标项目合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称（全称并加盖公章）: 招标编号∶

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 |  | 项目名称 |  | 品牌 |  | 数量 |  |
| 详细性能说明 | | | | | | | |

注：投标人对“招标货物一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“项目说明一览表”中说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

投标人代表签字:

**技术商务评分标准对照情况应答表**

投标人名称（加盖公章）： 招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **技术部分评分内容** | **投标响应情况** | **详见页码** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **商务部分评分内容** | **投标响应情况** | **详见页码** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**投标人代表（签字）：**

**投标日期：**

**偏离表**

投标人名称（全称并加盖公章）： 招标编号∶

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 投标文件 相应页码 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人提交的投标文件中对第三章招标内容及要求进行响应，应在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。**第三章招标内容及要求“三、商务条件”**均不得出现负偏离，若出现一项负偏离或未进行响应均按无效标处理。**若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标**。

（2）若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人代表签字：

**投标人的资格证明文件**

**关于资格的声明函**

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

关于贵方 年 月 日第 （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供公开招标文件“招标货物一览表”中规定的 （合同包/品目号） （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

**投标人的资格声明**

1．投标人概况： Ａ．投标人名称： Ｂ．注册地址： 传真： 电话： 邮编： Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表： （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本： 法人资本：

个人资本： 外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年 月 日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到 年 月 日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）没有如《公开招标文件》第二章第3条中3.3和3.4款所列关联情形。

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4. 法人营业执照、税务登记证（或三证合一）及声明函见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日 期： 年 月 日

电 传：

传 真：

电 话：

**法定代表人授权书**

福建优胜招标项目管理集团有限公司：

（投标人全称）法定代表人 授权 （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的 项目（招标编号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件   |  | | --- | |  |   正面   |  | | --- | |  |   反面 |  | 被授权人身份证件复印件   |  | | --- | |  |   正面   |  | | --- | |  |   反面 |

授权方 接受授权方

投标人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）： 投标人代表（签名）：

日 期： 日 期：

**法人营业执照、税务登记证（或三证合一）**

福建优胜招标项目管理集团有限公司 ：

现附上由 （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由 （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证真实有效。

（注：法人营业执照（副本）、税务登记证（副本）（或三证合一）提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日 期：

**其他资格证明材料**

福建优胜招标项目管理集团有限公司 ：

现附上：

1、财务状况报告；

2、依法缴纳税收；

3、缴交社保；

4、投标人须提供参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

5、投标人须提供近三年**无行贿犯罪记录声明函（格式自拟）。**

6、**投标人（个体工商户、自然人除外）可在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。以招标代理机构在开标结束后两小时内现场分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录为准。查询结果存在投标人在经营活动中有重大违法记录等应被拒绝参与招投标活动相关信息的，其资格审查不合格，以无效标处理。**

**注：上述资料中，属复印件的均应加盖投标人公章，并在投标时由投标人代表携带相关复印件的原件（相关身份证原件除外）备查。**

**声 明 函**

**致：福建优胜招标项目管理集团有限公司**

我们在贵公司组织的 项目招标中提交投标文件（招标项目编号： ），现做如下声明：

1、在此次招标活动中我公司未主动或被动地与具有《公开招标文件》中列明的关联关系的其他投标人共谋参与围标。我司承诺如果在整个招投标过程中如果发现与其他投标人存在下述关联关系，投标无效；如果中标，我司愿意无条件放弃中标资格，并接受招标人、招标代理公司或评标委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定进行的任何处理。

投标人之间存在下列互为关联关系的情形：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司与绝对控股子单位；

（3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3、我公司与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构未有任何关联关系。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人：（全称并加盖公章 ）

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人代表（签字）： 日期：

**投标人提交的其它资料**

**编制说明：**

1、公开招标文件要求提供的其它资格证明文件、资料等。

2、根据公开招标文件要求，投标人认为应提交的其他材料（包括如业绩合同证明材料等）,或能体现自身优势的材料， 可在此附件中提交。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日 期：

**招标服务费承诺书**

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

我们在贵公司组织的 项目招标中投标（招标编号： ），如获成交，我们保证按公开招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编： 电 话：

传 真： 日 期：

**投标保证金缴交凭证**

可扫描打印或黏贴缴交投标保证金凭证

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日 期：