|  |
| --- |
| 台式计算机 |
| 联想启天M43R-A013+ThinkVision T2224rbA（21.5英寸） |
| 随机附件： 键盘 鼠标 电源线 保修卡 |
| 保修政策： 整机3年有限上门保修服务（含显示器）  |
| **台式机类型： 台式计算机+显示器**  |
| **操作系统: LINUX 中标麒麟V7.0**  |
| **CPU系列: 酷睿 i5**  |
| **CPU型号: i5-10500**  |
| **CPU频率 3.1GHz**  |
| **最高睿频 :-**  |
| **CPU核数: 6核心**  |
| **三级缓存: 12MB**  |
| **内存类型: DDR4 2666MHz**  |
| 内存容量: 8GB  |
| 内存插槽数量: 2个  |
| 最大支持内存容量: 32GB  |
| 硬盘类型: 机械硬盘+固态硬盘  |
| 硬盘容量: 机械硬盘：1000GB 固态硬盘:128GB  |
| 硬盘接口: SATA 3.0  |
| 显卡类型: 集成显卡  |
| 显卡芯片: 集成显卡  |
| 显存容量: 集成显卡  |
| 显存频率: 集成显卡  |
| 显存位宽: 集成显卡  |
| 有线网卡类型: 1000MB以太网卡  |
| 显示器尺寸: 21.5英寸  |
| 显示器分辨率: 1920\*1080  |
| 光驱类型: 无  |
| USB接口: 6xUSB 3.2，2xUSB 2.0  |
| 音频接口: 耳机输出接口，麦克风输入接口  |
| 视频接口: 1个VGA、1个HDMI  |
| 网络接口: RJ-45以太网接口  |
| 主板型号: B460  |
| 机箱颜色: 黑色  |
| 机箱尺寸: 290mm\*145mm\*373mm  |
| 主机重量: 5.675kg（最大配置，不含包装箱）  |
| 电源功耗: 180W  |

|  |
| --- |
| 笔记本 |
|
|
| 联想昭阳K4e-ITL208 |
| 随机附件： 保修卡、使用手册、电源适配器、笔记本包鼠 |
| 保修政策： 原厂一年上门保修服务  |
| **操作系统： LINUX 中标麒麟V7.0**  |
| **CPU系列： 酷睿 i5**  |
| **CPU型号： i5-1135G7**  |
| **CPU频率： 2.4GHz**  |
| **最高睿频： 4.2GHz**  |
| **CPU核心数： 4核心**  |
| **三级缓存： 8MB**  |
| **CPU线程数： 8线程**  |
| **内存类型： DDR4**  |
| 内存容量： 16GB  |
| 内存插槽数量： 1个  |
| 电源功耗： 100-240V自适应交流电源适配器  |
| 最大支持内存容量： 16GB  |
| 硬盘类型： 固态硬盘  |
| 硬盘容量： 固态硬盘:512GB  |
| 硬盘接口： M.2  |
| 显卡类型： 独立显卡  |
| 显卡芯片: MX450  |
| 显存容量: 2GB  |
| 屏幕尺寸: 14英寸  |
| 屏幕最高分辨率: 1920\*1080  |
| 屏幕类型: FHD  |
| 是否触控屏: 否  |
| 有线网卡: 1000Mbps以太网卡  |
| 光驱类型: 无  |
| 摄像头: 720P  |
| 麦克风: 内置麦克风  |
| 蓝牙功能: 支持  |
| 指取设备: 不支持  |
| USB接口: 2\*Type-C（1个USB3.2，1个雷电4），2个USB3.1  |
| 音频接口: 耳机/麦克风两用接口  |
| 视频接口: 1个HDMI  |
| 主板型号: Intel OneChip  |
| 电池类型: 3芯锂电池  |
| 机身颜色: 黑色  |
| 厚度: 17.9mm  |
| 机身尺寸: 326mm\*229.8mm\*17.9mm  |

|  |
| --- |
| 打印机 |
|  |
| 惠普LaserJet Pro 305D 激光打印机 |
| 随机附件： 入门指南× 1、安装海报× 1、支持说明× 1、保修指南× 1、打印机文档和软件光盘× 1、电源线× 1、USB数据线× 1、原装泡沫； |
| 保修政策： 本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：一年质保  |
| **打印机类型类型： 黑白激光打印机**  |
| **主要功能： 打印**  |
| **耗材类型： 鼓粉一体**  |
| **硒鼓型号： CF277A**  |
| **最大打印幅面： A4**  |
| **内存容量： 256MB**  |
| **首页出纸时间： 6.9秒**  |
| **月打印负荷： 80000页**  |
| **网络功能： 不支持**  |
| 双面打印： 自动双面  |
| 产品重量： 8.56kg  |
| 产品尺寸： 381mm\*357mm\*216mm  |
| 接口类型： 1个高速USB 2.0端口  |
| 进纸容量： 100页多用途纸盒1、 250页进纸盒2  |
| 适用系统： Windows客户端操作系统(32/64位）：Win10、Win8.1、Win 8 Basic、WIn8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 Ultimate。  |
| 电源电压 220-240V  |
| 电源功率: 495瓦（打印），5.5瓦（就绪），0.5瓦（睡眠），0.5瓦（自动关机/USB唤醒，装运时开启），0.05瓦（自动关机/手动开机）0.05（手动关机）  |