**台式计算机**

1. CPU：≥第十代处理器I5-10400，集成核心显卡;
2. 内存：≥8G DDR4 2666 MHz，2\*DIMM插槽；
3. 硬盘：≥256G NVME固态硬盘；
4. 主板：≥B460芯片组集成网络同传；
5. 网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；
6. 板载接口：≥10\*USB接口（其中前置≥6个USB 3.2 Gen1），2\*PS/2，1组VGA+HDMI+DP视频接口，1\*RJ-45，1\*COM口，5\*音频接口；
7. 板载插槽：≥1\*PCIe x16，2\*PCIe x1，1\*PCI，2\*M.2；
8. 键盘/鼠标：原 厂标配USB抗菌光电键鼠套装；
9. 机箱：≤9L机箱, ≥1\*内置3.5寸硬盘位，≥2\*内置2.5英寸硬盘位，≥1\*内置光驱位，顶置Reset重启键、顶置硬盘指示灯、顶置网络指示灯；
10. 静音实用：机器噪声声压级＜3.5dB、噪声声功率级＜1.5Bel,静音实用并通过国家认监委认证认可；
11. 电源：额定功率≥180W 110V/220V宽幅电源，80plus高效双防雷电源；
12. 显示屏：≥21.5英寸1920\*1080，低蓝光护眼显示屏保护视力，通过通过CNAS认证委员会认证认可，与主机同品 牌；
13. 售后保障:原厂商免费3年上门保修服务，可靠性：MTBF≥100万小时；设备厂商2020年全球市场商用电脑出货量排名前四；售后客户联络体系获得CCCS钻石五星认可;

**便携式计算机**

1. CPU：≥第十一代智能英特尔® 酷睿™i5-1135G7处理器
2. 内存：≥8DDR4内存，2个内存插槽，最大可扩充到32GB；
3. 显卡：Intel Iris Xe显卡
4. 硬盘：≥512GB PCIe NVMe SSD，可选HDD机械硬盘 + M.2接口SSD固态硬盘双硬盘方案。
5. 无线网卡：内置WiFi6无线网卡，蓝牙5.1
6. 有线网卡：集成10/100/1000M高速以太网卡
7. 显示器：14.0”FHD IPS 屏幕(1920×1080）；180度屏幕开合角度；微边框设计；支持蓝光护盾功能；
8. 摄像头：≥720p 高清晰摄像头，配备物理防窥开关
9. 存储：SD读卡器
10. 接口：≥1×USB 3.2 Gen2 Type-C（支持Thunderbolt™ 4），3×USB 3.2 Gen1 Type-A（其中1个支持关机充电），1×HDMI，1×VGA，1×耳机麦克Combo插孔，1×以太网络接口（千兆），1×安全锁孔，1×电源接口
11. 电池：≥48Wh 3芯锂聚合物电池
12. 电源适配器：≥45W电源适配器（集显配置）
13. 重量：≤1.625kg（含3芯电池）
14. 售后保障:原厂商免费3年保修服务，售后客户联络体系获得CCCS钻石五星认可;

**打印机**

1. 随机附件： 入门指南× 1、安装海报× 1、支持说明× 1、保修指南× 1、打印机文档和软件光盘× 1、电源线× 1、USB数据线× 1、原装泡沫；
2. 保修政策： 本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：一年质保
3. 打印机类型类型： 黑白激光打印机
4. 主要功能： 打印
5. 耗材类型： 鼓粉一体
6. 硒鼓型号： CF277A
7. 最大打印幅面：≥ A4
8. 内存容量：≥256MB
9. 首页出纸时间：≤ 6.9秒
10. 月打印负荷：≥ 80000页
11. 网络功能： 不支持
12. 双面打印： 自动双面
13. 接口类型：≥ 1个高速USB 2.0端口
14. 进纸容量：≥100页多用途纸盒1、 250页进纸盒2
15. 适用系统： Windows客户端操作系统(32/64位）：Win10、Win8.1、Win 8 Basic、WIn8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 Ultimate。
16. 电源电压 220-240V
17. 电源功率: 495瓦（打印），5.5瓦（就绪），0.5瓦（睡眠），0.5瓦（自动关机/USB唤醒，装运时开启），0.05瓦（自动关机/手动开机）0.05（手动关机）