**福建省龙岩监狱**

**竞价采购**

**项目编号：FJSXZB2022018-1**

**项目名称：2021年福建省龙岩监狱广播系统采购项目**

**采购单位：福建省龙岩监狱**

**招标代理机构：福建盛鑫招标代理有限公司**

**二○二二年一月**

**第一章竞价采购邀请**

福建盛鑫招标代理有限公司受福建省龙岩监狱的委托，对2021年福建省龙岩监狱广播系统采购项目进行竞价采购，现邀请合格的单位前来递交密封响应文件。

1. 项目名称：2021年福建省龙岩监狱广播系统采购项目
2. 项目编号：FJSXZB2022018-1

3、采购单位：福建省龙岩监狱

4、竞价采购项目名称、数量及主要技术规格：见后附：采购货物一览表

5、竞价采购文件购买时间及地点：2022年02月09日起至2022年02月11日，每天8：30-12：00，14：30-17：30（北京时间，以下同）。福建盛鑫招标代理有限公司（地址：福州市鼓楼区湖东路79号福建外运大厦7层 ）。

6、竞价采购文件售价：本次竞价采购收取报名费 0元（通过电子邮件购买竞价采购文件的，须在竞价采购文件购买截止时间前以转账的方式或现金缴纳购买竞价采购文件的费用并与招标代理机构书面确认，未缴费购买竞价采购文件和未经书面报名确认的，均视为未报名投标。）

7、提交响应文件递交截止时间：响应文件应于2022年02月14日14时30分（北京时间）之前以书面形式送至地址：龙岩市龙工大厦3楼，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收。

8、开标时间及地点：2022年02月14日14 时30分（北京时间），地址：龙岩市龙工大厦3楼。

 9、有关本项目的相关信息(包括竞价采购文件若有修改补充)，福建盛鑫招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在报价供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福建盛鑫招标代理有限公司网：www.fjsxzb.com

福建监狱局网：（<http://jyj.sft.fujian.gov.cn/> ）

10、报价供应商对本次竞价采购事项提出疑问的，请在提交响应文件递交截止时间3日前以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到福建盛鑫招标代理有限公司龙岩分公司。

11、本项目采购人：福建省龙岩监狱

联 系 人：林先生

联 系电 话：0597-2297272

地址：福建省龙岩市新罗区中城解放北路92号

12、代理机构：福建盛鑫招标代理有限公司

联系人：刘菁菁、蔡宏源、李倩

地 址：福州市鼓楼区湖东路79号福建外运大厦7层

电 话：0591-87600110

电子邮箱:fjsxzb@163.com

附：账户信息

|  |
| --- |
| **保证金账户、采购文件购买及服务费缴纳账户** |
| 开户银行：中信银行福州分行 |
| 开户名称：福建盛鑫招标代理有限公司 |
| 账 号：7341 0101 826 0022 7015 |
| **特别提示** |
| 1、请报价人务必认真核对账户信息，将保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。2、请报价人在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：\*\*\*、合同包：\*\*\*）的保证金”。 |

**采购货物一览表：**

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合包号 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 合同包预算 | 保证金 |
| 1 | 1-1 | 2021年福建省龙岩监狱广播系统采购项目 | 1批 | 79056 | 790 |

**注：**

1、报价供应商须按合同包报价，不得仅对一个合同包中的部分服务进行报价，否则其报价将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。

2、中标供应商不得分包、转包他人、联合报价，若发现转包分包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

**第二章报价供应商须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **条款号** | **编列内容** |
| 1 |  | 项目名称：2021年福建省龙岩监狱广播系统采购项目项目编号：FJSXZB2022018-1采购单位：福建省龙岩监狱项目内容：详见第三章 采购内容及要求 |
| 2 |  | **资格标准：**凡有能力提供本竞价采购文件所述服务的，具有法人资格的境内企业均可能成为合格的报价人。需提交以下资质证明文件：（1）提供有效的营业执照复印件；（2）法定代表人身份证复印件、报价供应商授权代表身份证复印件、法定代表人授权书原件 (若报价供应商的授权代表是法定代表人，则无需提供法定代表人授权书原件，只需提供法定代表人身份证复印件)；（3）本项目不接受联合体报价。以上材料若要求为复印件或者扫描件，则均需加盖报价供应商公章方为有效。 |
| 3 |  | 提交响应文件递交截止时间：2022年月日上午（北京时间）。响应文件递交地址:。开标时间及地点：与提交响应文件截止时间的同一时间、同一地点。 |
| 5 |  | **本项目预算价：￥79056元（人民币柒万玖仟零伍拾陆元整）；****各供应商的总投标报价若高于预算总价，其报价视为无效报价。** |
| 6 |  | **保证金：合同包一：人民币柒佰玖拾元整（￥790元）**报价供应商须从本单位的基本账户或一般性存款账户以转账、电汇方式向招标代理机构缴交投标保证金，并于开标前一个日历日17：30前到帐（是否到达指定的存款账户，以文件中确定的招标代理机构开户行进帐单为准），报价供应商在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目的招标编号。**退保证金手续：**如为中标供应商，需将所签订的采购合同扫描件以及《退回保证金的申请函》扫描件发送至福建盛鑫招标代理有限公司电子邮箱，方给予办理退还保证金；如未中标，依相关规定可以退回时，则请将《退回保证金的申请函》扫描件发送至福建盛鑫招标代理有限公司电子邮箱后给予办理退还保证金。 |
| 8 |  | 1、报价供应商须按竞价采购文件规定编制响应文件**正本一份，副本二份。**正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册。副本可以用正本的完整复印件装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样，在报价供应商名称栏加盖公章。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按上述要求编制或提交响应文件的，其响应文件将被视为无效文件。2、每一信封密封处应注明“于之前（指竞价采购邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价供应商公章。 |
| 9 |  | 评标标准和方法：详见附件1 |
| 10 |  | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费（专家劳务报酬包含在代理服务费中）全部由 中标供应商 支付。收费标准：详见下表，中标供应商须在领取中标通知书前以转账、支票、现金等付款方式一次性付清；（开户名：福建盛鑫招标代理有限公司 开户行：中信银行福州分行 账 号：7341 0101 826 0022 7015）。）

|  |  |
| --- | --- |
| 中标金额（万元） | 货物、服务项目 |
| 50万以下 | 1.00% |
| 备注： | 1、代理费标准根据项目金额大小实行差额定率累进法计算。2、以下含本数，以上不含。 |

 |
| 11 | 特别提示 | 未实质性响应竞价采购文件条款：（1）响应文件未按照本须知的规定进行密封、标记的；（2）未按规定由报价供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；或报价供应商所有提供的相关资质证明文件过期，或发生变更未办理变更手续的；（3）报价供应商存在串通报价响应行为的；（4）报价供应商提交的是可选择的报价；（5）报价供应商未按规定对报价响应进行报价及分项报价；（6）一个报价供应商不止投一个标；（7）响应文件组成不符合竞价采购文件要求的；（8）响应文件中提供虚假或失实资料的；（9）不符合竞价采购文件中规定的其它实质性条款；（10）未按规定办理报名手续的；（11）响应报价高于预算总价；（12）未满足合格报价供应商资格条件的；（13）响应文件没有正本或响应文件份数不符合竞价采购文件规定的；（14）未在响应截止时间前送达的响应文件；（15）交货期、交货地点、付款方式、保修期不满足竞价采购文件要求的；（16）评审小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的；（17）报价供应商存在串通投标行为的；（18）出现评标标准和方法中的无效投标规定； |
| 12 |  | 竞价采购终止：（1）出现下列情形之一的，采购单位或者招标代理机构应当终止竞价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：①因情况变化，不再符合规定的竞价采购方式适用情形的；②出现影响采购公正的违法、违规行为的；③在采购过程中符合竞争要求的报价供应商或报价未超过采购最高限价的报价供应商不足三家的。（2）因重大变故，采购任务取消的，招标代理机构应当终止采购活动，并通知所有参加采购活动的供应商。 |
| 14 |  | 关于串通投标情形：评审小组在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其无效投标的决定：（1）不同报价供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；（2）不同的报价供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；（3）不同报价供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（4）不同报价供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（5）不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（6）不同报价供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（7）不同报价供应商的响应文件相互混装；（8）不同报价供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。（9）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）报价供应商的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）报价供应商参加招标答疑会、交纳或退还保证金、开标的；（10）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 15 |  | 重大偏差与细微偏差：以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各报价供应商认真审阅。（一）重大偏差：1. 响应文件未按竞价采购文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；
2. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
3. 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合竞价采购文件的要求；
4. 响应文件中附有采购单位不能接受的条件；
5. 不符合竞价采购文件中规定的其他实质性条款；

注：报价供应商的响应文件若有上述情形之一的，认定为未对竞价采购文件作出实质性响应，作无效投标处理。（二）细微偏差：响应文件在实质上响应竞价采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性，如：1、有明显文字和计算错误的内容；2、同类问题出现前后文字表述不一致；3、含义不明确的表述。评审小组应当书面要求存在细微偏差的报价供应商在评标结束前予以补正；无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该报价供应商的认定。报价评审小组判定重大偏差、细微偏差是依据响应文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 16 |  | 监督管理部门：采购人纪律监察部门。 |

**详见附件1**

评审标准和方法：

本项目评审采用**最低评标价法**。首先由评审小组根据竞价采购文件要求审核各报价供应商响应文件是否合格有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应竞价采购文件要求的报价均不进入最后价格评估程序。

通过以上审核的响应文件，评审小组将依据统一的价格要素评估各有效报价供应商报价，从质量和服务均能满足竞价采购文件实质性响应要求的报价供应商中，**按照报价由低到高的顺序推荐一名中标候选人**。若最低报价相同的将在评审现场采取随机抽选确定中标供应商。

**第三章采购内容及要求**

**一、项目概况：**

福建省龙岩监狱拟采购龙岩监狱广播系统，项目预算金额为79056元。

**二、项目内容及要求：**

**1、报价要求：**报价人按单价报价，总报价作为评标依据，总报价低的为成交供应商。**成交人须于成交后签订合同前根据采购清单提交分项报价表，分项报价表包含：成交品牌、型号、规格参数、成交单价等信息，并加盖公章**。超过预算的报价为无效报价。报价人投报的价格应包含本项目的设备运输、安装、主辅材、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等一切费用，采购人不再支付其他费用。

**2、项目内容**：龙岩监狱广播系统。 **3、采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 | 合计金额 |
| 1 | 智能广播系统主机合并功放 | 1.简单直观，全触屏操作，可脱离说明书2.数码扩音，微电脑控制，全机无机械式按键3.不低于6.8 吋大屏操作界面，触控精准4.分区及套序命名任意编辑5.6 分区大功率输出，输出额定功率不小于350W6.兼容多种外接音源7. 话筒工作智能化8. 手动播放列表单曲或多曲连续播放预编，使升旗、 做操等更便捷9. 能存储不低于999 首MP3歌曲10. 遥控选择U盘曲目 11. 随意编制自动播放工作点，无需值守12. 工作点自动排序13. 可预设4套以上时刻表，供春秋季或晴雨天等选择14. 智能化管理扩展功放机 15. 音调控制：高、中、低三段无级调节16. 工作点：99 次/天17. 音频信号：6路输入、2路总输出18. 失真度：＜3%19. 频率范围：60 – 8000Hz | 台 | 1 | 4320 | 4320 |
| 2 | 数控广播软件 | 1. 软件已写入智能广播主机及各个终端设备中2. 软件包带有智能广播主机核心管理软件、定时编程软件、远程分控管理软件、紧急广播插入软件、远程寻址讲插入软件等，3. 集合整套系统的数据编译、运算及指令生成、发送、执行、结果检测4. 标准的模块安装方式，支持多点多次5. 采用嵌入式系统作为主要架构，避免病毒攻击 | 台 | 1 | 1296 | 1296 |
| 3 | 专业大功率功带前置功放机 | 1.接收主机指令，自动切换多种播放式2.智能控制区域播放，兼顾自动手动多种方式3.智能控制扩展功放机电源系统4.输出功率不低于360W5.支持TF卡、U盘播放6.输出电压：110V7.失真度：＜3%8.频率范围：80～14KHz9.二路话筒放大电路10.话筒音量独立控制11.二路线路输入12.二路线路输出13.工作电压：220VAC 50Hz | 台 | 7 | 2214 | 15498 |
| 4 | 座式话筒 | 1.换能方式： 电容式2.频率响应：40Hz～15KHz3.输出阻抗：75Ω4.指向性：心型指向5.灵敏度：-45dB±3dB6.供电电压：DC3V/幻像48V自动转换7.参考拾音距离：20-60CM | 台 | 7 | 259.2 | 1814.4 |
| 5 | 无线话筒 | 1. 接收频率范围：UHF频率，590～890MHz2. 接收距离：≥100米3. 最大偏移度：±15KHZ4. 射频稳定：±0.005%以内5. 静音控制：音频及杂音锁定双重静音控制6. 频率响应范围：80HZ～20KHZ7. 谐波干扰比：＞80dB8. 输出插座：XLR平衡式及P型不平衡式9. 输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2Db/5000Ω不平衡式10. 发射功率：≤30mW11. 两个发射机 | 套 | 1 | 1620 | 1620 |
| 6 | 智能电源系统切换管理器 | 1.智能管理整套广播系统电源开闭时间，提高广播系统安全性和可靠性2.防雷击电路3.分时序开关广播系统电源，避免设备同时开关的大电流伤害4.定时自动控制和手动控制兼容5.控制次数： 120次/天6.日时间误差：＜1S7.最大开关电流：25A8.电源输出端口：9个 | 台 | 1 | 648 | 648 |
| 7 | 天线放大器 | 1.频率范围：500MHz-1GHz.2.端子：TNC3.电压驻波比：输入≤3:1，输出≤3:14.噪声：3.6DB5.供电9VDC，600MA  | 套 | 1 | 1350 | 1350 |
| 8 | 广播机柜 | 1.全柜钢制2.所有侧壁1MM厚钢板3.前后门带锁4.内置2块托机隔板，任意调整高低5.机柜垫脚高度灵活可调6.高1.6m | 个 | 1 | 2106 | 2106 |
| 9 | 高保真室外防水音柱 | 1.全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长2.灵敏度高，声音清晰、明亮，高保真度3.额定功率25W，8吋低音喇叭，高音号角喇叭各一个4.专用安装支架，安全可靠5.工作电压70/100V，多个配接端子，适应不同场合6.频率响应 80HZ-16KHz7.灵敏度 91dB8.输入电压:COM 70V 110V9.尺寸：410×150×125mm | 台 | 24 | 459 | 11016 |
| 10 | 室外防水音柱 | 1、 全天候防水音柱，专业防水防潮设计2、 对人声、音乐都有还原真实的放大特性3、 铝镁合金材料外壳，强度高，重量轻，全铝面罩永不生锈4、 额定功率80W、峰值功率160W5、 频率响应 70HZ-15KHz6、 灵敏度 96dB7、 输入电压:COM 110V8、 扬声器单元：二分频设计，4×4寸9、安装方式: 壁挂式 | 台 | 3 | 1058.4 | 3175.2 |
| 11 | 室外防水音柱 | 1、 全天候防水音柱，专业防水防潮设计2、 对人声、音乐都有还原真实的放大特性3、 铝镁合金材料外壳，强度高，重量轻，全铝面罩永不生锈4、 额定功率40W、峰值功率80W5、 频率响应 70HZ-15KHz6、 灵敏度 96dB7、 输入电压:COM 110V8、 扬声器单元：二分频设计，4×4寸9、安装方式: 壁挂式 | 台 | 7 | 961.2 | 6728.4 |
| 12 | 网络线、室外、室内音频线 | 超五类国标，单股铜芯线截面积1.0-1.5mm²平行线连接公共场地解码功放机至高保真室外防水音柱连接运动场大功率区域独立控制主机至高保真室外防水音柱 | 米 | 5800 | 2.70 | 15660 |
| 13 | 线管、线槽 | PVC39线槽、24线槽、4分线管、6分线管等； | 批 | 1 | 4050 | 4050 |
| 14 | 五金材料 | RJ45水晶头、钢钉、钢线、吊钩、锣丝、线管弯头、管码、电工胶布等 | 批 | 1 | 2052 | 2052 |
| 15 | 安装及调试、检测 | 布线和定位安装挂装音柱终端音箱及系统调整测试等 | 批 | 1 | 7722 | 7722 |
| 合计： | 79056 |

**注：以上采购清单及要求中涉及规格、尺寸等未列明范围值的，均允许±2%的偏差浮动。**

**4、履约保证金**

合同签订前，成交人须向采购人缴纳成交金额5%的履约保证金，质保期结束后，无未了事宜，由成交供应商申请，采购人在15个工作日内无息退还。

**5、送货要求**

1.交货地点：福建省龙岩市新罗区中城解放北路92号龙岩监狱

2.交货时间：签订合同后15个工作日内交货，并安装调试完毕。

3.收货联系人：傅先生 18959066905

4.交货方式：所有采购产品均含安装。成交供应商保证提供的产品为原厂原包装，按时安全运输到达采购人指定地点，并按采购人要求安装调试完毕。

**6、验收要求**

1.成交供应商应于发货前通知采购方准备收货，因未通知造成采购方增加的额外收货准备费用及相关费用，或未按通知时间交货引起的二次收货准备费用及相关费用由成交供应商方承担。

2.货物到达收货地点时，采购方应对所交付货物的数量、外观质量进行清点验收，若货物发生缺、损或与采购文件不符的，采购方有权拒绝接收，交货期不予顺延。成交供应商应尽快负责补足或更换。

3.货物送达后，双方应当商定安装及验收时间，成交供应商应在规定时间内安排安装调试，采购方应在成交供应商安装调试完成后在约定的时限内及时验收。

4.采购方应认真负责对成交供应商所提供的货物按合同约定进行验收，验收结束后，如发现货物质量与采购文件不符，采购方应当在5个日历日内书面通知成交供应商。成交供应商应当尽快负责补足或更换。

**7、结算与付款方式**

结算方式：货物安装调试并验收合格后，成交供应商开具合同金额全额发票，并凭验收单及相关的财务凭证，办理付款手续。设备经验收合格之日起30天内以转账的方式一次性付清全部合同货款金额。

**8、售后服务**

1.提供一年免费质保，质保期从验收合格之日起计算。

2.成交供应商须派遣技术人员到采购方指定现场负责设备的安装和调试工作。设备调试正常后，成交供应商须对设备操作及简单维修等注意事项，给予一定的现场培训，使用户初步掌握设备使用。

3.在质保期内，若设备出现故障，成交供应商应在接到故障申报2小时内响应，24小时内排除故障并保证设备正常使用。

4.成交供应商在质保期内未履行或未完全履行上述所列售后服务的，每违约一次扣除500元履约保证金，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿采购人所受的损失,一年内超过三次的，采购人有权扣除全部履约保证金直至终止合同。

**9、违约责任要求**

1.成交供应商应在经营范围内经营，否则应承担由此产生的法律责任。

2.除不可抗拒原因，成交供应商单方解除合同的，没收全额履约保证金，如对采购方造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿。

3.在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
4.成交供应商超出约定供货期限15个工作日不能按期交货的，采购方扣除成交供应商履约保证金500元。成交供应商超出约定供货期限30个工作日不能按期交货的，采购方扣除成交供应商剩余全部履约保证金，并终止合同。如对采购方造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿。

5.成交供应商所交货物品种、型号、测试报告不符合成交要求的，采购方有权拒收，原则上退换货，并扣除成交供应商全额履约保证金，如对采购方造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿，直至终止合同。

6.本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购方有权单方终止合同，没收履约保证金。如履约保证金不能弥补违约对采购方造成的损失的，成交供应商另行支付相应的赔偿。

**10、其它要求**

1.质量要求和技术标准

成交供应商应保证向采购方交付的货物与成交的货物完全相符，各项技术指标（如规格、型号、材质、颜色等）符合中国国家标准、地方标准和行业标准。所供货物的配件、说明书、合格证完整有效，否则采购人有权要求换货或退货，由此造成的损失由成交供应商承担。

2.知识产权

成交供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品； 成交供应商还应保证采购方在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购方无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购方因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

3.成交人送货车辆应性能安全可靠，门窗完好无损，同时随车配备安全保险锁，遵守采购人单位车辆相关管理规定。

4.由于采购人单位管理的特殊性，要求成交人指派送货或管理人员必须为男性，且无犯罪前科等符合采购人外涉人员的管理规定。

**5.保密条款：**成交人要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；成交人进入采购人工作区域的工作人员需签订保密承诺书，要严格履行保密义务，未经采购人允许严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，采购人将依据有关法律法规进行追责处理。

6.成交供应商需安排固定人员负责安装调试，并需要符合采购人疫情管理的相关规定，由此产生的相关费用，由成交供应商自理。

**11、龙岩监狱广播系统功能架构说明**

1. 广播系统的组成

本广播系统由广播室的智能广播系统主机、无线话筒等和七个监舍值班室的分控带前置功放机及终端音柱三个大部分组成。

具体分布如下：

1. 广播室

广播设备为智能广播系统主机1台，即时讲话无线话筒一套，智能电源管理器1台，这些设备都放置在一个1.6米机柜内。

1. 监舍值班室

在七个监舍值班室各自配置一台分控带前置功放机及一台座式话筒，共七套。用于各监舍值班人员可以独立对本监舍讲话或播放音频资料。

1. 终端音柱

共配置大功率音柱（492型）3条，中功率音柱（491型）7条，小功率音柱（208理）24条。

大功率音柱安装在大操场，用于集会等，直接由广播室的智能广播系统主机控制

中功率音柱七条，安装在七个监舍前面的球场，同时服务球场和监舍一楼，受各自监舍值班室的分控带前置功放机控制，可播放监狱的定时作息音乐或其它音频，也可监舍独立广播。

小功率音箱，分别安装在监舍的二楼以上楼道走廊，每条走廊一条音柱，其中五幢五层楼装4层4条，1幢四层楼装3层3条，1幢二层楼装1条，共24条。

1. 各部分功能说明
2. 广播室部分

广播室配置智能广播系统主机，无线话筒和智能电源管理器

1. 广播系统主机用于提供设定日常的定时作息广播及定时背景音乐广播，所有歌曲可以根据需要选择或自行录制。
2. 智能广播系统主机负责提供大操场三条大音柱的功率信号和七台监舍值班室分控带前置功放机的音频信号。
3. 智能广播系统主机可以将大操场的播放和七个监舍的广播人为分开，便利于需要在大操场集会时单独广播或者对监舍的广播。
4. 无线话筒为即时讲话话筒，话筒开关一打开即可对全监狱讲话，不用作其它任务操作。
5. 智能电源管理器用于功放机按时序打开，避免功放机同时打开造成大电流冲击。
6. 天线放大器用于保障无线话筒拿到室外使用时也能保证信号通畅。
7. 监舍值班室的分控

七个监舍值班室各配置一台分控带前置功放机和一个座式话筒，共七套。

1. 七个监舍值班室各自配置分控带前置功放机，可以使各值班室根据各自监舍需要调节音量以及高、中、低音等参数，使广播更符合实际需求。
2. 各监舍值班室可随时根据需要对本监舍讲话或者播放音频资料，不干扰其它监舍，甚至七个值班室可同时各自播放七个不同内容的广播。
3. 终端音柱

音柱分：大功率音柱3条、中功率音柱7条、小功率音柱24条。

1. 三条大功率音柱安装在大操场，额定功率共240W，最大功率480W，能确保大操场有足够的音量，保证音响效果，且三条只要分布合适，保证各个角落音量均匀。
2. 七条中功率音柱，服务于七个监舍前球场，以确保球场的音量及音质。
3. 24条小功率音柱，服务于2层以上楼道广播，按测算楼道的音量及音质能有效保证

三、由于本系统选用的功放机电路和音柱的品质都比较高，整套系统的广播效果不论音质还是音量都有较高的品质。

**注：本竞价采购文件第三章采购内容及要求的所有要求均为重要要求，报价供应商无法满足以上要求的，视为重大偏离，为无效投标。**

第四章  采购合同（参考文本）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方： 乙方：

住所：               住所：

单位负责人：            单位负责人：

委托代理人：            委托代理人：

联系方法：             联系方法：

开户银行：             开户银行：

账号：               账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五章响应文件格式

封面：

**响应文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**合同包：**

**报价供应商名称：**

**地 址：**

**开 标 时 间：**

**目录**

1、响应声明

2、报价一览表

3、分项报价表

4、报价供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

法人营业执照复印件

法定代表人身份证复印件、报价供应商授权代表身份证复印件、法定代表人授权书原件 (若报价供应商的授权代表是法定代表人，则无需提供法定代表人授权书原件，只需提供法定代表人身份证复印件)

不接受联合体报价

1. 偏离表
2. 保证金凭证
3. 要求作为响应文件组成部分的其他材料

8、招标服务收费承诺书

9、退回保证金申请函

**响应声明**

致      （采购人或招标代理机构）：

   根据贵方为        （项目名称）（项目编号：    ）的竞价采购，本人    （全名、职务）代表报价供应商         （供应商名称、地址）提交响应文件正本     份和副本一式     份。

一、我方已详细审核全部竞价采购文件，包括竞价采购文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受竞价采购文件中的全部条款且无任何异议。

二、我方承诺我方满足竞价采购文件中要求的报价供应商的资格要求的法定条件和特定条件。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守按照竞价采购文件确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

报价供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

**报价一览表**

项目编号∶ 货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 投报总价（元） | 保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 2021年福建省龙岩监狱广播系统采购项目 |  |  | 790 |

注：报价人投报的价格应包含本项目的设备运输、安装、主辅材、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等一切费用。

报价供应商名称：（全称并加盖单位公章）

报价供应商代表签字：

日期：    年   月   日

**分项报价表**

项目编号∶ 货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 智能广播系统主机合并功放 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数控广播软件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专业大功率功带前置功放机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 座式话筒 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无线话筒 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能电源系统切换管理器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天线放大器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 广播机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高保真室外防水音柱 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室外防水音柱 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 室外防水音柱 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外、室内音频线 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 线管、线槽 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 五金材料 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 安装及调试、检测 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

报价供应商名称：（全称并加盖单位公章）

报价供应商代表签字：

日期：    年   月   日

**报价供应商的资格证明文件**

**关于资格的声明函**

：

关于贵方年月日 (项目编号)采购邀请，本签名人愿意参加报价，提供竞价采购文件“采购货物一览表”中规定的(合同包)(品目名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签名人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的，所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

2．我方的资格声明正本一份，副本二份，随响应文件一同递交。

报价供应商名称：（全称并加盖单位公章）

报价供应商代表签字：

日期：    年   月   日

**法人营业执照复印件**

：

现附上由（签发机关名称）签发的我方单位营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

报价供应商名称：（全称并加盖单位公章）

报价供应商代表签字：

日期：    年   月   日

**法定代表人授权书**

：

（报价供应商全称）法定代表人 授权 （报价供应商代表姓名）为报价供应商代表，代表本公司参加贵司组织的项目（招标编号）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。报价供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价供应商代表： 性别：身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址：邮政编码: 电话：

**附：法定代表人身份证复印件；报价供应商代表身份证复印件（若报价供应商代表是法定代表人参加投标的则无需提供授权书原件，只需提供法定代表人身份证复印件）**

授权方

报价供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日 期：

接受授权方

报价供应商代表签字：

日 期：

法定代表人身份证复印件

报价供应商身份证复印件

**本项目不接受联合体报价**

报价供应商名称：（全称并加盖单位公章）

报价供应商代表签字：

日期：    年   月   日

**偏离表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 竞价采购文件第三章采购内容及要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| \* | \*-1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

★注意：

1、报价供应商应在“竞价采购文件第三章采购内容及要求” “响应文件应答”中按竞价采购文件第三章的内容逐项详细对应应答。

2、对竞价采购文件关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

报价供应商名称：（全称并加盖单位公章）

报价供应商代表签字：

日期：    年   月   日

**保证金凭证**

致：福建盛鑫招标代理有限公司

我们在贵公司组织的项目竞价采购活动中（项目编号：），我们按竞价采购文件的规定，以付款方式，向贵公司缴交保证金。

 **附：**缴交保证金凭证复印件

|  |
| --- |
| 复印件粘帖处 |

报价供应商名称：（全称并加盖单位公章）

报价供应商代表签字：

日期：    年   月   日

**要求作为响应文件组成部分的其他材料**

如：报价供应商须提供所投产品（技术参数清单要求序号1-7）技术资料彩页或产品说明书复印件进行佐证并加盖报价供应商公章

**招标服务收费承诺书**

致：福建盛鑫招标代理有限公司

我们在贵公司组织的项目竞价采购活动中（项目编号：），如获中标，我们保证按竞价采购文件的规定，以转账方式或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

报价供应商名称：（全称并加盖单位公章）

报价供应商代表签字：

日期：    年   月   日

**退回保证金申请函**

致：福建盛鑫招标代理有限公司：

 兹有我公司参加贵公司   年   月    日（开标时间）的（项目编号）（项目名称)的竞价采购活动中，本公司以（同城转帐/异地电汇/现金）形式缴纳保证金（大写）（小写¥       ），如我司中标，请贵公司待我司将所签订的采购合同复印件以及《退回保证金的申请函》送到贵公司后给予办理退还保证金；如未中标，依相关规定可以退回时，则请将《退回保证金的申请函》送达贵公司后给予办理退还保证金。

报价供应商名称（全称并加盖公章）：

开户银行：

账    号：

公司所属省份、市/县：

报价供应商代表签字：

邮 编：

电 话：

传 真：

日 期：