# 福建省闽江监狱采购外诊应急指挥箱采购项目(第三次)

# 竞价文件

**采购单位:福建省闽江监狱**

**二○二三年拾壹月**

第一章 报价邀请

福建省闽江监狱现采用竞价方式向社会公开进行项目采购，欢迎符合要求的商家按照要求提交密封报价材料。

一、项目名称：福建省闽江监狱采购外诊应急指挥箱采购项目（第三次）。

二、项目内容及要求：详见第三章 采购服务内容及要求

三、报价

1.接收时间：2023年11月13日----2023年11月 16日10:00 时（报价时间截止后，停止接收任何响应文件。）

2.接收地点：福建省福州市闽侯县南屿镇桐南村浦头湾25号 闽江监狱审计科（办公楼6层刘警官 0591-22197613 收）。邮编：350109

四、其他

1.最高限价：99000元

2.开标时间及地点：2023年11月16日10:00时【若采购人确有客观原因无法按期开标,将于下一工作日开标】，采购人将在福建省闽江监狱行政楼五楼会议室组织竞价公开评审。

3.成交方式：按最低评标价法。在满足招标需求的情况下，报价最低者成交（若价格出现两家（含）以上相同时，则采取随机抽选方式确定成交供应商。）

报价人应在截止时间之前将密封的两个文件袋：(1)“报价文件”装在一个密封文件袋、(2)“资格证明复印件”装在另一个文件袋，一并送达上述指定地点，两个密封的外包装应注明“福建省闽江监狱采购外诊应急指挥箱采购项目（第三次）”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。（为确保报价有效，建议报价人直接送达采购人接收地点；若邮寄送达者，请提前投递/，目前“顺丰”和“邮政”业务能送达采购人单位，快递没送到纪检监察室的不予负责。）

联系人：林警官

联系电话：0591-22198072

第二章 报价人资格条件

**一、报价人资格标准**

1.报价人具有企业法人或个体工商户的营业执照、税务登记或三证合一证。

2.报价人出具近三年的“无犯罪承诺书”

3.拒绝报价人联合体参与。

**二、应提交的资格证明材料**

（一）营业执照等复印件（加盖公章）

（二）法定代表人身份证及授权代理人的身份证复印件（加盖公章）

（三）授权委托书原件【法人签字（章）同意并加盖公章】

（四）近三年的“无犯罪承诺书”（加盖报价人公章）

（五）报价人响应性承诺（加盖报价人公章）

（六）保密承诺书(加盖报价人公章)

(七) 提供设备终端能够与福建省监狱管理局外诊监控管控平台进行功能对接的接口及服务的专项承诺书(加盖报价人公章)

第三章 采购服务内容及要求

**一、项目概况：**

1.本项目为福建省闽江监狱采购外诊应急指挥箱采购项目(第三次)，需采购外诊应急指挥箱3台，合同期限为一年。

2.预算金额：99000元

为采购的严肃性和公平性，投标人需现场准备1500元现金作为投标保证金（中标后转为部分履约保证金），投标人中标后若不按期签订合同或有虚假行为，采购人有权没收该保证金。

说明：在履约过程中如因政策变动或不可抗力需终止本项目的，投标人应无条件接受。

（一）采购要求

**应急指挥箱采购要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| 1 | 5G高清便携应急指挥箱 | **视频参数：**  输入: ≥一路1080p网络高清视频，一路 HDMI高清视频，一路本地内置摄像头；  压缩标准：支持 H.265 和 H.264；  分辨率：最大支持4K（仅HDMI输入支持，最大支持 4K@30帧，4K接入只能单独使用，不能跟网络球机视频一起接入）、1080P、720P；  帧率：1~25 帧可调；  码流：支持双码流，64kbps~8192kbps可设；  视频调节：亮度,对比度,饱和度等可调；  抓拍：支持不同输入源和分辨率的抓拍，格式 JPEG；  **音频参数：**  压缩标准：支持G711A、G711U、ADPCM；  输入：≥1路；  输出：≥1路；  **显示参数：**  屏幕尺寸：≥13.3寸；  分辨率：≥1080P；  **通信网络参数：**  5G/4G：5G向下兼容4G通信网络；  WiFi：802.11b/g/n，2.4G；  有线：≥1个RJ45,10/100M 自适应以太网口；  **存储参数：**  TF卡：≥2个TF存储卡接口，配置1TB存储卡1张；  mSATA：内置不少于一个mSATA电子盘安装位，最高支持1TB, 最大功耗：支持 3.3V，3A；  U盘：不少于2个USB口，最大支持 256GB；  存储：设备配置≥1TB存储；  **定位参数：**  制式：支持 GPS 和北斗双模定位；  天线：外置航空头接口；  **电源参数：**  输入：12V@10A 直流稳压输入；  接口：航空头接口；  电池：≥30Ah；  **摄像机参数：**  外置：标配1台1080P网络高清球形摄像机，9芯航空头接口；  内置：≥720P内置摄像头；  **其他参数**：  防护等级：≥IP66（合盖使用）；  重量：约12KG；  工作时长：约 11h；  工作环境：温度-20℃~60℃、  湿度 5%~95%； |
| **要求：为保证设备的正常使用，应急指挥箱系统需具备支持平台视频浏览、视频回放、电子地图、轨迹回放、视频存储、位置显示、信息查询、设备管理等功能。**  **投标报价时必须提供设备终端能够与福建省监狱管理局外诊监控管控平台进行功能对接的接口及服务的专项承诺书。** | | |

（二）报价要求

投标方报总价，以报价最低者为中标方。报价应是用户验收合格后的最终总价，包括制作、零配件及安装所需辅料、运输、机械费、人工费、税费等完成本项目所需费用。

（三）验收标准

1、货物是制造厂家生产的崭新未开箱的原装货物，所有货物按厂家货物验收标准（符合国家或行业或地方标准）等有关内容进行验收。

2、交付使用前，中标人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。

（四）履约保证金

履约保证金为合同金额的10%，于合同签订前汇入采购人对公账户，合同履行期满后经中标人申请无息返还。

（五）合同履行期及售后服务

1合同期：合同签订起至货物验收后1年，货物验收后免费维修一年，并提供终身维修服务。

2、保修期内设备发生故障，中标人需在2小时内响应，12小时内排除故障，特殊情况24小时内不能排除故障时，应提供详细解决方案并提供备件供采购人使用。保修期到期前一个月需对产品进行一次免费检修。

（六）违约责任

1、中标人应在合同签订后15个日历日内提供货物到采购人指定的交货地点(若因采购人要求调整交货期，以采购人要求为准)。中标人如延误交货日期，应每日支付违约金200元，累计计算。如无故延误交货日期超过10个日历日，采购人有权解除合同。

2、中标人提供的产品不符合质量要求的，应在3日内更换到位，并处违约金1000元，中标人未及时更换到位的，按违约责任第一条处理。

（七）付款方式

经采购人验收合格，中标人提供成交额100%发票后，采购人予以支付成交额100%。

`

第四章 响应文件的要求、成交方法与质疑

一、响应文件的要求

（一）响应文件应符合竞价文件的规定；

（二）响应文件中不能附有其他成交条件；

（三）供应商提交的报价不得高于最高限价。

二、成交方法与质疑

（一）成交方法：最低价中标。

（二）采购项目监督部门及质疑：当合法有效报价人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在中标公告之日起3日内，以公司法人名义书面向经办部门或监督部门提出质疑经办部门或监督部门在收到质疑后7日内做出答复。

# 

# 第五章 竞价响应文件格式

|  |
| --- |
| **注:本附件所有格式仅供制作竞价响应文件时参考，报价人应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，备齐文件资料，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。** |

**密封文件夹：壹**

响 应 文 件

# 项目名称：福建省闽江监狱采购外诊应急指挥箱采购项目（第三次）

**法定代表人或授权代理人姓名：**

**地址：**

**联系方式：**

**报价人全称(加盖公章)：**

**时间 ： 年 月 日**

**目 录**

1. 有效的企业营业执照等复印件……………………………………………（页码）
2. 法人代表身份证复印件及授权代理人的身份证复印件…………………（页码）
3. 授权委托书原件……………………………………………………………（页码）
4. 近三年的“无犯罪承诺书”………………………………………………（页码）

5. 报价人响应性承诺…………………………………………………………（页码） 6. 保密承诺书…………………………………………………………………（页码）

7. 投标报价时必须提供设备终端能够与福建省监狱管理局外诊监控管控平台进行功能对接的接口及服务的专项承诺书 ……………………………………（页码）

**授 权 书**

致：福建省闽江监狱

（报价人全称）法定代表人授权 （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的**“福建省闽江监狱采购外诊应急指挥箱采购项目（第三次）”**竞价采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权。本授权书自出具之日起生效。

法定代表人（签章）：

（授权）代理人： 联系电话：

注：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致并加盖公章）。

（公章）

年 月 日

无犯罪承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中无犯罪记录，特此声明。

若贵单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有犯罪记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

承诺人：\*\*\*\*\*公司（公章）

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

报价人响应性承诺

报价人承诺：针对本项目竞价文件第三章中“采购内容及要求”的所有服务及要求内容承诺完全响应，且无偏离。

报价人：（公章）

时间： 年 月 日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

**保密承诺书**

我单位（报价人公司全称）承诺：

认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；进入采购人工作区域的工作人员要严格履行保密义务，未经采购人允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，我单位及其工作人员将承担相应法律后果。

特此声明！

承诺人：\*\*\*\*\*公司（公章）

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

**密封文件夹：贰**

报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额  （元） | 报价金额  （元） | 备注 |
| 福建省闽江监狱监区采购外诊应急指挥箱采购项目  （第三次） | 台 | 3 | 99000 |  |  |

（价格含运输、税收、包装等一切费用。）

报价人（公章）：

日　期：2023年 月 日