# 福建省闽江监狱采购民警更衣柜采购项目

# 竞价文件

**采购单位:福建省闽江监狱**

**二○二四年二月**

第一章 报价邀请

福建省闽江监狱现采用竞价方式向社会公开进行项目采购，欢迎符合要求的商家按照要求提交密封报价材料。

一、项目名称：福建省闽江监狱采购民警更衣柜采购项目。

二、项目内容及要求：详见第三章 采购服务内容及要求

三、报价

1.接收时间：2024年2月19日10:00----2024年2月23日10:00 时（报价时间截止后，停止接收任何响应文件。）

2.接收地点：福建省福州市闽侯县南屿镇桐南村浦头湾25号 闽江监狱审计科（办公楼6层刘警官 0591-22197613 收）。邮编：350109

四、其他

1.最高限价：127000元

2.开标时间及地点：2024年2月23日10:00 时【若采购人确有客观原因无法按期开标,将于下一工作日开标】，采购人将在福建省闽江监狱行政楼五楼会议室组织竞价公开评审，报价人需派代表携投标保证金参加。

3.成交方式：按最低评标价法。在满足招标需求的情况下，报价最低者成交（若价格出现两家（含）以上相同时，则采取随机抽选方式确定成交供应商。）

报价人应在截止时间之前将密封的两个文件袋：(1)“报价文件”装在一个密封文件袋、(2)“资格证明复印件”装在另一个文件袋，一并送达上述指定地点，两个密封的外包装应注明“福建省闽江监狱采购民警更衣柜采购项目”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。（为确保报价有效，建议报价人直接送达采购人接收地点；若邮寄送达者，请提前投递/，目前“顺丰”和“邮政”业务能送达采购人单位，快递没送到纪检监察室的不予负责。）

联系人：邓警官

联系电话：0591-22198068

第二章 报价人资格条件

**一、报价人资格标准**

1.报价人具有企业法人或个体工商户的营业执照、税务登记或三证合一证。

2.报价人出具近三年的“无犯罪承诺书”

3.拒绝报价人联合体参与。

**二、应提交的资格证明材料**

（一）营业执照等复印件（加盖公章）

（二）法定代表人身份证及授权代理人的身份证复印件（加盖公章）

（三）授权委托书原件【法人签字（章）同意并加盖公章】

（四）近三年的“无犯罪承诺书”（加盖报价人公章）

（五）报价人响应性承诺（加盖报价人公章）

（六）保密承诺书(加盖报价人公章)

第三章 采购服务内容及要求

**一、项目概况：**

本项目为福建省闽江监狱采购民警更衣柜采购项目，采购预算金额12.7万元，如遇政策原因需终止本项目，成交人应无条件接受。

为保证本次采购的严肃性和公平性，投标人需现场准备2000元现金作为投标保证金（中标后转为部分履约保证金），投标人中标后若不按期签订合同或有虚假行为，采购人有权没收该保证金。

1. **技术和服务要求**
2. **交付要求**

中标人需于合同签订后60日内将产品运送到达采购人指定地点，并按采购人要求安装、固定、调试完毕，柜子地面须配有防潮防湿地垫。安装调试到位，验收合格。合同期：一年。

**2.交货方式**

由中标人免费送货上门。

**3.交货时间及地点**

合同签订后，中标人在收到我方的通知60日内将约定的货物全部送达福建省闽江监狱指定地点 ：闽侯县南屿镇桐南村浦头湾25号。

1. **履约保证金**

中标人需在合同签订前向采购人支付合同标的金额的10%作为履约保证金。履约保证金于合同期满无未了事宜，采购人在收到中标人书面申请后全额无息退还。

1. **验收步骤及要求**

5.1货物是全新定制产品，不得在供货时提供二手更新产品。所有货物按招标文件、厂家货物验收标准（符合国家或行业或地方标准）等有关内容进行验收。

5.2交付使用前，成交人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合响应文件要求及合同中的相关条款验收过程中，验收时随机采购人可根据需要提取若干份产品进行破坏性测试，若发现货物质量有严重质量问题，按违约条款处理。成交人应无条件免费更换，并无条件重新检测。

5.3验收时提供竞价文件中要求的的检测报告，不得提供假证书，否则以违约处理。

5.4安装并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交人在采购及验收过程中所发生的一切费用由成交人承担且已含在投标总价中。

5.5成交供应商中标后，成交供应商必须按招标产品的技术参数提供一致的产品，若成交供应商提供的产品与响应文件中技术要求响应内容不符的，采购方有权拒收，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿采购方所受的损失。

1. **支付方式**

经采购人验收合格，凭正式发票和其它必要报销材料后向采购人申请付款，采购人收到申请后支付100%合同款。

**7、免费维修期和售后服务要求**

7.1货物验收后，属产品质量问题（非人为损坏的）免费保修1年，并提供终身维修服务。

7.2保修期内设备发生故障，成交人需在8小时内派技术员免费到场维修或更换新产品。

7.3中标人保证本项目货物的质量、性能指标等应符原厂质量标准，并享受原厂质量保证。

**三、违约责任**

1、中标人应在合同签订后60日内提供货物到采购人指定的交货地点(若因采购人要求延迟交货期，以采购人要求为准)。中标人如延误交货日期，每日支付违约金200元，累计计算，违约金从货款中扣除。如无故延误交货日期超过15个日，采购人有权解除合同，并没收履约保证金。

2、中标人提供的产品不符合质量要求的，应在5日内更换到位，否则，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

3、中标人提供的检测报告经现场或者事后核查不真实的，以合同违约处理，解除合同并扣除履约保证金。

4、验收时采购人可根据需要决定是否随机提取若干份产品进行破坏性测试，或者发现有严重质量问题，以合同违约处理，解除合同并扣除履约保证金。

5、合同期内，如有故障，供货商应提供免费维修。中标人应8小时内到达现场，若因特殊情况，在规定时间内不能修复的，由双方协商解决方案。若不能及时响应采购人则有权扣除履约保证金，终止合同。

**四、其他事项**

1、供应商需在响应截止时间前提供应标“样品”到指定地点。

2、样品要求 ：

（1）6门更衣柜规格：(长900mm×宽550mm×高2000mm×厚0.8 mm）；

（2）做样品衣柜冷轧板一片（厚0.8毫米）。

3.定标后，中标候选人的样品由招标人封存保留作为供货产品并用于验收。其余投标人样品应在评标结束当日由投标代表或法人授权代表持身份证办理退回手续，5个工作日内未办理退回手续的视为投标人放弃该样品。

4.若报价人需看我方要求的样品款式，需电话预约0591-22198069 邓警官，并安排于2024年2月20日看样品。

附表一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **名称** | **图片** | **产品规格** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** | |
| 1 | 6门更衣柜 | |  | 900\*550\*2000 | ★整体款式、结构设计具体要求如下：采用优质冷轧板材弯制，静电喷漆，环保无异味，内含活动的不锈钢挂衣杆，帽钩，活动隔板，擦卡槽，透气孔，底部配有离地脚。 1、柜体采用优质冷轧钢板厚度≥0.8mm,牢固耐用，钢板符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》。 2、门板用优质冷轧钢板厚度≥0.8mm,牢固耐用，门板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》。中标人须在供货时提供由国家认可的具有CMA及CNAS标识认证的省级或以上检测机构出具的检测报告复印件，并附检测报告查询截图注明网址。  3、挂衣杆：不锈钢圆管，坚固耐用，非固定可活动拆卸；规格：厚度≥1mm,直径2cm。 4、配件：采用优质拉手、锁具。 | 70 | 套 |  | |
| 2 | 4门更衣柜 | |  | 600\*550\*2000 | ★整体款式、结构设计具体要求如下：采用优质冷轧板材弯制，静电喷漆，环保无异味，内含不锈钢挂衣杆，帽钩，活动隔板，擦卡槽，透气孔，底部配有离地脚。 1、柜体采用优质冷轧钢板厚度≥0.8mm,牢固耐用，钢板符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》。 2、门板用优质冷轧钢板厚度≥0.8mm,牢固耐用，门板符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》。中标人须在供货时提供由国家认可的具有CMA及CNAS标识认证的省级或以上检测机构出具的检测报告复印件，并附检测报告查询截图注明网址。  3、不锈钢圆管，坚固耐用，非固定可活动拆卸；规格：厚度≥1mm,直径2cm。 4、配件：采用优质拉手、锁具。 | 4 | 套 |  | |
| **合计** |  | |  |  |  | 74 | 套 | ¥127000元 | |
| 1、保修期产品自验收合格后提供壹年免费保修，终身维护。 2、以上报价含税、包运输、搬运、安装、固定，配有防潮防湿地垫等费用。  3、以上所有固定值允许±5%以内的偏离。 | | | | | | | | |

第四章 响应文件的要求、成交方法与质疑

一、响应文件的要求

（一）响应文件应符合竞价文件的规定；

（二）响应文件中不能附有其他成交条件；

（三）供应商提交的报价不得高于最高限价。

二、成交方法与质疑

（一）成交方法：最低价中标。

（二）采购项目监督部门及质疑：当合法有效报价人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在中标公告之日起3日内，以公司法人名义书面向经办部门或监督部门提出质疑经办部门或监督部门在收到质疑后7日内做出答复。

# 第五章 竞价响应文件格式

|  |
| --- |
| **注:本附件所有格式仅供制作竞价响应文件时参考，报价人应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，备齐文件资料，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。** |

**密封文件夹：壹**

响 应 文 件

# 项目名称：福建省闽江监狱采购民警更衣柜采购项目

**法定代表人或授权代理人姓名：**

**地址：**

**联系方式：**

**报价人全称(加盖公章)：**

**时间 ： 年 月 日**

**目 录**

1. 有效的企业营业执照等复印件……………………………………………（页码）
2. 法人代表身份证复印件及授权代理人的身份证复印件…………………（页码）
3. 授权委托书原件……………………………………………………………（页码）
4. 近三年的“无犯罪承诺书”………………………………………………（页码）

5. 报价人响应性承诺…………………………………………………………（页码） 6. 保密承诺书…………………………………………………………………（页码）

**授 权 书**

致：福建省闽江监狱

（报价人全称）法定代表人授权 （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的**“福建省闽江监狱采购民警更衣柜采购项目”**竞价采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权。本授权书自出具之日起生效。

法定代表人（签章）：

（授权）代理人： 联系电话：

注：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致并加盖公章）。

（公章）

年 月 日

无犯罪承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中无犯罪记录，特此声明。

若贵单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有犯罪记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

特此声明！

承诺人：\*\*\*\*\*公司（公章）

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

报价人响应性承诺

报价人承诺：针对本项目竞价文件第三章中“采购内容及要求”的所有服务及要求内容承诺完全响应，且无偏离。

报价人：（公章）

时间： 年 月 日

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

**保密承诺书**

我单位（报价人公司全称）承诺：

认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；进入甲方工作区域的工作人员要严格履行保密义务，未经甲方允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将甲方工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，我单位及其工作人员将承担相应法律后果。

特此声明！

承诺人：\*\*\*\*\*公司（公章）

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

**密封文件夹：贰**

报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额  （元） | 报价金额  （元） | 备注 |
| 福建省  闽江监狱采购民警更衣柜采购项目 | 件 | 74 | 127000 |  |  |

（价格含运输、税收、包装、改造等一切费用。）

报价人（公章）：

日　期：2024年 月 　日