**附件2**

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价金额（元） | 备注 |
| 分项1 | 聚酯纤维贴面 | 聚酯纤维厚度：9mm，采用9 mm工字条嵌于墙面；环保要求：E0级环保（甲醛释放量≤0.5mg/L）；防火要求：国标B1级；其他要求：可任意裁切倒角，可在板上彩绘字体。 | 平方米 | 380 |  |  |  |
| 分项2 | 踢脚线 | 4厘米高铝合金踢脚线，款式采购人现场确定 | 米 | 150 |  |  |  |
| 分项3 | 聚酯纤维吸音装饰板 | 单片尺寸：700\*2400\*35mm，由三层冲孔墙板内夹两层聚酯纤维吸音组成，不锈钢压条收边，总厚度约35 mm左右 | 片 | 35 |  |  |  |
| 报价总金额 | |  | | | | | |
| 备注 | | 1、报价总金额=分项1+分项2+分项3（不相符的为无效报价）；  2、报价总金额仅作为成交供应商中标依据，不作为实际的合同金额，合同金额为预算金额。以上材料报价单价包含但不仅限于履行本项目产生的安装费、运输费、配件辅材费、税费等一切费用。  3、报价总金额最低者为成交供应商，报价总金额超过预算金额为无效报价；  4、结算金额=中标供应商报价单价\*实际工程量，表格数量仅为预估量,不作为实际工作量, 结算金额不高于合同金额。 | | | | | |

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商代表（手写签字）：

日期： 年 月 日